첨부2

소방차량 항목별 점검사항

부분	점검항목	점검내용	비고
차량 탑부분	1. 경광등 및 등화장치	경광등 및 싸이렌 취명상태 확인 라이트· 미등 비상깜박이 좌·우 깜박이 안개등 범퍼 후진등 및 후진 시 경보음
	2. 와이퍼,워셔액 등	와이어 상태 및 와이퍼 모터 워셔액 항균휠터 등
운전석	3. 차량실내	계기판 점등 사항 청결, 작동여부 무전기,앰프 주위 청소상태 운전석 조수석 청소상태 라디오, 재털이 청소상태 기타 공기호흡기 장착 상태 등
	4. 윈치차량 (크레인 부착차량)	윈치차량 윈치 작동여부, 윈치차량 와이어 상태점검 크레인 작동상태 점검
엔진부	5. 엔진룸	엔진오일, 파워오일 브레이크 오일(소형차) 적정여부, 캡 청소 - 소형차 밧데리 점검 냉각수, 캡 작동상태, 청소상태 탑 올림,내림 작동상태 탑실린더 누유 및 작동상태
	6. 제동장치	에어누기 확인 브레이크 작동여부 확인 주차 브레이크 확인 배기브레이크 작동 및 작동표시등 점등
타이어	7. 타이어 부분	타이어 공기압, 청소상태 예비 타이어 적정부착, 공기앞, 상-하 작동여부 편마모, 트레드마모확인 휠너트 체결상태

소방차량 항목별 점검사항

펌프실	8. PTO 작동	PTO 작동여부 주펌프 7㎏/㎠ 방수압 E/Grpm 원위치 1분후 압력감소(1㎏/㎠미만) 누유, 부족오일 보충여부 쏠밸브 등 에어누기 작동상태 확인 펌프 조작판 점등, 작동여부 자체 급수 및 진공확인 등 그랜드패킹 방수압3㎏/㎠에서 10초간 누수량확인
	9. 탱크실	탱크실내 청결여부 수량계 정상작동 및 수량적정 여부 (수량계 홋 청소 등 제거)
		상부 청결 및 녹 제거 등 상부 적재비품 적정 적재여부
	10.배관	누수(기밀성) PTO해제 시 자동개방 또는 수동개방 가능여부 조작레버에 의한 개폐
적재함	11.,비품 적재함	좌,우 적재함(장비)정리 차량 적재비품 항목 및 수량 확인
하부	12. 밋션 및 데후	밋션오일 및 데후 오일확인 니뿔 구그스 주입 상태 및 니뿔 누락 확인 하부 부식 사항 수리점검
	13. 유압펌프	탱크, 펌프, 배관 누유흔적
특장	14. 사다리, 굴절, 고가	배관, 실린더 누유흔적 안전장치 작동여부 각 스위치 및 동작 자동,수동 밸브 작동정상작동여부 실린더 전개시 밀림 현상
홈	15. 소화약제	홈 및 분말 배관 및 장치사용 이상유무
외관	16.외관 부식 상태 등
기타	17 마식 및 기타