『소방차운용사 1급』조작기술능력 평가내용

(화학차)

Ⅰ		평가개요

화학차의 조작에 필요한 기능 및 숙련도를 평가함으로써 1급 자격을 인증하기 위한 실기 평가로 응시자는 개인장비를 착용하고 화학차 운전석 앞 지점에 정위치 하여 평가관의 지시에 따라 상황을 부여받고, 평가요강에 따라 순차적으로 과제를 수행하고 응시자는 평가 완료 후 정위치 한다.

Ⅱ		평가관 유의사항

1. 평가관은 안전사고 방지를 위하여 안전요원 1인 이상을 배치한다.

2. 평가관은 응시자의 본인 여부(응시표)를 확인해야 한다.

3. 평가의 원활한 진행을 위해 응시자의 무단행동을 금한다.

4. 평가관이 종료(정지)신호를 알리면 즉시 행동을 정지하고 평가관의 통제에 따른다.

5. 안전사고 발생 및 제한시간 초과 시 응시자를 불합격 처리한다.

6. 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재 시도는 허락하지 않는다.

Ⅲ		안전관리 확인(점검)사항

1. 평가 전 응시자는 안전모, 안전장갑, 활동화, 활동복을 착용한다.

2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금지한다

3. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

4. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다.

5. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다.

6. 보조인원 1명, 40mm수관 1본, 홈관창 1개를 사전에 준비 평가에 임한다.

Ⅳ		기권∙실격∙기타에 관한사항

1. 평가 중 응시자 스스로 포기한 경우

2. 평가관의 지시에 불응하거나 욕설 등 공무원의 품위에 맞지 않는 행동을 한 경우

3. 조작시간 15분을 초과하여 계속할 수 있으나 응시자 스스로 포기한 경우

4. 작동 중 차량을 5분 이상 작동하지 못하여 원활한 평가가 어렵다고 인정되는 경우

5. 안전사고를 일으킬 위험이 현저하거나 사고로 인하여 더 이상 차량을 조작할 수 없는 경우

Ⅴ		화학차 평가항목 및 평가내용

구 분		평 가 내 용
1	차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다. 2. 차량의 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다. 3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상 유무를 보고한다. ※ 점검시간은 1분 이내로 한다(평가시간에서 제외)
2	펌프내압 시험	1. 응시자는 화학차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다. 2. 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원 위치로 한다. 3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부, 1분동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.
3	홈(포말)작동시험	1. 평가관은 홈 사용을 지시한다. 2. 응시자는 메인밸브를 열고 방수준비를 한 후, 소방펌프 RPM을 조작하여 펌프압력을 약 3 ~ 5㎏f/㎠ 까지 순차적으로 압력을 맞춘다. 4. 홈 메인밸브, 송수밸브를 열고 홈 조절밸브를 확인 후 방수구를 열어 방수를 한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 5. 홈 메인밸브를 잠그고, 세척밸브를 열어 세척한 후 소방펌프 RPM을 줄이면서 방수구를 잠근다.
4	분말사용 시험	1. 평가관은 분말장치 사용을 지시한다. 2. 응시자는 질소용기밸브를 개방하여 1차측 압력 약10 0~ 150㎏f/㎠ 확인과 동시에 2차 측 압력이 약10 ~ 14㎏f/㎠ 방사압력 위치에 있는지 확인한다. 3. 응시자는 방사압력 확인 후 질소용기밸브를 잠그고 크리닝밸브를 개방 호스릴 손잡이 분사노즐을 개폐하고 잔압을 제거한다.

Ⅵ		화학차 조작요강(세부내용)

구 분		세 부 내 용
1	차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장 상태를 확인한다. 2. 평가관은 차량점검을 지시한다. 3. 각종 장치물의 장착 상태 및 고임목 상태를 확인한다. 4. 점검이 완료되면 평가관에게 이상 유무를 보고한다. ※ 점검시간은 1분 이내로 한다(평가시간에서 제외)
2	펌프PTO 작동	1. 기어의 중립 상태를 확인한다. 2. 주차 브레이크를 확인한다. 3. 차량의 시동을 건다. 4. 조작반의 메인전원을 켠다. 5. 클러치를 밟고 약 2초 후 PTO연결 스위치를 작동한다. (AUTO차량일 경우 기어를 중립위치에 놓고 크루즈 버튼이 있는 차량은 제작사 순서에 따라 작동한다.) 6. 클러치를 떼고 PTO 연결음을 확인 후 하차한다.
3	펌프 내압시험	1. 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다. 2. 메인밸브를 개방한다. 3. 펌프 및 배관 내 공기를 제거하기 위하여 방수구밸브를 개방한 후 폐쇄한다. 4. RPM을 상승시켜 압력을 7kgf/㎠까지 상승시킨 후 RPM을 원위치로 하강한다. 5. 이때 압력계 7kgf/㎠(손으로 압력계 지시) 유지되어야 한다. 6. 메인밸브를 폐쇄하고 방수구밸브를 이용하여 방수압력을 제거한다. (펌프압력 제거 시 자체급수밸브를 사용할 경우 홈 잔량이 탱크에 유입되는 것을 방지하기 위하여 방수구밸브 사용)

4	홈(포말)작동시험	1. 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다. 2. 보조요원은 40mm수관 1본을 전개한 후 홈관창을 연결 방수준비를 한다. 3. 메인밸브를 개방한다. 4. 펌프 및 배관 내 공기를 제거하기 위하여 방수구밸브를 개방한 후 폐쇄한다. 5. 소방펌프 RPM을 조작하여 펌프압력을 약 3 ~ 5㎏f/㎠ 까지 순차적으로 압력을 맞춘다. 6. 홈 메인밸브, 송수밸브를 개방 하고 홈 조절밸브를 확인한다. 7. 오른손을 들어 보조요원에게“방수”라고 외친 후 방수구를 열어 방수를 한다. 8. 방수구를 개방하여 약10초간 방수하고 보조요원에게“방수 중지”를 외친다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 9. 홈 메인밸브를 잠그고, 세척밸브를 열어 세척한 후 소방 펌프 RPM을 줄이면서 방수구를 잠근다.
5	분말사용시험	1. 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다. 2. 질소용기밸브를 개방하여 1차측 압력 약100~150㎏f/㎠ 확인(손으로 압력계 지시)하며, 3. 동시에 2차측 압력이 약10 ~ 15㎏f/㎠ 방사압력 위치에 있 는지 확인(손으로 압력계 지시)한다. 4. (구두)송압밸브를 개방하여 약재탱크 압력이 약10~15kg/㎠ 확인한다. 5. 보조요원은 호스릴을 연장하여 분사노즐을 연결 방사준비를 한다. 6. (구두)송분밸브를 열고 호스릴 노즐을 개방 방사한다. 7. (구두)질소용기밸브를 잠그고 배압밸브를 열어 탱크압력을 제거한 후 배압밸브를 닫는다. 8. (구두)질소용기밸브를 개방하고 크리닝 밸브를 열어 배관 내 약재를 크리닝 한다. 9. 응시자는 방사압력 확인 후 질소용기밸브를 잠그고 크리닝밸브 를 개폐, 분사노즐을 개방하고 잔압을 제거한다. 10. 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다. 11. 호스릴을 원위치하고 종료한다.
6	평가종료	1. 응시자는 모든 밸브를 폐쇄하고 차량에 승차한다. 2. 클러치를 밟고 펌프PTO레버를 작동하여 PTO해제한다. 3. 엔진시동을 끈 후 하차한다. 4. 모든 작업을 마치고 평가관에게 보고한다.

소방차운용사 1급 실기평가표
차종		화학차		응시자	소 속						평가관 서명				(인)
					계 급
					응시번호
					성 명
화학차 조작 평가 [제한시간 15분]
구 분			평 가 항 목				배점	감점(∨)					비 고
1	차량안전 확인점검 (10)		◦ 응시자 복장상태 확인				2
			◦ 차량안전 상태 등				3
			◦ 고임목 고임 상태 확인				3
			◦ 차량 점검 이상유무 보고				2
2	펌프작동 시험 (20)		◦ 펌프PTO 작동				5
			◦ 각종밸브 개폐상태 확인				5
			◦ 펌프RPM 조작 유연성				2
			◦ 펌프 조작순서				5
			◦ 방수압력 적정성				3
3	홈(포말)작동 시험 (35)		◦ 각종밸브 개폐상태 확인				5
			◦ 펌프RPM 조작 유연성				5
			◦ 방수구 개폐 급 조작				5
			◦ 홈 혼합비율 및 생성 여부				5
			◦ 홈 조작 순서				5
			◦ 홈 세척밸브 사용 여부				7
			◦ 조작내용에 대한 구령(복창)				3
4	분말사용 시험 (35)		◦ 각종밸브 개폐상태 확인				5
			◦ 1차, 2차 측 압력계 확인 상태				5
			◦ 약제탱크 압력 확인				5
			◦ 분말장치 조작 순서				5
			◦ 분말장치 밸브 개폐 확인				5
			◦ 분말장치 크리닝 사용 여부				5
			◦ 호스릴 정리 상태				2
			◦ 조작내용에 대한 구령(복창)				3
총 점							100점		감점					득점
※ 100점 환산 기본 80점 이상 합격							합격					불합격