소방차주차전용구획선 실태조사 결과(예시)

1. 대  상 : 서대문아파트

2. 개  수 : 4개소

3. 문  구 : 소방차전용

4. 문제점

- 예시) 주차구획선 내 상습주차

- 예시) 구획선 도색 지워짐

- 예시) 주차구획선과 건물과의 이격거리가 너무 가까움

- 예시) 소방차 주차구획선이 경사부분에 위치함

주차구획선1(101동 앞) - 크 기 : 7m X 15m 건물과 이격거리 : 10m	주차구획선2(102동 앞) - 크 기 : 6m X 12m 건물과 이격거리 : 10m
(사진)	(사진)
주차구획선3(103동 앞) - 크 기 : 6m X 14m 건물과 이격거리 : 8m	주차구획선4(104동 앞) - 크 기 : 7m X 15m 건물과 이격거리 : 5m
(사진)	(사진)