소방차 전용 주차구획선 설치방법

□ 1개동 1개소 설치

□ 건물과의 이격거리 : 4 ~ 14m 이내

□ 황색선 구획 규모 : 가로 6m, 세로 15m

□ 선의 굵기 : 폭 15cm (황색)

□ 선내 글자 : 소방차전용 (황색)

○ 글자 크기 : 가로 세로 각 1m

○ 글자 간격 : 1m

15m				4~14m	아파트건물
		소방차전용
	15cm
	6m