소방차 진입곤란(불가) 관련 용어 정립(안)

□ 소방차 진입불가 지역

❍ 도로 폭 3m이하 및 이동이 불가능한 장애물로 인하여 소방차 진입이 불가한 구간이 50m 이상인 장소

□ 소방차 진입곤란(장애) 지역

❍ 도로 폭 4m이상 12m이하의 도로 중 소방차 진입곤란(장애) 구간이 50m이상인 곳으로 소방차 진입 및 활동에 지장을 초래하는 장소

※ 기타 상습주차 등으로 인해 집중관리가 필요한 곳

□ 고층건축물 소방차 진입 및 활동곤란(장애) 지역

❍ 11층 이상 고층건축물(공동주택 포함)로서 굴절 및 고가사다리차 등의 진입 및 활동에 장애를 초래하는 장소

※ 고가(52m)사다리차 제원(mm) : 전장 11,000 x 2,500 x 3x900

□ 대형공사장 등 출동장애 지역

❍ 3개월 이상 및 일정 규모이상 장기 공사 구간으로, 소방차 출동에 지장을 초래하여 평상시 우회도로 확보 등 관리가 필요한 장소

※ 소규모 및 3개월 미만 공사라도 소방차 출동에 지장을 초래한다고 판단되는 장소는 각 소방서별 자체관리 필요

□ 구조적 소방차 출동 장애지역

❍ 출동로 상 구조적으로 중앙분리대 및 회차로 설치, 과도한 과속방지턱, 무분별한 주차구획선 등이 설치되어 있어서, 소방차의 원활하고 신속한 출동에 지장을 주는 장소