소방차 통행곤란지역 실태조사서 (서림동)

Ⅰ		소방서 현황

□ 용도별 현황

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타
1	1

Ⅱ		용도별 기본현황

□  [ 주거지역]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	관악구복은8길9(서림동98-63)~관악구복은8길9(서림동98-387)일대	67	전봇대 40,급커브 6, 진입협소6 상시주차 15		17	2	2	비소 97, 30, 43, 57

Ⅲ		실태조사 세부내용

□ 주거지역 : 서림동 98-63 ~ 98-387

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	40,286㎡			85	315	0	0
지역특성	- 도로가 협소하고 골목내 불법주차로 인해 소방차 진입 곤란
도로장애물	- 전봇대, 불법주차차량, 급경사, 급커브
기타사항	- 도로가 협소하여 주차진입 곤란

□ 위치도 및 출동로

전경사진

해당지역

장애물현황
장애물 ①		장애물 ②
장애물 ③		장애물 ④

장애물현황
장애물 ⑤		장애물 ⑥
장애물 ⑦		장애물 ⑧

장애물현황
장애물 ⑨		장애물 ⑩
장애물 ⑪		장애물 ⑫

소방용수시설 및 장애물 현황

□ 실태조사 결과

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	거주자 주차구역	3.8m로 충분한 도로지만 불법주차 시 진입곤란
장애물 ② ～ ③	진입곤란	- ② 도로 확장 - ③ 전봇대 이설	재개발시 가능 한국전력
장애물 ④ ～ ⑥	불법주차	- 소방활동홍보 및 주민 계도	관악소방서
장애물 ⑦ ～ ⑩	진입불가	재개발 시 가능	재개발 예정 없음
장애물 ⑪ ～ ⑫	전신주	관계기관 협조	늘어진 전선 당김 및 폐전선 회수