소방차 통행 불가지역 소방안전 대책

2015. 1

중부소방서

(재난관리과)

소방차 통행 불가지역 소방안전 대책

소방차 통행이 불가능한 화재취약지역에 대한 시민안전 종합대책을 마련하여 긴급재난상황에 대비하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ “성북구 관내 소방차 통행 불가지역 등 전수 재조사 지시”          - ‘15.1.7. 서장 업무지시

□ “화재종합 비상대책회의 준비” - ‘15.1.14. 시장님 요청

※ 최근 의정부시․양주시․남양주시 아파트화재 관련

□ “상습 불법주차지역 소방차 진입로 확보” - ‘15.1.17. 국무총리 지시

□ “소방도로 진입로 폭 좁은지역 대책” - ‘15.1.15.신언근 의원 요구

Ⅱ		소방차 통행 불가지역 현황

□ 소방차 통행 불가지역 현황

○ 총 22개소 (차량진입이 곤란한 거리가 100m이상인 지역)

-  【붙임 3 참조】

-  2014년 소방차 통행불가 구간 25개소 중 3개 지역은 제외

연번	위 치	사 유	비 고
1	퇴계로81길 21 (황학동 목재상가 일대)	청계천두산위브더제니스 신축공사로 도로폭 확장 및 진입곤란거리 100M 미만
2	청계천로 110 (화교사옥 일대)	화교사옥 철거로 소방차 통행가능
3	만리재로27길 (만리배수지)일대	만리동 재개발 공사 중

※ 소방차 통행 불가지역 실태 전수조사 후 통행 불가지역 추가 예정

Ⅲ		소방차 통행 불가지역 등 화재 취약요인

□ 현장 접근성 곤란

❍ 좁은 골목길, 급코너  → 소방차 근접배치 곤란

❍ 계단, 급경사         → 초기 대응활동 지연

❍ 전신주, 좌판, 차양막  → 소방차 진입곤란

□ 소방활동 여건 취약(열악)

❍ 지상전선, 전신주 등 특수차 활동 불가

❍ 건물주변 공간 협소로 포위진압 전술 등 초기대응제한

□ 연소확대 용이

❍ 소규모건축물 밀집 → 초기 대응 지연시 인접건물 연소확대

❍ 내장재 불연화, 방화구획 등 방화시설 부재

□ 노후 건축물 붕괴우려

❍ 화재 시 쉽게 붕괴되어 2차 피해 발생가능성 상존

Ⅳ		소방차 통행 불가지역 등 진압여건 분석

□  소방도로(4m) 대비 협소

※ 소방 펌프차 : 소형(2m × 5.8m), 중형(2.3m × 7.5m), 대형(2.5m × 8.2m)

□ 우선적으로 주거지역 내 진입 협소지역에 대한 대책 필요

□ 소방용수시설은 60m이내 마다 설치되어 법정기준 충족

※ 소방용수 설치기준 :  수평거리 100m (주택가 등)

□ 소방차 진입불가 시 대비한 비상 간이소화설비(비소함 등) 대부분 설치되었으나 실태조사 필요

※ 비상소화장치 설치 현황 : 57개소 (전체 231개소의 24.6%)

Ⅴ		소방차 통행 불가지역 소방안전 세부추진 계획

1		소방차 통행 불가지역 특별관리

□ 소방차 통행불가지역 실태 전수조사 (현장대응단 및 각 안전센터)

❍ 기  간 : 2015. 1. 29. ~ 2. 17.(19일간)

❍ 대  상 : 중구 관내 소방차 통행 불가지역(기존 22개소 포함)

❍ 기  준

- 소방차 통행불가지역(곤란지역 포함)

· 소방차(중형소방차 5톤) 통행 불가 거리 100m 이상

※ 소방 펌프차 : 소형(2m × 5.8m), 중형(2.3m × 7.5m), 대형(2.5m × 8.2m)

· 기타 주거 밀집지역 및 고지대 등 불법주차 시 소방차           통행이 현저히 곤란한 지역까지 포함

❍ 방  법

- 관할 펌프차 및 당번자 동원

- 실측에 의한 정확한 조사 : 줄자 및 소방호스 (15m기준)

- 2월중 소방용수시설 조사 시 병행 실시

❍ 조사 결과 보고

- 2015.2.17.일한 기일 엄수 보고

□ 맞춤형 실전 대응훈련 실시 (대응총괄팀)

❍ 소방차 통행불가지역 가상화재 진압 불시 출동훈련

- (본부주관/재난대응과) 불시출동훈련 실시 : 연 2회(반기별)

- (소방서장 주관) 전체적인 진압활동 점검 :  연 4회(분기별)

- (현장대응단 주관) 소방안전지도 활용 지휘 및 대응 : 월1회

❍ 화점지정 집중방수훈련 : 분기별 1회(소방서 주관)

- 방 법 : 현장대응단 + 관할센터 합동

- 내 용 : 소화전 점령 및 소화 장비 보관함 활용 진압활동 등

․(선착대) 소방차 방수구(4개)에 소방호스 연결 진압활동

․ (후착대) 소화전 점령 후 소방용수 보급

□ 소방안전지도 자료 현행화 (현장대응단, 각안전센터)

❍ 소방차 통행불가지역 소방활동자료조사 : 연 2회(3~4월/9~10월)

- 조사내용

․ 통행불가지역 도로 폭, 거리 등

․ 통행불가지역 내 장애물 현황(종류, 개수) / 사진첨부

․ 자력대피곤란 장애인 및 의용소방대원 거주현황 등

․ 기타 진압활동상 필요한 정보 등

2		초동 대응을 위한 인프라 구축

(본부 별도계획 추진)

□ 소화장비 보관함 설치

❍ 설치대상 : 차량진입 불가지역내

❍ 설치수량 : 자료조사 후, 연차적 설치

❍ 규    격 : 가로1500*세로1830*폭400

※ 화재진압 필요장비 현장에서 자급자족 ※ 별도 세부계획 수립 시행(실태조사 후)	소방호스, 관창, 소화기, 스텐드파이프 등

□ 기존 소화전 → 삼구형으로 교체(본부 별도계획 추진)

❍ 설치대상 : 통행불가지역 우선 교체

❍ 설치방법 : 기존 소화전(926) 중 교체

※ 별도 세부계획에 의거 대상 선정 후 시행

□ 화재진압작전도 제작․설치 (본부 별도계획 추진)

❍ 소방차 통행 불가지역 우선 설치

❍ 작전도(안)

화재진압 작전도(정보)		화재진압 작전도(모형)
- 총거리, 골목 개소 - 도로 폭, 장애요인 - 소화장비 보관함 위치 - 의용소방대원 거주자 - 자력 대피 곤란자 - 기타 소방활동 자료 등

3		소방차 통행 불가·곤란지역 현장 접근성 제고

□ 소방차 통행 도로(폭,급커브 등) 장애요인 개선 (대응총괄팀)

❍ 소방차 출동 도로 장애요인 개선

- 시(도로계획과)․자치구(도로관리과) 협력 정비구역 설정, 연차적 추진

※ 소방차 통행 불가지역 일제조사 후 정비대상 자치구에 개선 요청

- 자치구별 소방도로 확보 시범모델 선정 추진

․ 소방서 → 자치구 → 서울시 도시계획과

□ 소방차 통행 장애물(전신주, 좌판 등) 장애요인 개선 (대응총괄팀)

❍ 전신주 장애요인 개선

- 한전과 협력 전신주 이전 대상 설정, 연차적 추진

※ 소방차통행 불가지역 일제조사 후 전신주 이설대상 선정 한전에 개선 요청       ❍ 좌판, 가림막 장애요인 개선

- 전통시장 상인회 협력, 좌판 ․ 가림막 등 제거 대상 선정 연차별 추진

※ 소방차 통행 방해 좌판 등 일제조사 후 위치, 수량 등 사진첨부            상인회 제거 등 개선요구

□ 소방차통행로 확보를 위한 `긴급차 통행로(Fire Lane)` 설치 (대응총괄팀)

❍ 기 간 : 상반기 중 중구청 등 유관기관 협의 적극 추진

❍ 대 상 : 3개소(소방차 통행 불통지역)

※ 실태 전수조사 후 대상 추가 선정

❍ 방 법 : 황색글씨로 표시

- 글씨 폭 : 10㎝이상

- 표시문구 : 긴급차 통행로,

❍ 방 법 : 자치구 교통지도과 협업 추진

□ 소방차 통행 곤란지역 양 옆 `황색 실선` 설치 (대응총괄팀)

❍ 기 간 : 2014. 1.28. ∼ 6.30 (5개월간)

❍ 대 상 : 3개소(소방차 통행 불통지역)

※ 실태 전수조사 후 대상 추가 선정

❍ 방 법 : 자치구 교통지도과 협업 추진

Ⅵ		행정사항

□ 현장대응단장 및 각 안전센터장은 소방차 통행 불가지역에 대한         자체(각팀별 일정)계획을 수립하여 실태 전수조사에 철저를 기하고

□ 소방차 통행 불가지역에 대한 각종 훈련 및 출동 귀소 시 소방통로       확보훈련 및 주·정차 단속을 철저히 하고

□ 대응훈련(현지 적응훈련)시 소방차 통행 불가지역에 대한 소방활동       안전지도 활용을 위한 소방활동자료조사를 병행 실시하여 119행정       정보시스템 업로드토록 하고,

□ 소방차 통행 불통지역 실태 전수조사 결과를 2015. 2. 19일한       붙임2, 3. 조사결과서를 작성 제출하시기 바랍니다.