소방차 통행 장애 사전 검토사항

☞해당 사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시 하시기 바랍니다

□ 주차구획선 설치 후 구조적 소방차 출동 장애 지역의 우려가 있음 ☑ 없음 ☐

❍ 출동로상 구조적으로 중앙분리대, 좁은 회차로, 과도한 과속방지턱, 무분별한 주차구획선 등의 설치로 인해 소방차의 신속한 출동에 장애를 주는 장소

□ 주차구획선으로 인한 소방차 진입 곤란 지역의 우려가 있음 ☐  없음 ☑

❍ 도로 폭 5m 이상의 구간 중 한쪽 면에 주차구획이 구획되어 소방차 진입 가능 폭 3m 이상이 확보되나, 이동이 불가능한 장애물 등으로 인하여 소방차 통행에 장애가 있어 삭선 및 이동조치가 필요한 장소(중형펌프차량 폭 2.5m 기준)

* 주차구획선 설치 규격 너비 2m 이상 x 길이 5m 이상(주차장법 시행규칙 제3조 주차장의주차구획 중 보도와 차도의 구분이 없는 주자지역의 도로에 설치되는 주차장 설치 규격 인용)

□ 주차구획선으로 인한 소방차 진입 불가 지역의 우려가 있음 ☐  없음 ☑

❍ 도로 폭 4m 미만의 구간 중 한쪽 면에 주차구획이 구획되어 소방차 통행 가능 폭이 2.5m 미만인 장소

❍ 도로 폭 4m 이상 6m 미만의 구간에 주차구획이 양면으로 구획되어 소방차 통행 가능 폭이 2.5m 미만으로 소방차 통행을 위해 삭선 및 이동조치가 필요한 장소(중형펌프차량 폭 2.5m 기준)

* 주차구획선 설치 규격 너비 2m 이상 x 길이 5m 이상(주차장법 시행규칙 제3조 주차장의 주차구획 중 보도와 차도의 구분이 없는 주자지역의 도로에 설치되는 주차장 설치 규격 인용)

□ 도로 주변 소방용수시설 있음 ☑ 없음 ☐

❍ 도로교통법 제32조(주·정차 금지)에 따른 소방용수시설 및 비상소화장치, 소방시설로부터 5m이내의 곳에 주차금지

점검사항