■ 소방장비관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]									주임	진압3대장	119안전센터장
소방펌프차• 일일점검부(2023.07.06)
									서원주	조고형	07/06 김희로
소 속	:	노원	소방서
									협조
부 서	:	공릉	119안전센터	【	3	팀	】

											(앞쪽)
소속				물품분류 및 식별번호				차량번호
점검 구분		점검항목		점검내용		점검결과( 년)
						월일 단위	7 5		7 6	7 6
시동 전		외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개	0		0	0
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개	0		0	0
		누유 ㆍ 누수 ㆍ 누기	차동기어ㆍ차축 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유/무	무		무	무
			제동장치ㆍ동력전달장치 오일			유/무	무		무	무
			완충기 오일			유/무	무		무	무
			엔진오일			유/무	무		무	무
			동력조향장치 오일			유/무	무		무	무
			냉각수			유/무	무		무	무
			압축공기용기ㆍ호스	공기압력측정계 압력		Mpa
		배선 체결	배터리 단자	단자ㆍ배선 체결		적/부	적		적	적
		타이어	타이어 상태	타이어 홈 마모 상태		유/무	무		무	무
				공기압력 및 휠너트 체결상태		적/부	무		무	무
		기타	요소수	누수 및 수량		적/부	적		적	적
구동 중		시동	시동	시동		가/부	가		가	가
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개 (종류)	0		0	0
			운행기록계	정상작동		가/부	가		가	가
		장치 성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개	0		0	0
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적/부	적		적	적
		제동 장치	제동장치	정지 시 밀림		유/무	무		무	무
			배기제동장치	작동		가/부	가		가	가
				작동 표시등 점등		가/부	가		가	가
			주차제동장치	경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유/무	무		무	무
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용			점검결과( 년)
							월일 단위	7 5		7 6			7 6
구동 중	펌프 성능		동력인출장치 (수동ㆍ자동)	작동			가/부	가		가			가
			그랜드너트 및 패킹	방수압력 0.3Mpa에서 10초간 누수량 확인			방울
			수량계	전자식과 기계식 수량계 오차			ℓ
			주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)			Mpa	0		0			0
	배관		배관	누수(기밀성)			유/무	유		유			유
			배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동개방 또는 수동개방 가능 여부			가/부	가		가			가
			방수구	조작손잡이에 의한 개폐			가/부	가		가			가
	방수포		감시장치	화면출력			적/부
			수동조작장치	제어성			적/부	적		적			적
	기타		장비별 특성에 따라 추가	보조석 방향지시등 컨넥터 불량			적/부	불량		불량			적
정지	누유 ㆍ 누수		차동기어ㆍ차축 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유/무	무		무			무
			제동장치ㆍ동력전달장치 오일				유/무	무		무			무
			완충기 오일				유/무	무		무			무
			엔진오일				유/무	무		무			무
			냉각수				유/무	무		무			무
* 소방장비운용자와 소방장비관리 공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 도장으로 날인					소방장비운용자			김철행	서원주			서원주
					소방장비관리 공무원			김희로	김 희 로			김 희 로
□ 결과조치
날짜		부적합 사항				조치사항					소방장비관리 공무원
		항목		내용
2023.7.5.		전장관련		보조석 방향지시등 점등불량		전문업체 입고예정					김희로(서명 또는 인)
2023.7.6.		전장관련		보조석 방향지시등 점등불량		전문업체 입고예정					김희로(서명 또는 인)
2023.7.6.		전장관련		보조석 방향지시등 점등불량		업체 점검 교체 완료(A/S)					김희로(서명 또는 인)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]