소방헬기 추락사고 관련 시·도 소방력 동원계획

❖ 동해, 소방헬기 추락사고 관련 실종자 수색 장기화에 따라 현장대원들의 안전사고 방지 및 수색 확대를 위한 시·도 소방력 동원 계획 임.

※ 119구조과-7312(`19.11.09)호『깊은 물 잠수가능 인력 지원요청(예고) 및 수중장비 현황조사 알림』

□ 동원개요

○ (기    간) `19. 11. 12.(화) 11:00 ~ 별명시

○ (장    소) 사고구역 일대(독도 연안)

※ 사전집결(포항남부소방서, 11:00) ⇨ 단체이동(버스, 선박) ⇨ 필요지역 배치

○ (지원대상) 10개 시·도*

* 서울, 부산, 대구, 인천, 경기, 강원, 충북, 전북, 전남, 경북

○ (인력·장비) 장비 10대(다방향카메라), 운용인력 20명(시도별 2명)

※ 필요시 장비(소나, ROV, 더블탱크) 추가지원 요청(예정)

○ (운용계획) 자체 인원·장비 선정 ⇨ 현장집결(포항남부소방서) ⇨ 단체이동(버스) ⇨ 현장배치 ⇨ 개인별 임무 부여

○ (안전관리) 총괄책임자 1명* 지정(울릉도 CP : 중구본 소방령 박영도)

* 현장안전점검관 역할 수행 및 동원소방력 총괄관리

○ (주요임무) 실종자 수색 확대를 위한 수중장비 및 운용인력 지원 등

□ 시·도 협조

○ 동원인력 안전사고예방 및 장비운용 교육, 동원장비 사전점검 철저

※ 현황제출(11.12. 09:00한) : 시도별(10개) 동원인력 명단 및 장비 제원

○ 출동소방력 공백방지 조치 및 동원 장비 손망실 대비책 마련

○ 경북소방본부는 사전집결 장소(포항남부소방서 3층 대강당) 마련

□ 향후계획

○ 동원소방력 현장활동 상황관리 및 추가 동원자원 확보 등

붙임 : 실종자수색 동원인력 및 장비현황 서식 1부.

- 동해, 소방헬기 사고 관련 -

실종자 수색 동원인력 및 장비 현황

순	시·도	부서명	계급	성명	자격현황	연락처	비고
1	서울	특구단	소방위	홍길동	스킨스쿠버다이빙강사어드밴스트라믹스	*************
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[예시]소방장비관리카드						일련 번호	7-1
자산번호	059141200050156738			관리번호	KKR-P********1********3
장비구분	수난장비	제조사 (납품)	FALCON 대우조선해양ENR(주) 051)403.7797	모델명 (규격)	수중로봇, ROV SYSTEM)
취득연월	2012.12.18.	단 가	309,000,000	내구연수	8	보유 수량	1
사용부서	영남특수구조대	보관위치	수난훈련장
사 진
주 요 제 원
용 도	수중의 상황을 영상을 이용 지상모니터로 보고 조이스틱을 이용 수중작업을 할 수 있는 장비
제 원	- 탐 색 범 위 : 360°방향제어 가능 - 소나주파수 : 900 KHz (탐색각 130°) - ROV치수 : 길이 1.1m×폭 60cm×높이 50cm - 케이블길이 : 400m - 운용 수심 : 약 300m - 로봇팔크기 : 길이 52cm × 외경 41cm - 전 원 : 입력범위 : 110~270VAC / 2.8kw / 출력전압 : DC-500V 직류 - 무 게 : 본체 약 85㎏, 케이불 약 100kg
사용 방법	1. ROV본체를 케이블과 연결한다. 2. 소나와 후방카메라를 연결한다 3. 조이스틱을 본체와 연결한다. 4. 전원 공급장치를 PC와 연결한다. 5. 전원 공급장치의 S/W를 ON시킨다. 6. ROV 로봇팔을 앞으로 빼낸다. 7. ROV를 물 속에 투하한다. 운용수심은 약 300m 8. 조이스틱을 이용 ROV를 작동 시킨다 9. 필요에 따라 영상의 저장, 소나 스캔 등을 실시한다.
주의사항	장치 연결 순서가 잘못되면 ROV 소나가 작동되지 않을 수 있으니 연결 순서되로 연결하고 만약 소나가 나오지 않는다면 전원을 껐다가 다시 연결하여 실행한다
응급처치	케이블이 절단됐을 시 지점 좌표 확인 및 위치를 표시한다