소방현장무선통신망 119안전센터 노후장비 교체 및 보강 규격서

2013.  11.

서울종합방재센터

통신연구팀

Ⅰ	일반사항

1. 일반사항

1) 공 사 명 : 소방현장무선통신망 119안전센터 노후장비 교체 및 보강

2) 공사기간 : 계약일로부터 60일

3) 사업자선정방식 : 일반경쟁 입찰 [최저가 입찰]

2. 구매목적

내구연수 경과된 노후 통신장비를 최신 장비 교체하여 현대화 및 고도화 필요

3. 설치장소

서울종합방재센터가 지정하는 장소로 한다.

4. 적용법규

1) 정보통신공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

2) 전파법, 동시행령, 동시행규칙

3) 무선설비의 기술기준에 관한 규칙

4) 전기통신법기본법 및 전기통신사업법

5) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

6) 정보통신기기인증규칙

5. 입찰자격

소방현장무선통신망(UHF) 장치는 시민의 생명과 재산을 보호하는 중요한 사안으로 시설되는 만큼 원활한 운영과 신속한 유지관리를 위하여 다음과 같은 조건을 구비하여야 한다.

1) 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체.

2) 제조사의 물품공급 및 기술지원 확약서

6. 감독관

1) 감독관이라 함은 발주처에서 정하는 감독의 임무를 부여받은 공무원을 말한다.

2) 발주처는 감독관의 직, 성명을 계약자에 통보한다.

3) 계약자는 구매․설치에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독관을

경유하여야 한다.

4) 계약자는 감독관의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 협조하여 설치에 만전을 기하여야 한다.

5) 계약자는 작업 상황, 장비설치 등 납품․설치와 관련된 사항에 대해 감독관과

협의하여 결정하여야 하며, 사업수행 과정 중 규격서에 누락된 사항이나 기술적인

문제점 등 사업목적 달성을 위하여 필요한 사항이 발견되면 즉시 감독관에 보고

해야 한다.

7. 설치일반

1) 계약자는 수요기관에서 요구한 설치장소에 대한 현장조사를 실시하여 사업의

성질, 설치 시 고려사항과 기타 세부내용을 충분히 숙지한 후 설치계획서에

반영해야 한다.

2) 계약자는 제반 법규에 따라 설치하여야 하며, 장비의 설치장소를 파악 하여

그 기능 및 성능을 완전히 발휘할 수 있도록 하여야 한다.

3) 본 지침서에서 제시한 기준 및 규격상의 표시가 불명확한 사항이나 설계의

변경을 요하는 사항은 감독관과 협의하여 결정한다.

4) 본 구매∙설치는 무선설비규칙(방송통신위원회 고시 제2012-6호) 제19조(공중 선

등의 안전시설)에 의거 낙뢰 보호 장치 및 접지를 연결하여 장비를 보호 할 수

있도록 한다.

5) 계약자는 설치 및 시공함에 있어서 유지보수, 관리의 용이성 및 외관 등을 고려하여야 한다.

6) 다음의 경우에는 감독관 입회하에 무선통신관련 국가기술자격자가 설치해야 한다.

① 안테나 및 케이블 설치

② 전원시설 및 기타 공정상 중요한 설치

8. 설치용 자재

1) 본 작업에 사용되는 모든 자재는 본 규격서의 내용을 충족시킬 수 있는 것이어야 한다.

2) 납품 자재는 해당 법령에 따른 규격품, KS규격품 또는 이에 준하는 기타 공인된

규격자재로 신뢰성이 보장되어야 한다.

3) 기자재 및 설치용 부품은 동일한 제조사에서 생산하는 정품 및 신품을 사용하여야한다.

4) 계약자는 설치현장에 반입된 주요자재는 반입즉시 감독관의 검수를 받은 후

설치하여야 하며, 부적격으로 판정된 자재는 즉시 현장 밖으로 반출하여야 한다.

5) 감독관의 필요시에는 자재의 품질 또는 특정시험을 명할 수 있으며 이에 소요되는

경비는 계약자 부담으로 한다.

6) 검수 및 시험에 합격한 자재라도 사용할 때 변질 또는 불량품으로 판정되면

이를 교환 재시공해야 한다.

7) 자재의 운반은 신중히 하여야 하며, 자재를 끌거나 던지는 일이 없도록 하며,

손상이 발생치 않도록 한다.

9. 현장대리인

계약자는 당해 공사에 해당하는 기술자격(면허)소지자를 설치현장에 현장대리인으로 선정하여 설치현장에 입회하여 현장을 관리하며, 준공검사 및 시운전에 입회하여야 하며, 감독관의 요청이 있을 경우 현장대리인을 교체토록 한다.

10. 유관기관과의 연계

설치 시 관련되는 유관기관으로부터 특별한 사유로 일시 설치중단 요구가 있을 때에는 감독관을 경유 계약담당의 승인 하에 설치를 일시 중단할 수 있다. 이때 중단기일은 설치기간에서 조정할 수 있다.(단, 설치현장관리 미비 또는 설치 업체의 잘못으로 인하여 관계기관으로부터 설치 중단 명령을 받았을 때에는 그러하지 아니한다.)

11. 설치현장관리

1) 설치 중이거나 설치가 완료될 때에는 항상 주위를 정리하고, 오물은 장외로 반출 한다.

2) 설치현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는

상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다.

3) 설치현장에 일반인 및 노무자의 출입을 통제하고 감시, 풍기, 위생, 화재, 도난 및

기타의 사고 방지에 대하여 유의해야 한다.

4) 설치현장 및 그 부근에 있는 기존 설비에 대하여 지장을 주지 않도록 해야 하며,

각종 시설물에 대한 파손, 도난 사고는 계약자 부담으로 원상 복구하도록 한다.

12. 보고 책임

설치에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 사고발생의 징후를 발견하였을 때에는 응급조치 후 감독관에게 보고해야 하며, 설치도중 발생한 일체의 사고 및 피해에 대하여는 민형사상 책임 및 손해배상까지 계약자가 져야 한다.

13. 작업시간

1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으나 야간이나 휴일에

작업을 할 때에는 미리 감독관의 승인을 받도록 한다.

2) 설치를 계속 추진함에 있어서 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는

야간작업의 필요성이 있을 때에는 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

14. 설치 후의 정리

매일 설치작업 마무리 시는 주변의 정리(청소)를 하고 자재의 도난 등을 방지키 위해 필요한 조치를 하여야한다.

15. 설계의 변경

1) 설치 중 시공이 불가능한 경우 등 설계 변경 건이 발생 시는 감독관의 승인 후 시공하여야 한다.

2) 설치 중 감독관으로부터 설계변경 지시가 있을 경우 즉시 이에 따른다.

3) 표기오류 및 누락으로 인하여 당연히 정정되어야 할 부분이 있을 때에는

감독관에게 서면으로 보고 후 변경하여야 한다.

4) 설치 진행 중 현장여건의 변동으로 부득이 작업기간의 연장이 필요한 경우에 감독관의

승인을 받아야 한다.

16. 설치중지

1)감독관은 다음에 경우 계약자에 대하여 작업의 일부 또는 전부를 중지할 수 있다.

① 천재지변 등으로 안전관리가 어렵거나 작업에 피해를 줄 우려가 있을 때.

② 계약자가 규격서의 내용과 다르게 설치할 경우.

③ 감독관의 지시를 부당하게 따르지 않을 경우.

17. 설치관련 사진제출

1) 계약자는 작업진행에 따라 다음의 설치관련 사진을 촬영하여 설치완료 시

감독관에게 제출하여야 한다.

① 착수 전 설치 현장

② 설치작업 진행에 따른 주요사항

③ 완성 후 검사가 불가능 또는 곤란한 부분이나 장소

④ 감독관이 촬영을 지시한 사항

2) 제작설치작업 사진은 대상물을 판별할 수 있도록 촬영하여야 한다.

3) 사진은 천연색으로 10x15cm의 크기로 하며, 공정별 작업순서로 설명 등을

기재한 사진첩 2부를 제출하여야 한다.

4) 보안지역 현장작업 사진 촬영 시는 감독관의 입회하에 촬영하여야 한다.

5) 설치 후 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독관의 지시를

받아 촬영해야 하며, 특히 필요하다고 인정하는 부분은 확대된 사진으로

준공 시 2부를 제출하여야 한다.

18. 제출서류

1) 계약 시 제출서류

① 정보통신공사업등록증 사본 - 1부

② 무전기 제조사의 물품공급 및 기술지원 확약서

2) 착공 시 제출 서류

① 착공계(내역서 포함) - 2부

② 설치계획서 - 2부

③ 현장대리인계 - 2부

④ 국가기술자격증 사본 - 2부

⑤ 보안서약서 - 2부

3) 준공 시 제출 서류

① 준공계(준공검사신청서) - 2부

② 물품납품내역서 - 2부

③ 설치작업 관련사진첩 - 2부

④ 무선기기형식등록 2부(장비에 부착될 경우에는 스티커 가능)

⑤ 방송(정보)통신기기 인증서 2부

⑥ 공인인증기관 시험성적서(감독관이 지정하는 부품)

⑦ 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

19. 시험 검사

1) 시스템 시험 검사

① 검사․시험 및 시운전시는 반드시 관계자의 입회하에 실시하여야 하며, 계약자는

시행 3일전에 감독관에게 통보하여야 한다.

② 계약자는 작업 중과 완료시 현장을 정리 후, 검사하여야 한다.

③ 규격서와 상이하게 설치된 부분은 감독관의 지시에 따라 계약자

부담으로 재시공 보완하여야 한다.

④ 계약자는 운영 개통 시험을 하여야 한다.

⑤ 각 작업별 공통검사 및 시험 항목은 다음과 같다.

□ 외관 및 구조검사, 배선상태 검사, 소방현장 무선통신망 동작시험

□ 회선연동 작동상태 시험 및 종합시험

□ 전파법에 의한 무선국허가 및 준공검사 시 이상이 없도록 하여야 한다.

20. 보안 및 안전관리

1) 보안관리

① 계약자는 설치에 투입되는 설치요원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안서약서를

작성하여 제출하여야 한다.

② 계약자는 설치관련, 지침서와 작업 중 습득한 비밀 사항(운용주파수, 시스템구성,

동작개요)에 대하여 작업시행 전후를 막론하고 타인에게 제공 또는 누설되지

않도록 제반 보안조치를 하여야 하며, 이를 위반 시는 관계법령에 따른 처벌을

감수하여야 한다.

2) 안전교육 및 관리

① 계약자는 종사원에 대한 안전교육을 실시한다.

② 안전교육은 매 작업 시작 전에 실시토록 한다.

③ 계약자는 안전관리책임자를 현장에 배치하여 작업 중 발생할 수 있는 모든

사고를 미연에 방지하여야 한다.

④ 계약자는 본 설치와 관련된 모든 인명 및 시설에 대하여 안전장구 착용과

안전조치를 해야 하며 작업자의 안전사고 시 전적으로 민․형사상 책임을 진다.

또한, 설치와 관련한 인명 및 재산상의 피해가 발생한 경우에는 계약자

부담으로 원상복구 또는 보상의 책임을 진다.

⑤ 현장 안전관리 책임자는 현장을 정리 정돈하여 작업자 및 타인의 안전사고 발생을 방지한다.

3) 시설물 보호 및 원형복구

계약자는 설치공사 중 수요기관 또는 개인, 기타 소유물이나 시설물에 피해를

발생 시키지 않도록 사전예방 조치를 하여야 하며, 부득이 피해를 발생시킨 경우

원형복구는 물론 추가되는 모든 비용을 배상하여야 한다.

4) 하자보증

① 설치된 모든 제품에 대한 하자보증은 준공일로부터 2년간으로 한다.

② 납품완료 후 계약서에 의한 하자보수책임을 지며 고장 등 하자발생 시에는

24시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리하거나 동일한 신품으로 무상

교환하여야 한다.

③ 하자보수기간 경과 후에도 제반 수리부품 및 기술적인 지원을 하여야 한다.

④ 케이블, 안테나의 적당한 위치에 장비명, 제작사, 연락처(전화번호), 제작

년 월일 등 기재 한 라벨을 부착하여야 한다.

Ⅱ	장비 규격 및 상세 사양

1. 노후장비 교체

구 성 품	단 위	수 량	규 격
UHF(100W)이하 고정국 송수신기	식	35	UHF, 20W, 아날로그/디지털 겸용

1) UHF 공통규격

본 규격은 서울종합방재센터 및 소방방재본부 산하 소방관서에서 사용하는 UHF 송수신기이며

모든 장비에 적용되는 일반사양은 다음과 같다.

① 모든 무전기는 협대역 장비이어야 한다.

② 무전기는  채널별 또는 송․수신별로 Guard Tone을 입력 사용할 수 있어야 한다.

③ 장비는 19inch 표준 Rack 또는 자체전원공급이 가능한 별도 Rack에 수용할 수 있는 함체로 제작하되 이동이 용이하도록 설계되어야 하며, 납품 전 수요부서와 협의 하여야 한다.

④ 납품당시 전파법 등 관련법규가 변경된 때에는 변경된 법규로 적용한 기기를                납품하여야 한다.

⑤ 계약자는 무선통신장비에 사용되는 운영S/W, Zig를 송․수신기 납품 시 제공하               여야 한다.

⑥ 납품되는 장비는 서울소방방재본부 산하 소방관서에서 사용되는 기존 무선통신              장비와 별도의 장치 없이 호환이 되어야 한다.

2. UHF 고정용 무전기

1) 일반사항

① 장비전면에는 UP·DOWN, SCAN, 비상, 모니터버튼 등이 구비되어 사용자가

송신과 수신 상태를 시각적으로 구분 할 수 있도록 하여 시스템을 운영하는데

지장이 없어야 한다.

② 전파법 및 관련 법령에 명시된 기술기준에 적합 해야 하며, 형식검정에 합격한

디지털/아날로그 운용이 가능한 기기이어야 한다

③ 소방업무 특성상 도청이 되지 않도록 암호화 할 수 있어야 한다.

④ 디지털 통화기능에는 인코드/디코드(비상알림, 긴급통화, PTT ID, 무전기 확인,

원격 모니터링, 개별호출, 전체호출, Transmit Interrupt(가로채기), 무전기

사용금지 기능의 구현이 가능하여야 한다.

⑤ 아날로그 통화기능에는 PL, DPL TONE에 의해 제어되고 타 통신으로부터 혼신을 받지 않아야 한다.

⑥ 긴급 상황시 신호를 받을 수 있는 긴급 호출 페이징 기능을 가지고 있어야 한다.

⑦ 비상사태 발생시, 비상경보를 발령하기 위하여 진행 중인 음성 통신을 강제로 종료

할 수 있는 기능이 있어야 한다.

⑧ 입력전원 스위치(함체)와 무전기 전원 스위치가 분리되어야 한다.

⑨ 전원장치는 상전을 통해 안정된 전원을 무전기로 공급하여야 하며 전원장치의 공급 전류가 부족하여 송신기에 험(HUM)이 발생되지 않아야 한다.

⑩ 1주파 단신에서도 2개의 동시 통화로가 확보되어야 한다.

⑪ 별도의 외부스피커를 연결 할 수 있는 커넥터를 설치하여 외부스피커 설치가 용이하도록 하여야 한다.

2) 성능 및 특성

① 일반사항

주파수 범위 : 403~470MHz

채  널  수 : 1,000개 이상

채널 간격 : 12.5㎑ / 25㎑

전 파 형 식 : 8K50F3E, FXE, FXD

사용주파수 : 계약 후 통보

주파수안정도 : ± 1.5ppm 이하

오디오 응답 : TIA603B

사용전원 : 고정국 함체 AC 220V, DC 13.6V 겸용이어야 한다.

디스플레이 : 컬러 LCD

② 송신기 특성

출     력 : 20Watt 이상

채널 간격 : 12.5㎑ / 25㎑

주파수 안정도 : +/- 2.0ppm 이하

최대 주파수 편이 : +/-2.5㎑ @ 12.5㎑ 이상

FM 잡음 : -40㏈ @ 12.5㎑ 이상

음성왜율 : 3% 이내

4FSK 디지털변조 : 7K60FXE

디지털 프로토콜 : ETSI 102 361 -1, -2, -3

③ 수신기 특성

채널 간격 : 12.5㎑ / 25㎑

주파수 안정도 : +/- 1.5ppm 이하

아날로그 감도(12㏈ SINAD) : 0.3㎶ 이하

디지털 감도 : 5% BER : 0.3㎶ 이하

스퓨리어스 응답 : 70㏈ 이상

상호 변조 : 65㏈ 이상

스퓨리어스 억압 : 70㏈ 이상

주파수 선택도 : ±12.5KHZ 이내(65dB 저하 점에서)

부차적 전파 발사 강도 : -57dBm 이상

음성출력 : 3W 이상(4 오옴 외부 연결시 7.5W 이상

3. 보강공사

구 성 품	단 위	수 량	규 격
Omni-directional 안테나	EA	35	Gain: 6dBi 이상 VSWR: 1: 1.5 이하 (444㎒ ~ 450㎒, UHF용) Impeadance: 50Ω Max Input Power: 100w 이상
안테나 강관주	EA	35	제작사양/STEEL/1.5M
SURGE PROTECTOR	EA	35	SURGE CAPABILITY 40KA (8X20㎲) VSWR: 1 : 1.2 이하 Impeadance: 50Ω 삽입손실: 0.3dB 이하
RF 케이블	EA	35	RG-58 , 50Ω(국소당 2M), BNC포함
급전용 동축케이블	EA	35	HFC-12D(국소당 50M)
플렉시블 전선관	EA	35	16 mm, 고장력 방수(국소당 50M)
접지용비닐절연전선(F-GV)	EA	35	10㎟(국소당 50M)
전원 케이블	EA	35	FR-8 35㎟ X2c
압착터미널	EA	35	35㎟(SET)
RF 커넥터	EA	35	N-TYPE

1)일반사항

① 안테나는 전파 장애 현상을 일으키지 않는 장소 및 고도를 선정하여 설치하여야 한다.

② 안테나 동축케이블은 급전선 손실이 적은 것으로 하고 설치 후 임피던스 정합이 되도록         조정하여 최대 복사효율을 갖도록 설치하여야 한다.

③ 동축케이블의 커넥터 연결은 견고하게 하며 중간 연결 이음이 없어야 하며, 케이블 손실이

발생할 경우 보상할 수 있는 장치를 부가하여야한다.

④ 안테나 커넥터와 동축케이블의 커넥터 접속 시 습기의 유입을 방지할 수 있도록 수축튜브

처리를 완벽하게 하여야 한다.

⑤ 복사출력을 측정하고 그에 대한 진행파 및 반사파비(VSWR)는 1.5 이하를 유지하여야 한다.

⑥ 안테나 동축케이블은 지지체에 견고하게 고정, 포박을 하고 공중선에서 설치장소까지 가장         가까운 통로를 이용하여 최단거리로 설치하여야 하며 굴곡 없이 포설하여야 한다.

⑦ 외부에 노출되는 케이블은 플렉시블관으로 보호해야하며 케이블 포설시 피복이 손상되지

않도록 설치하여야 한다.

2) 성능 및 특성

① 기지국용 UHF 무지향 안테나

(1) 주파수 범위: 444㎒∼450㎒

(2) GAIN: 6dBi 이상

(3) VSWR: 1:1.5 이하

(4) Impedance: 50Ω

(5) Max Input Power: 100W 이상

② SURGE PROTECTOR

(1) 용량: 40KA (8x20㎲)

(2) VSWR: 1:1.2 이하

(3) Impedance: 50Ω

(4) 삽입손실: 0.3dB 이하

③ RF 케이블

(1) RG-58, RF 케넥터 포함

(2) Impedance: 50Ω

(3) 국소당 2M

④ 급전용 동축케이블

(1) HFC-12D

(2) Impedance: 50Ω

(3) 국소당 50M

⑤ 플렉서블 전선관

(1) 고장력 방수

(2) 국소당 50M

⑥ 접지용비닐 절연전선

(1) F-GV

(2) 국소당 50M

⑦ 전원케이블

(1) FR-8 35㎟ X2c

⑧ 압착터미널

(1) 35㎟(SET)

⑨ RF 커넥터

(1) N-TYPE