消防現場活動 安全事故 防止對策

冠 岳 消 防 署

消防現場活動 安全事故 防止對策

화재진압 및 구조․구급활동 등 현장활동과 훈련중에 발생한 각종 안전사고는 소방공무원의 인명손실과 함께 현장활동 소방력 운영에 막대한 지장을 초래하므로 이에 대한 안전대책임.

Ⅰ. 事故發生 原因 및 問題點

가. 화재등 각종 재난현장의 개인 임의행동

(1) 화재현장에서 지나친 직업의식으로 자신의 안전우선확보 소홀     (2) 사명감에 치우쳐 안전을 무시한 무리한 인명구조 활동

나. 사고현장에 대한 위험요인 등 사전 정보파악 부족

(1) 건축물의 대형화 심층화에 따른 건물구조 등 사전 정보 부족

(2) 대량위험물, 전기, 가스등 화재시 폭발등 급격연소위험요인 상존

다. 일선 지휘관 및 간부의 지휘감독 등 현장안전관리 미흡

(1) 각종 위험요인에 신속 적의대응하는 현장장악 지휘능력 미흡

(2) 현장지휘소(지휘본부)의 운영 미숙

라. 기본 및 안전보조장구 부족 및 사용의 습관화 미흡

(1) 장비․장구부족으로 화재진압 또는 인명구조시 착용 미흡

(2) 소방활동현장 개인장구 착용소홀로 안전사고위험에 노출

(3) 장비․장구의 기능파악 및 조작 미숙, 유지관리 소홀

(4) 소방차 주차시 제동장치, 고임목 등 안전조치 습관화 미흡

마. 소방활동현장 위험요인에 대한 교육․훈련 미흡

(1) 위험요인에 대처할 수 있는 과학적 교육프로그램 부족

(2) 공․사상자 발생 방지를 위한 안전관리교육 및 훈련 부족

Ⅱ. 安全事故 防止對策

가. 현장지휘통제체제 강화

(1) 지휘소(지휘본부) 설치 및 현장활동 대원들과의 명령전달체계 확보

(2) 지휘관은 현장 도착즉시 사고현장의 정보수집과 위험요인 신속판단으로 전 대원의 안전관리 도모

┌─ 정보수집 및 명령전달을 위한 전령요원 지정운영

├─ 위험요인 전 대원에 신속전파

└─ 개인장구 및 안전장비 휴대 철저 확인

(3) 선착대와 후착대와의 원활한 부서배치와 상급지휘관은 도착시 지휘권 즉시 확보

나. 현장지휘관 지휘능력 향상

(1) 지휘관 현장 안전관리능력 배양

- 소방활동현장 안전관리 수칙 숙지 및 이행 철저

(2) 지휘관 현장 안전관리능력 측정

- 구조구급장비 사용법․안전관리 및 인명구조 지휘능력 평가

소방령 이하

다. 현장활동대원의 안전확보

(1) 현장활동시는 2인1조 행동을 원칙으로 한다.

(2) 화재 건축물 내부 진입시는 반드시 TWO In TWO Out (2人1組)制를 鐵則으로 한다.

(3) 지휘자의 지휘권역에서 벗어난 독단적 행동을 하지 않는다.

(4) 개인장구 및 안전보조장구 장착 확행

라. 소방관서(본부․서) 안전관리자 지정운영

(1) 소방관서장은 각종 소방현장(화재․구조․구급․훈련 등)의 안전관리자를 지정 운영한다.

- 교육․훈련 계획수립시에는 안전관리관의 협의를 받아 운영

(2) 안전관리관은 교육․훈련시 사전 위험예지훈련 실시

마. 각종 교육․훈련시 안전사고 방지교육 강화

(1) 안전센터장 책임하에 근무교대시 자체 안전교육 실시

(2) 매 사고 수습후 안전센터별 소방활동에 대한 검토회의 실시

(3) 위험예지훈련으로 자체 현장안전사고 방지교육 실시

(4) 공사상자 발생 사례를 분석하여 자체안전교육용으로 활용

(5) 교대 점검시, 사용후, 매주 각종장비 기자재 점검 정비 및 숙달훈련 실시

바. 소방현장 10가지 안전수칙, 긴급출동운행시 안전운행

기본10훈 게첨

○ 전 직원 숙지 및 기본 생활화가 되도록 사무실 등에 게시

<첨부>

消防活動現場 安全管理

Ⅰ. 消防現場 10가지 安全守則 ------------ 1

Ⅱ. 緊急出動運行時 安全運行 基本 十訓 ---- 2

Ⅲ. 火災現場 安全管理 ------------------ 3

Ⅳ. 救助現場 安全管理 ----------------- 10

Ⅴ. 救急現場 安全管理 ----------------- 12

Ⅵ. 訓練現場 安全管理 ----------------- 13

Ⅶ. 出動 및 歸署時 交通事故 豫防 ------- 17

Ⅷ. 火災現場에서의 消防隊員 ----------- 20

死傷原因(미국)

Ⅰ. 消防現場 10가지 安全守則

1. 안전관리는 임무수행을 전제로하는 적극적 행동이 최선임   을 명심하라

2. 각종 사고현장은 위험성이 잠재하고 있으므로 안일한 태도

를 버리고 항상 경계심을 늦추지 말아라

3. 지휘자는 대원 임의의 단독적 행동을 금하도록하고 대원장악에 철저를 기하라

4. 위험에 관한 정보를 알게된 사람은 즉시 지휘관에게 보고하고 전 대원에게 신속․정확하게 주지시켜라

5. 흥분․당황한 행동은 사고의 원인이 되므로 어떠한 상황하에서도 냉정․침착성을 잃지 않도록 하라

6. 각종 기계․장비에 대한 기능과 성능을 정확히 알고 안전조작에 숙달토록 하라

7. 자기의 안전은 무엇보다도 자기가 확보한다는 의식과 자세를 가지라

8. 복장 및 개인 안전장구는 완전무결한 것으로 확보 하도록 하고 반드시 착용 또는 휴대하도록 하라

9. 안전확보의 전제는 강인한 체력에 있으므로 평소 체력단련에 최선을 다하라

10. 사고사례는 심층 분석하여 산 교훈으로 삼아 향후 소방현장대응시 행동지침으로 활용하라

Ⅱ. 緊急出動運行時 安全運行 基本十訓

1. 교통상황에 따른 적정속도 주행 및 赤信號 교차로에서는   일시 정지후 좌우를 살피면서 서행으로 통과한다.

2. 赤信號 교차로에서는 피양차량 등에 의한 사각이 있을 경우, 그 직전에서 확실하게 일시 정지후 안전을 확인한 후 통과한다.

3. 赤信號 교차로에서는 주위 보행자 및 차량 등의 움직임을 확실하게 파악한 후 안전속도로 통과한다.

4. 赤信號 교차점에서 좌회전시는 좌측통행 보행자 및 자전차 등에 주의한다.

5. 信號燈이 없는 교차점에서는 교차점 직전에 확실하게 일시 정지후 좌우 안전을 확인한 수 서행으로 통과한다.

6. 이면 도로나 협소한 도로에서는 보행자 또는 자전차 등의 돌연 돌출에 주의를 기하면서 안전운행 하도록 한다.

7. 중앙선을 넘어 운행하거나 일반통행로의 역방향으로 운행시는 전방의 차량등에 주의를 기울이면서 안전한 속도로 주행 또는 서행한다.

8. 후진하는 경우에는 후진방향, 위치 및 장애물 등을 확인후 서행하고 사각이 있을 경우는 안전여부를 반드시 파악한다.

9. 도로교통상황에 따라 상시 안전운행에 주의를 한다.

10 현장도착시에는 현장작업 전에 반드시 고임목을 이용하여 소방차를 안전하게 고정주차 후 현장활동을 실시한다.

Ⅲ. 火災現場 安全管理

1. 지휘관의 안전수칙

가. 지휘관은 전 대원을 화재진압작전에 안전하게 운영하여야한다

나. 지휘관은 현장에 안전관리자를 지정 운영하여야 한다.

다. 대형화재일 경우에는 안전관리자는 방면보조자를 두도록 한다

라. 안전관리자는 현장을 수시로 돌면서 대원들의 안전을 유지하여야한다

마. 대원들은 화재진압을 위한 진입 또는 인명구조를 위한 탐색․구조에 임할 때는 안전관리자에게 보고하고 내부진입을 하도록 하고, 필히 2인1조로 행동하도록 조치하여야한다

2. 대원의 현장기본수칙

가. 대원들은 현장지휘관의 명을 받아 행동하여야한다

나. 현장에 진입할 때에는 2인1조로 행동하는 것을 원칙으로 한다

다. 현장에 진입할 때에는 지휘관․안전관리자에 보고하고 행동한다

라. 내부진입은 안전로프를 이용하여 진입자의표시를 하여야한다

마. 공기호홉기 착용과 손전등 등을 휴대하고 진입한다

3. 화재진압활동 안전관리

가. 현장도착시

(1) 호스연장, 사다리운반 등의 행동이 경합한 대원 상호간의 충돌에 주의하라

(2) 소화전, 저수조 등의 위치를 표시하여 활동 중 걸리거나 빠지지 않도록 하라.

(3) 소방차의 보조브레이크(side-break)는 확실하게 채워놓고 반드시 고임목으로 고이도록 하라.

(4) 차에서 내릴 때에는 지휘자의 지시에 따를 것이며 차량문을 열 때에는 뛰어내리지 말고 주위상황에 주의하라

나. 호스연장시

(1) 결합구(coupling)나 관창(nozzle)이 땅에 떨어지지 않도록하고 호스두루마리 상태에 주의하여 꼬이지 않도록 전개하라.

(2) 앞이 잘 보이지 않는 장소, 도로의 교차점 또는 풍하측에서 호스를 연장할 때에는 차량이나 피난자에게 음성 또는 경적으로 주의를 환기시켜라.

(3) 호스는 기둥이나 사다리 등에 걸리지 않도록 전개하라

다. 방수시

(1) 기관사는 관창위치가 확인되지 않거나 관창까지 많은 방수시간이 필요로 할 때에는 전령을 두고 방수의 강도를 조정하라.

(2) 예비방수는 관창위치가 보일 때로 국한하고 언제든지 방수중지 할 수 있는 태세로 실시하라.

(3) 앞이 잘 보이는 장소라 하더라도 사다리 이용 등 높은 곳에 호스를 연장할 때에는 관창수가 확실하게 위치하고 난 다음 방수하라.

(4) 호스의 결합상태를 반드시 확인하고 방수콕크를 급격하게 열지 않도록 하라.

(5) 방수전의 관창진입은 지나치게 내부진입이 되지 않도록 한다

라. 낙하물 위험

(1) 옥내 진입시 및 소방활동 중에는 우선 머리 윗부분을 둘러보고 기왓장 등 떨어지기 쉬운 물건이 있을 때에는 갈고리 또는 직사주수로 털어내도록 한다. 또한 소리를 질러 주위 대원에게 주의를 환기시켜라.

(2) 처마끝에서 작업할 때에는 기와 등이 떨어지기 쉬우므로 신속하게 행동하고 기와 등이 떨어지는 것을 확인하였을 때에는 벽에 몸을 기대던가 건물내에 몸을 피하도록 하라.

(3) 방화구조 건물의 몰탈벽에 균열이 생기고 부풀었을 때에는 붕괴직전이므로 주의하라.

(4) 콘크리트 내벽은 화재 최성기가 되면 폭열하여 떨어지므로 주의하라.

(5) 기둥․중방(中枋)의 연결부분이 타고 있을 때에는 도괴․낙하의 위험이 있으므로 조기 주수토록 하고 그 밑에 있지 않도록 하라.

(6) 공장․창고의 천장에는 하역기계장비․크레인 등이 있으므로 각별한 주의를 기울이도록 하라.

(7) 높은 곳에서 작업할 때에는 자재나 파괴물의 낙하에 주의하고 지상대원과 긴밀한 연락으로 위험범위를 알려주어 그 행동을 통제하라.

(8) 사무실이나 공동주택의 창가와 베란다에는 화분 등 낙하물이 있으므로 주의하라.

마. 추락이나 전도위험

(1) 높은 곳에서 작업할 때에는 안전벨트 등으로 몸을 지탱하되 딛고 있는 곳이 안전한가 확인하라.

(2) 창문으로부터 건물 내부로 진입할 때에는 갈고리 등으로 디딜 곳의 장력과 강도를 확인하라.

(3) 목조․방화조 건물은 마루빠짐, 천장낙하의 위험이 있으므로 옥내 중앙부를 피하여 창가 등에 위치토록 하라.

(4) 처마․헛난간 등을 타고 갈때는 그 장력과 강도를 확인하되 특히 창문부분은 취약하므로 더 주의하라.

(5) 스레트지붕․플라스틱지붕에 부득이 올라갈 경우에는 사다리   나 판자 등으로 발 디딜 곳을 확보한 다음 다시 안전밸트로 몸을 의지하여 올라가도록 하라.

(6) 지붕 위에서 주수 할 때는 호스를 잘 걸치도록 하여 미끄러져 떨어지지 않도록 하고 적설 또는 동결된 지붕 위는 올라가지 않도록 하라.

(7) 염색․도금․피혁공장 등에는 석탄․소다․염산․탄닌용기와 용광로 등이 있으므로 여기에 빠지지 않도록 주의하라.

(8) 기계식 주차장에는 피트와 뚜껑이 없는 유분리 용기 배수구가 있으므로 주의하라.

(9) 물이 고여있는 수로․구멍․웅덩이 등은 잘 분간할 수 없으므로 로프, 헝겊 등으로 표시하여 두도록 하라.

(10) 공사중인 건축물, 벽체가 없는 골마루, 계단, 베란다에는 로프를 쳐놓고 추락방지를 꾀하도록 하라.

(11) 가스폭발에 의한 고층건축물의 마루나 벽체 등은 균열흔 혹은 파괴 등으로 장력과 강도가 저하되어 있으므로 주의하라.

(12) 야간에는 조명기를 적극적으로 활용하여 디딜 곳의 안전에 유의하라.

(13) 극장이나 영화관 등의 마루는 경사져 있거나 계단이 있으며 기계실이나 보일러실 등의 바닥은 기름기 때문에 미끄러지기 쉬우니 주의하라.

(14) 출입구․복도․계단 등에 있는 장애물이나 방수중인 호스에 걸려 넘어지지 않도록 하라.

바. 도괴위험

(1) 지휘자는 도괴가 예상되는 지역에 위험라인을 설치하고 위험내용을 확성기나 무전기 등으로 전대원에게 주지시키도록 하라.

(2) 기둥, 중방(中枋)등에 철골재를 사용한 건축물은 열에 약하고 변형이나 굴절에 따른 도괴위험이 있으므로 주의하라.

(3) 석조나 연와조와 같은 건축물은 일부가 무너지면 타지 않은 부분까지 동시에 붕괴되는 경우가 있으므로 주의하라.

(4) 창고는 화물의 붕괴위험이 있으므로 유사시 대피할 수 있도록 충분한 안전거리를 확보한 상태에서 행동하라.

(5) 원목 야적장은 목재의 붕괴나 도괴위험이 있으므로 주의하라.

사. 폭발위험

(1) 도시가스․프로판가스․메탄가스․위험물 유증기 등은 옥내에 누출․충만된 경우는 옥외에서의 전원차단과 창문 등(공기보다 가벼운 가스는 상단부를 개방)을 파괴하여 가스를 연소범위에 미달되도록 충분히 희석시키라

(2) 니트로그리세린․질화면․피크린산은 가열충격 등에 의한 폭발 위험이 있으므로 충분한 거리를 두고 방수포 등을 활용하여 냉각시켜라.

(3) 산소제조공장 또는 많은 산소통은 연소가 급격하게 진전될 위험이 있으므로 충분한 주의를 기울여 행동하라.

(4) 금속나트륨․금속칼륨․카바이트 등 금속성 물질은 주수로 인한 가연성 가스의 폭발이나 폭발적 연소위험이 있으므로 절대로 주수하지 말라.

(5) 용광로에의 주수는 수증기폭발등에 의한 폭발적 연소위험이 있으므로 절대로 주수하지 말라.

(6) 전분․밀가루․나무가루 등이 수용된 소방대상물은 분진 폭발위험이 있으므로 충분한 거리를 두고 분무 주수토록 하라.

(7) 셀룰로이드화재는 연소력이 지극히 크므로 연소확대에 유의하여 행동하라.

(8) 메틸에틸케톤퍼옥사이드는 가열․충격 등에 의한 분해폭발 위험이 있으므로 충분한 거리를 두고 필수대원이외는 근접시키지 않도록 하라.

(9) 지하창고․피트․맨홀 등의 폐쇄개소 내에 진입할 경우에는 가연성 가스의 유무와 농도 등을 파악하여 2차, 3차등 연쇄폭발 화재를 예방토록 하라.

(10) 창고화재는 수용물에 대한 구체적인 정보를 인지 할 때까지 내부진입을 금하고 폭발물이 있을 때에는 방수포로 원거리에서 주수 하라.

아. 감전위험

(1) 특별고압(7,000v이상) 또는 고압(750v, 교류600v이상)의 발전 및 변압 시설의 화재는 원칙적으로 전기기술자 또는 한전관계직원과 같이 행동하라.

(2) 부하가 걸려있는 고압전선 또는 전주변압기 등에 주수하는 경우에는 우선 전원을 차단하도록 하되 봉상주수를 금하고 분무주수 토록 하라.

(3) 변전실이 침수되었을 때에는 전원차단을 확인할 때까지는 진입하지 말라.

(4) 유압변압기나 유압차단기 등의 화재는 이산화탄소․고발포․냉각제(dry ice)등에 의한 질식소화를 실시하라.

(5) 지하철화재는 운전지령실과의 신속한 연결로 전원차단을 확인한 다음 행동하라.

(6) 전차화재는 펜터그래프(pantograph)의 분리를 확인한 다음 행동하라.

자. 역화위험

(1) 주수개시 전에는 화염열이나 농연 등을 수반한 역화위험이 있으므로 우선 비켜 주수토록 하고 안전을 확인한 다음 정면 주수토록 하라.

(2) 배기측에서 주수할 때에는 흡기측에 역화위험이 있으므로 흡기측 배치대원과 연결을 취하여 안전을 확인한 다음 주수하라.

(3) 염색․피혁․도금공장 등에 있는 각종 약품용기나 용광로 등은 비산 혹은 역화 위험을 대비하여 봉상주수를 금하도록 하라.

차. 배연내 작업

(1) 현장지휘본부장은 반드시 통제자를 지정토록 하라.

(2) 통제자는 진입자를 최소한의 필수인원으로 통제하고 끊임없이 진입자의 건재를 확인하라.

(3) 진입할 때에는 반드시 공기호흡기를 장착하고 안면마스크를 쓴 다음 탈출할 때까지 만지지도 말고 벗지도 말라.

(4) 일산화탄소의 가스퇴적은 연기농도와는 직접 관계가 없으며 시간에 비례하므로 연기의 양만 가지고 판단하지 말며 연기가 엷어졌다고 쉽게 안면마스크를 벗지 않도록 하라.

카. 파괴작업

(1) 개구부를 설정 파괴하는 경우는 내부에 진입한 각대와 연결을 취하여 안전을 확인한 다음 실시하라.

(2) 창문․출입문․셔터 등을 개방코자 할 때에는 주수태세를 취한 다음 파괴토록 하고 플래쉬오우버(flash-over)현상에 의한 화염의 분출 등에 대비하여 정면을 피하고 측면에 위치토록 하라.

(3) 유리를 파괴할 때에는 방화모의 앞부분으로 가리고 유리측면에 위치토록 하되. 파괴는 관창이나 갈고리․해머(hammer)등으로 파괴하고 손이나 드라이버(driver)등으로 작업하지 말 것이며 대형유리는 윗 부분부터 파괴하고 창살파편은 완전히 제거하라.

(4) 대형해머․도끼․갈고리 등을 사용할 때에는 항상 주위의 안전에 주의하라

Ⅳ. 救助現場 安全管理

1. 구조대원 현장활동 안전관리

가. 구조대원 자기관리 철저

(1) 안전관리의 기본은 대원 각자의 자기관리에 다려 있다는 것을 인식하고 평소 체력․정신력․담력․기술연마에 노력한다.

(2) 현장상황에 올바르게 대응할 수 있는 판단력과 행동력을 양성한다.

(3) 각종 구조기자재의 사용법을 숙지 및 습득하도록 한다.

나. 일반구조

(1) 교통사고 현장에서는 흘러나온 유류 등으로 인한 미끄럼방지를 위해   모래 등을 뿌리고 작업 개시

(2) 차량의 위나 밑으로 들어갈 때에는 차량 받침목 등으로 고정시킨 후 작업을 실시한다.

(3) 사고차량의 상태(기울어짐, 적재, 경사지)를 판단하여 불안전한 요소는 제거하거나, 최대한 안정화, 고정화시킨다.

(4) 후속차량의 2차 출동사고를 방지키 위해 통제요원(경찰, 도로공사)을 후면에 배치한다.

(5) 차량의 절단, 파괴 등으로 날카로워진 부분은 보호조치하여 대원의 부상을 방지하고, 차량 잔해물은 안전한 곳으로 제거한다.

(6) 사고상황에 따른 대원들의 비상식량을 확보한다.

(7) 로프등 설치시 확보물의 강도확인 및 2개이상의 지지점을 설치한다.

(8) 스레트지붕, 프라스틱지붕을 올라갈 경우 발디딤에 주의하여 추락방지

(9) 창문 등으로 진입시 창가 베란다에 있는 화분 등이 떨어지지 않도록 주의

(10) 좁은 공간에서 대원상호간 접촉, 장해물과의 접촉 또    는 전도 등에 의해 보호구(공기호흡기 등)가 이탈되지 않도록 주의

(11) 고층아파트 진입시에는 안전로프 및 안전매트를 사용하여 안전조치

(12) 헬기 등을 이용한 인명 구조시에는 주변의 상황을 적절히 판단하여 비산 될 수 있는 것들을 제거한다.

다. 산악 및 수상구조

(1) 산악 사고시에는 무리한 등반은 대원의 체력을 급속히 소모시키므로 체력상황에 맞추어 등반한다

(2) 잠수 활동시 장해물에 신체 또는 장비가 상하지 않도록 수중 장애물과 수심을 확인하고 잠수

(3) 동력선에 의한 구조활동을 할 경우 스쿠류에 의한 부상으로부터 요구조자 및 대원의 안전확보 조치

(4) 숲이 우거진 지역에서는 뱀, 독충 등에 의한 부상방지 조치를 한다.

(5) 산악 사고시에는 무리한 등반은 대원의 체력을 급속히 소모시키므로 체력상황에 맞추어 등반한다

Ⅴ. 救急現場 安全管理

1. 구급환자이송전 안전준비사항

가. 전염병환자이 이송후에는 반드시 신체를 깨끗이 씻고 손은 소독용 세제로 소속한다.

나. 구급원의 전염병 감염여부 수시확인 및 보균자 발견시 교체

다. 구급차에는 상시 전영병 환자를 대비한 1회용품을 적재한다.

라. 환자 응급처치시에는 반드시 1회용 장갑을 착용한다.

마. 귀서시에는 긴급자동차가 아니므로 일반자동차의 교통법규를 준수한다.

바. 구급차에는 상시 전영병 환자를 대비한 1회용품을 적재한다.

사. 원의 전염병 감염여부 수시확인 및 보균자 발견시 교체 운영규정에 따라 철처한 점검을 실시한다.

아. 구급대의 운영규정에 따라 철처한 점검을 실시한다.

5. 구급대의 운영규정에 따라 철처한 점검을 실시한다.

- 차량세척등 청결 및 소독 실시

6. 출동 및 현장활동시의 문제점을 분석하여 재발방지에 힘쓴다.

2. 구급차 현장활동 안전관리

가. 정차를 할때는 안전한곳에 안정되게 정차를 하여 2차사고를 없앤다.

나. 환자의 무기소지 여부도 잘 살펴 돌발사고에 대비한다.

(유사시 경찰과 동승한다).

다. 응급환자 조치시 대원의 체력이 한계에 도달하지 않도록 한다.

라. 각종 장비의 정확한 착용을 원칙으로 하고 무리한 처치는 금한다.

마. 환자의 이송시, 구급차에서 하차시 안전사고에 유의한다.

Ⅵ. 訓練現場 安全管理

1. 화재진압훈련시 안전관리

가. 추락위험이 수반된 훈련에는 생명로프의 사용 및 안전매트등을 사용토록 하여 안전조치를 취하도록 하라.

나. 훈련시 요구조자는 원칙적으로 인형을 활용하라.

단, 그렇지 못할 때에는 충분한 안전조치를 취하도록 하라.

다. 농연열기속에서의 훈련을 할 때에는 안전책임자 외에 사전에 긴급시 대응할 수 있는 안전요원을 배치하여 두라.

라. 각급 지휘자 및 안전책임자 등은 소방훈런 안전점검기준에 따라 사전점검을 실시하라.

마. 인명구조용 기재는 안전사용기준에 따라 취급 사용토록 하라

2. 구조훈련시 안전관리기준

가. 일반기준

⑴ 추락위험이 있는 훈련(등반 또는 하강 등)에는 안전로프와 안전매트 등을 반드시 설치하고 안전요원 배치

⑵ 실족위험이 있는 훈련에는 미끄럼방지 조치와 발 딛는 부분을 견고하게 안전조치

⑶ 훈련에 동원되는 각종 장비 및 기자재는 안전기준과 사용요령에 따라 정확하게 취급 또는 사용(조작 및 사용요령이 미숙한 대원은 충분한 반복 숙달교육 후 훈련 참여)

⑷ 각종 훈련시 서두르거나 당황하지 말고 침착하게 행동하도록 교육 철저

⑸ 모든 훈련에는 안전조치 실시 여부를 사전에 점검 실시

⑹ 화염이나 농연속에서의 훈련시는 개인 보호장구를 반드시 착용토록 하고 안전요원을 배치하여 유사시 신속한 대응

⑺ 사다리를 이용한 훈련에는 견고한 지반에 부서하고 고압선 등 장애물이 없는 위치를 선정

⑻ 헬기를 이용한 훈련에는 하향풍에 의한 시설물 비산 및 붕괴 등으로 인한 안전사고 방지조치

⑼ 크레커(폭음탄) 사용시 손에서 폭발하지 않도록 주의하고 정확한 위치에 투척하도록 조치

⑽ 연막탄은 용도 및 사용법을 반드시 확인한 후 구입․사용(백린연막탄 등 인명살상용 연막탄을 잘못 구입하여 사용하는 일이 없도록 교육 및 주지)

⑾ 로프총 발사시 다른 대원 및 요구조자가 탄두에 맞지 않도록 안전조치후 발사

⑿ 훈련장 차량부서시 진입순서를 명확히 하여 차량간 충돌 ․추돌 및 기타 안전사고가 발생하지 않도록 안전거리 확보

⒀ 훈련 중 유리창 파괴시 유리파편의 비산으로 인한 사고가 발생하지 않도록 충분한 안전조치

⒁ 훈련에 동원되는 장비 및 기자재는 사전에 충분히 점검․정비하여 기능과 성능에 이상이 없는 장비 및 기자재 사용

나. 수상 및 산악구조

⑴ 스쿠버 훈련시는 대원의 능력과 수준에 적합한 훈련을 실시하고 교관(강사) 1인이 담당할 수 있는 인원을 초과하지 않도록하고 안전조치가 가능한 장소에서 훈련실시

⑵ 수상(수중)에서의 훈련시 요구조자는 반드시 구명조끼를 착용토록 조치하고 보트 및 제트스키 등과 충돌에 주의한다.

⑶ 산악 훈련시 각종 로프는 견고하게 설치되었는지 확인하고 낙석 또는 기자재가 추락하지 않도록 주의하고 훈련에 임하는 대원은 반드시 안전용 헬멧 착용

【 소방훈련 안전점검기준】

1. 훈련항목 선정 유의사항

가. 훈련목표는 규정, 지침에 따라 선정되어 있는가?

나. 훈련목적, 취지, 중점에 있어서 안전성이 확실하게

명시되어 있는가?

다. 안전교육등 안전에 관한 내용이 포함되어 있는가?

라. 과거의 훈련결과에서 얻어진 교훈을 반영하고 있는가?

마. 단계적인 능력향상을 꾀하도록 계획되어 있는가?

바 훈련내용, 훈련량은 피교육자의 체력, 기량에 적합한가?

사. 훈련중 상황변화에 대응한 예비계획을 검토하고 있는가?

아. 실시요령은 구체적이며 치밀하게 계획되어 있는가?

자. 사전 안전점검을 실시하고 있는가?

차. 안전행동에 관한 교육을 실시하고 있는가?

카. 훈련시기 및 시간에 무리는 없는가?

2. 훈련시설 선정 유의사항

가. 장소시설의 안전성에 관하여 검토되었는가?

나. 안전매트등의 안전기구등 준비는 되었는가?

다. 마모, 부식, 노후화되지는 않았는가?

라. 시설의 강도, 부착상태는 안전한가?

마. 기능저하, 불량개소는 없는가?

바. 위험개소의 보강상태는 완전한가?

사. 안전네트, 안전매드등 안전기구의 바른취급을 하고 있으며 사용가능한가?

3. 훈련장소 선정 유의사항

가. 훈련목적, 대원의 능력에 적합하며 잘 정리 정돈되어 있는가?

나. 잠재위험이 있는 곳을 확인하였으며 필요한 조치는 하였는가?

다. 낙하, 붕괴위험을 제거하였는가?

라. 지반, 착지장소등은 안전하며 추락등의 위험은 없는가?

마. 추락위험장소에 철책등 위험방지 조치를 취하였는가?

바. 훈련내용에 적합한 넓이를 확보하였는가?

사. 위험범위의 표지, 출입금지의 조치는 되어 있는가

4. 개인장비 확인사항

가. 방화복등의 착용상태는 완전한가?

나. 훈련내용에서 생명로프를 필요로 할 경우에 이를 장착하고 있으며 준비되어 있는가?

다. 경적등에 의한 비상연락기구는 준비하고 있는가?

5. 대원 점검사항

가. 건강상태는 어떠한가?

나. 체력, 능력등의 개인차는 파악 및 조치하고 있는가?

다. 훈련실시요령을 파악하고 있으며 그 이해도는 어떠한가?

라. 안전행동요령은 숙지하고 있는가?

6. 기타

가. 훈련용 기재의 취급은 적정한가?

나. 확인구령은 부치고 있는가?

다. 모험적인 행동, 안전을 무시한 무리는 행동은 없는가?

라. 작업내용에 따른 공간을 확보하였는가?

마. 제한사항, 금지사항은 준수하고 있는가?

바. 구급약품등 대원 부상시 응급구호 태세가 고려되어 있는가?

Ⅶ. 出動 및 歸署時 交通事故 豫防

1. 소방차량 교통사고 방지대책

가. 각 대별 교통사고방지 기술지도원 지정 운영

- 지정 대상자 : 본서 장비계장 또는 장비반장

나. 직장교육훈련→기관원 교육훈련→년간교육계획 수립 운용

다. 기관요원 교육

- 기관원으로서의 각종 소방활동의 근간 요원으로서의 자각과 책임 그리고 왕성한 사기의욕을 고취시킨다.

- 소방장비에 관한 지식과 기술․기능능력을 고양시키고 관내 지․수리 사정에 정통하도록 한다.

- 교통현장에 잠재되어 있는 위험을 예지할 수 있는 감수성과 집중력을 높이고 교통안전의식을 높이도록 한다.

- 평소 건강관리에 유의하도록하며 직무수행에 지장이 없도록 한다.

- 화목한 직장분위기 조성과 상하․동료간 원만한 동료의식을 갖도록 지도한다.

- 교통사고사례 검토․연구회

다. 긴급출동시

- 승차원 전원에 의한 안전운행의 확보

긴급출동시 교통사고 방지는 기관원을 비롯 탑승자 전원이 일치 협력하여 안전운행에 전염하도록 한다.

라. 승차원 전원의 안전운행의 기본

- 긴급출동의 마음자세 유지할 것

- 관내 지․수리 사정에 정통할 것

- 출동시 주의력 집중․이상유무 관찰 확행

- 차량 유도요령의 숙지

2. 소방차량 안전운전 관리 지침

가. 관리자가 지켜야할 사항

⑴. 기관원의 건강상태를 확인하여 임무를 부여할 것

⑵ 이상기상, 천재 기타 이유에 따른 안전운행 확보를 위한 필요한 지시와 조치를 할 것

⑶. 차량예방 정비점검 및 교대점검을 확행시킬 것

⑷. 차량운행 및 정비점검 기록부를 기록유지하여 두도록 할 것

⑸. 장비 예방정비는 일단 유사시 사용가능 상태를 유지하고 장비수명을 연장하는 것임을 명심하라

(6) 소방차에 탑승한 지휘자는 안전 운행하도록 유도하여야한다

나. 기관원 및 탑승원 안전사항

⑴. 안전운행의 마음가짐

출동지연이란 조바심으로 정지신호를 무시하는 등 수초동안을 못참게 되므로서 위험을 초래하는 경우가 있으므로 안전을 확인할 수 있는 마음가짐으로 출동할 수 있도록 할 것

⑵. 지리 및 소방용수의 정통

지리, 소방용수의 정통은 여유있는 마음을 갖게하는 안전운행의 기본이므로 평소부터 이의 정통에 힘쓰고 출동에 있어서는 경방요원 전원이 이를 확인 할 것

⑶. 주의력의 거양

긴급 주행중에 있어서는 도처에 위험이 잠재하고 있으므로 기관원은 방어운전에 전력할 것이며 경방요원 전원이 이를 확인 협조토록 하고 평소부터 잠재위험을 발견 대응하는 능력을 길러둘 것

(4) 차량유도요원의 숙련

긴급 운행중에는 좁은 도로의 통과, 수리부서시 진퇴등 차량유도가 불가피하므로 경방요원은 안전하게 유도할 수 있도록 평소부터 차량 유도요령을 숙련시켜 둘 것

(5) 탑승자는 운행에 방해하여서는 아니 된다

(6) 경방요원은 방수복 등 소방작전에 안전한 복장과 장비를 착용 출동 하여야한다

(7) 긴급자동차의 안전운행 의무를 이행할 것

다. 기관요원의 화재출동 및 안전점검수칙

(1) 운전 원은 차량 일일점검 및 수시 점검을 실시하여 출동에 지장이 없도록 한다

(2) 운전 원은 출발전 출동인원을 점검하고 출발하여야한다

(3) 운전 원은 적재비품을 낙하위험이 없는가 사전점검을 하여야한다

(4) 운전 원은 차고에서 출발할 때에 안전하게 출발하여야 하며, 다른 출동차량에 방해를 주어서는 안 된다

(5) 경광등 점등, 싸이렌 취명에  지장이 없는가 점검 하여야 한다.

라. 소방차 귀서 시 안전수칙

(1) 지휘관은 이상유무사항을 확인 후 안전하게 귀서 하도록 주지하여야 한다

(2) 운전원은 차량장비 이상유무를 확인 후 귀서 해야 한다

(3) 운전원은 경방요원이 탑승했나 확인하고 출발해야 한다.

Ⅷ. 火災現場에서의 消防隊員 死傷原因

미국에서는 매년 약 100명의 소방대원이 순직하고, 약 10만명이 부상하고 있다.  소방대원의 사상원인에 대하여 다음의 50가지 유형으로 나누어 해설해 보기로 하겠다.

1. 屋外延燒

옥외연소는 발화나 연소중인 층에서 윗층으로 건물 외부를 따라 화재가 延燒되는 것을 말한다.  화재는 창문에서 창문으로 상층으로 말려 들어가게 된다. 화점보다 윗층으로 사다리나 피난계단을 이용하여 진입하게 되면 옥외연소에 의해 진입한 창문으로 되돌아올 수 있는 퇴로가 막히는 수가 있다.

2. Backdraft

Backdraft는 燃燒하고 있는 밀폐된 실내에서 가연성가스가 급속하게 연소하는 폭발현상을 말한다.  Backdraft를 발생시키는 기폭제는 소방대원의 최초 진입시 또는 인명검색시에 들어간 신선한 공기이다.  실내에서 화재는 가연성가스와 고온을 발생시키지만 밀폐된 실내에서는 공기가 유입되지 않기 때문에 실내 산소의 대부분을 소비하게 된다.  이같이 초고온이 된 실내의 문이 개방되면 공기가 들어가 연소의 3요소가 조성되게 된다 그 때 강행진입을 한 소방대원은 backdraft의 폭발로 사망 또는 부상당할 수가 있다.

3. 發破藥劑

발파약제는 건물파괴시 일반적으로 널리 사용되고 있는 폭발물로 초산암모니아, 제2연료유 등을 주성분으로 하고 있다.  발파약제를 다른 폭약과 비교하여 과소평가하는 경향이 있지만 이는 큰 착각이다.  폭발시킬 때에는 다이나마이트 같은 고폭발물보다 높은 열이나 충격을 필요로는 하지만 일단 폭발하면 다이나마이트와 같은 정도의 위력이 있다.

발파약제는 이같은 위험성이 있기 때문에 고폭발물과 같은 수준으로 취급하지 않으면 안된다. 폭파약제를 폭발시키는데에는 화재시의 불꽃으로도 충분하다.  1989년에 캔사스시에서 발생하여 소방대원 6명이 사망한 트럭적재발파약제 폭발사고는 발파약제의 위험성을 보여주고 있다.

4. BLEVE(Boiling Liquid-Expanding Vapor Explosion, 비등액체 팽창증기폭발)

BLEVE는 통상 LPG와 같은 액체의 용기가 파열할 때에 발생한다.  용기의 파열에 따라서 급격히 방출된 증기의 착화에 의해 불덩어리가 발생하고 파열한 용기의 날카로운 파편이 로켓과 같이 비산됨과 동시에 폭발의 충격파에 의해 소방대원이 사망할 위험이 있다.

큰 LPG탱크로부터 250피트(약76m) 떨어진 곳에 있던 소방대원이 열상하여 사망하고, 800피트(약240m) 떨어진 곳에 있던 소방대원이 비산되어 날라온 날카로운 파편으로 사망한 사례가 여러건 발생하였다.  뉴욕주 버팔로시에서는 누설된 LPG용기가 폭발하여 건물이 붕괴하고, 내부에서 작업을 하고 있던 소방대원 6명이 사망하였다.

5. Boil over

Boil over는 대규모 원유저장탱크 상부에 위치한 고온의 기름이 급격한 폭발하는 것을 말한다.  Boil over는 진압시에 방수한 물이 연소하는 석유탱크의 아래에 가라않아 그 온도가 비등점에 달할 정도로 올라가게 되면 증기로 되어 1,700배로 팽창하게 되어 급격히 석유를 탱크 밖으로 밀어내는 현상이다.  비등하는 고온의 기름이 저장탱크에 접근하여 수관을 잡고 소화작업을 하고 있던 소방대원의 머리 위로 쏟아질 수가 있다.

6. 일산화탄소

일산화탄소는 불완전연소에 의하여 발생한다.  무색, 무취, 폭발성․독성의 강한 기체이다. 통상 건물화재에서는 산소가 부족하기 때문에 불완전 연소로 되고 연기만 내는 화재에 의해 일산화탄소가 발생한다.  화재현장에는 일산화탄소보다 독성이 강한 가스도 존재하지만 일산화탄소는 대량으로 발생되고, 사람이 사망할 위험이 있다.  사람은 10,000ppm의 일산화탄소가 혼합되어 있는 공기를 일분간 흡입하면 사망한다.

7. 지하실

소방대원은 지하실에서 불완전 연소에 의해 발생한 일산화탄소, 플래쉬화이어에 의한 산소결핍, 물이 충만한 지하실에 빠져 축적하고 있던 탄산가스 등의 무거운 가스 및 가스폭발에 의해 사망하고 있다.

완전지하이거나 창문이 전혀 없는 지하실은 일부 지하로 환기창이 있는 지하실보다 위험하다.  고층건물의 지하실 등, 지하 2층 이하는 창이 없어 가장 위험하다.

지하실은 진화 후, 순식간으로 일산화탄소가 발생하기 때문에 특히 위험하다.  따라서 지하실의 잔화정리시에는 일산화탄소를 흡입하지 않도록 평소에 공기호흡기를 착장하는 것이 필요하다.

8. 붕괴건물

붕괴건물은 화재에 의해 붕괴한 건물의 부분이라고 정의된다.  소방대원의 사망원인은 1위가 건물붕괴, 2위 스트레스, 3위 낙하, 낙하물 및 접촉, 4위 연소생성물질의 순으로 타나나고 있다.  옥외에 있는 소방대원도 건물의 붕괴에 의해 사망하고 있다.  다른 사망원인과는 다르고 화재에 의한 건물의 붕괴에는 한번에 많은 소방대원이 사망하고 있다.  한번의 건물붕괴로 시카고에서는 21명의 소방대원, 필라델피아에서는 14명의 소방대원, 뉴욕에서는 14명의 소방대원 그리고 보스톤에서는 9명의 소방대원이 각각 사망하였다.

9. 붕괴위험구역

붕괴위험구역은 화재현장에서 가장 위험한 구역이다.  붕괴가 예상되어 위험구역을 지정한 이후에는 소방대원은 그 안으로 들어가서는 안된다.  붕괴위험구역은 붕괴하는 벽으로부터 벽돌 등이 낙하하는 구역이거나 위험한 벽체로부터 그 높이와 같은 정도의 거리의 구역이다.  기와, 목재 등의 벽체가 붕괴하면 붕괴위험구역내에서 작업하고 있는 소방대원은 사망할 위험이 있다.  예를들면, 높이 6m의 벽이 붕괴하면 벽으로부터 6m이내는 위험하다.

10. 산업용 건물화재

점포, 사무소, 공장, 창고 등 산업용 건물화재는 주택화재보다 위험하다.  주택화재에 의한 소방대원의 사망건수는 산업용 건물화재보다 많지만 그것은 주택화재가 훨씬 많기 때문이다.  사실, 화재 1건당 소방대원의 사망률은 산업용 건물화재의 쪽이 높게 되어 있다.

소방대원은 산업용 건물화재에 출동한 때에는 특히 주의하지 않으면 안된다.  산업용 건물에는 위험한 화학약품이나 가연성액체를 사용한 산업공정, 위험한 기계, 특수한 배치, 바닥하중, 넓은 바닥면적, 높은 천장 및 높은 가연물의 하중이라고 하는 주택화재에는 없는 위험이 있다.

11. 대류

대류는 가열 및 연기의 상승운동으로 건물화재에서는 위험요인이 될 수 있다.  화점의 상층 또는 지하에서 작업하는 대원이 대피할 장소를 잃고 사망하는 수가 있다.  화점 상층에서 인명검색을 하고 있는 소방대원은 하층의 화점에서 상승해 온 화열의 대류에 의해 퇴로를 막히고 계단을 사용한 원래 장소로 되돌아 올수 없게 된다.  또한 지하실에서 자세를 낮추고 장시간 힘든 화재진압작업을 수행하고 있는 소방대원은 상부에서 화열이 축적되어 있는 곳을 알아차릴 수 없는 수가 있다.  만약 도로면에 통하는 계단으로 화열의 대류가 충만하여 돌연 연소하면 소방대원은 대피할 곳을 잃어버리게 된다.

12. 길 잃음(방황)

길 잃음은 소방대원이 연기가 충만한 실내에서 인명검색 중에 방향감각을 잃는 것을 말한다.  그것은 소방대원이 연기가 충만한 실내에서 조직화하는 기술을 사용하지 않고 행동하여 진입한 문이나 창으로 되돌아 올수 없게 된 때에 주로 발생한다.  길을 잃은 소방대원은 종종 플랫쉬오바나 또는 호흡기의 공기가 소진되어 연기에 질식하여 사망하고 있다.  넓은 실내가 아니라도 소방대원이 길을 잃는 수가 있는데, 농연이 충만 한 30㎡ 실내에서도 문이나 창문의 바로 옆에서 소방대원의 유체가 발견된 예도 있다.

13. 감전

감전도 사망원인이다.  인체의 내부를 전기가 통과하면 심장근육이 급격하게 수축하고, 호흡이 정지하거나 혹은 전류의 통과경로에 있는 중요한 내장을 태우는 수가 있다.  모든 전선 및 전기기기는 통전하고 있을 위험이 있다고 생각하여야 한다.

14. 엘리베이터

고층건물 화재의 경우 엘리베이타는 죽음으로 빠지는 구멍이라고 생각하여야 한다.  엘리베이타는 화재시에 이상동작을 하여 사람이 사망 할 수가 있다.  엘리베이타는 완전히 불이 휩쓴 층으로 이동하여 내부의 소방대원을 가두어 버릴 수가 있다.  만약 엘리베이타가 화재보다 위층과 위층의 사이에서 돌연 멈추고 화열이 상승해 온 엘리베이타 통로가 굴뚝과 같이 되면 엘리베이타 안에 닫혀버린 소방대원은 사망한다.  연기가 충만한 복도에서 인명검색을 하고 있는 속으로 잘못하여 열려져 있는 엘리베이타의 승강장 안을 밟아 엘리베이트 통로 안으로 낙하하여 사망한 예도 있다.

15. 폭발

폭발은 밀폐된 구조물을 파괴하고 창유리를 파손하여 부근의 소방대원을 졸도시키는 충격파를 일으킬 정도로 강력하고 급속한 가스팽창을 발생시키는 가연물, 산소 및 고열의 연소반응이다.  화재현장의 폭발은 BLEVE, backdraft, 연폭발 등이 있지만 플래쉬오바의 폭발은 폭발은 아니다.  플래쉬오바는 가연물, 산소 및 연소가스의 급속한 팽창을 발생시키는 고열에 의한 급속한 발화이지만 건물을 파괴하고 창유리를 파손하여 소방대원을 졸도할 정도로 강력하지는 않다.

16. 폭발물

폭발물은 충격, 열 또는 압력을 가하면 급속히 분산하는 통상 고체물질이다.  폭발물이 화재에 노출되면 폭발할 가능성이 높다.

폭발물은 다음의 세가지로 대별된다.

(1) 1차적 고성능 폭약(뇌관) : 충격 또는 열의 기폭약으로 사용된다.

(2) 2차적 고성능폭약(다이나마이트 및 니트로그리세린) : 1차적 고성능폭약 보다 강력하고 충격기폭약으로 폭발된다.

(3) 저폭발물(흑색화약, 무연화약 및 로켓트연료) : 이것들은 화재시에 가장 위험한 것이다.

미국 수송국은 수송목적으로 폭발물을 다음의 4그룹으로 분류하고 있다.

(가) 그룹 A폭발물 : 다이나마이트, 니트로그리세린, 뇌관, 흑색화약 및 신관

(나) 그룹 B폭발물 : 추진연료 등의 고 이연성 위험물

(다) 그룹 C폭발물 : 불꽃놀이용 폭약, 폭파감속제 및 폭파용코드

(라) 기폭약 : 가장 안정되지만 폭발하면 그룹 A폭약과 같은 위험이 있다.

어느 폭발물도 화염이 접근한 경우에는 소화를 시도해서는 안된다.  곧바로 소화활동을 멈추고 폭발물로부터 600m이상 떨어져야 한다.

17. 낙하물

낙하물은 낙하되어 떨어지거나 화재건물 또는 연소위험건물이 파손되어 떨어져 나오는 모든 물체로 화재현장에 있어서 2번째로 높은 사망원인이 된다.  잔화정리시에 창에서 떨어지는 불탄 가구, 배연 등을 위하여 창문 파괴중에 소방대원의 손으로부터 이탈되어 떨어져 내리는 파괴기구나 유리의 파편 또는 화재로 창문으로부터 뛰어내리는 사람도 있다.  건물 주변은 낙하물에 의해 부딪칠 수 있는 가장 위험한 장소이기 때문에 건물 속으로 들어가든지 주변에서 떨어져 있어야 한다.

18. 넘어지거나 떨어짐

넘어지거나 떨어짐은 2번째로 높은 소방대원의 사망원인이 된다.  높은 곳, 출동도상의 차량, 화재건물의 지붕 및 사다리에서 많은 소방대원이 사망하고 있지만 부상은 주로 1층에서 발생하고 있다.  소방대원은 어두운 곳에서 물건의 끝에서 떨어지거나 불타버린 바닥의 구멍으로 떨어져 플래쉬오바나 폭발을 피할려고 하는 다른 대원에 의해 나가 떨어져 계단으로 떨어지거나 또는 기구를 운반하면서 얼어 붙었거나 눈이 쌓인 계단이나 보도에서 넘어지거나 하여 부상당하고 있다.

19. 불길

불길은 하나의 가스가 다른 가스 속에서 연소할 때에 밝게 연소하는 부분을 발한다.  불꽃의 온도는 2,500℉(약 1,370℃)부터 3,500℉(약 1,900℃)이다.  연소는 열 및 연기와 같이 세 번째의 화재현장의 사망원인이다.  소방대원이 불꽃으로 몸을 지키는 최선의 방법은, 소화용 방수를 뒤집어 쓰는 것이다.  방호피복 및 헬멧을 착장하고 있으면 플래시오버의 화염, 플래시 화염 또는 2차 플래시 화재에 노출된 경우에 심한 열상으로부터 몸을 지킬 수가 있지만 화염에 장시간 노출되면 무엇을 착장하고 있어도 몸을 지킬 수가 없다.  불꽃은 소방대원이 만나는 가장 일반적이고 가장 사망률이 높은 위험한 것이다.

20. 가연성증기의 폭발

가연성증기 폭발은 공기중에 혼합된 가연성 증기 및 가스의 순간적인 착화를 말하는데, 연소를 촉진하기 위하여 가연성액체가 사용된 방화화재에서 자주 발생한다.  화재중에 이해할 수 없는 폭발이 발생하는 것은 대개 가연성 증기 폭발이다.  화점의 인접실이나 연소위험건물 내부에서 폭발 또는 플래시 화재가 있었던 경우에는 방화에 사용된 가연성 액체에 의해 가연성증기 폭발이 발생한 것으로 의심해 볼 수밖에 없다.  이것은 화점 인근에서 잘 발생하고 있다.  주로 화재가 진화된 후에라도 가연성증기는 인접실내나 건물에 침입하여 화점의 불티로 폭발하는 수가 있다.

21. Flame over

Flame over는 벽체, 천장 또는 바닥의 표면이 가열하여 나온 가연성 증기가 급속하게 착화하여 발생하는 동표면상 불길의 전파이다.  벽면등의 표면마무리에 폴리우레탄 같은 가연성 재료가 사용되고 있는 경우에는 종종 flame over가 발생하고 있다.  복도를 통한 인명검색을 하거나 호스를 연장하고 있는 소방대원은 flame over에 의하여 퇴로를 차단당할 수가 있다.  목제판넬벽, 학교의 책상, 극장의 큰고 작은 도구 및 벽이나 천장의 가연성 마무리 장식재는 flame over화염을 발생시킬 가능성이 크다.

22. Flare-up

Flare-up은 강풍 또는 풍향의 변화에 의해 발생하는 관목화재의 급격하고 폭발적인 연소시 생기는 현상을 말하는데, 소방대원이 임야화재 중 깊이 진입하여 소화활동중에 flare-up에 의해 불에 휘말려 사망하고 있다.

23. Flash화염

Flash화염은 가연성 기체가 충만한 실내에서 급격하게 연소하여 곧바로 자연진화하는 화재를 말한다.  일정 구획내에 있는 가연성 가스, 증기 또는 분진이 급히 화원에 접촉한 때에 발생한다.  그러나 가연성 가스, 증기 또는 분말의 량이 불충분한 경우에 화재는 통상 그 물질이 인화점에 달한 때에 꺼진다.

24. Flash Over

플래시 오버는 연소하고 있는 실내 축적된 고열의 가스와 연기의 급격한 연소를 말한다.  실내에서 연소중의 화재에서 열을 받은 천장이나 별체상부에서의 부는 반사열의 제반사에 의해 발생한다.  실내의 전체 가연물이 발화온도로 열을 받게 되면 실내전체가 일제히 발화한다.

플래시오버는, 연소단계에서 발생한 실내 전체의 화재에 있어서 그 때 내부에 있는 일반인이나 소방대원도 도울 수가 없다.  플래시오버에 의해 화재는 급격하게 되기 때문에 그 발생 후는 인명검색을 중지하고 방수호스에 의해 화재방어를 하는 것이 필요하다.  이 경우 붕괴가 이루어질 가능성이 있다.

25. 연소생성물질

소방대원은 건물화재에 의해 발생하는 독성가스, 연기, 고열 등의 연소생성물질에 의해 사상하고 있다.  다른 위험물질과 비교하여 연소생성물질에 의하여 가장 많은 소방대원이 사망하고 있다.

26.  임야화재의 연소 확대부분

이것은 초지, 덤불, 수목화재(樹冠火災)가 급속히 연소하는 앞부분으로 임야화재에 있어서 가장 위험한 구역이다.  이 연소 확대 부분에 의해 퇴로가 막힌 소방대원이 사망하고 있다.

27. 높은 열

높은 열은 연소생성물질의 하나로 「물질내부에 있는 원자운동이 빨라지면 빨라질수록 물질은 고열로 된다」고 하는 자연운동에 관련하고 있다.  소방대원의 방화피복이나 호흡기는 화재의 열로부터의 방호할 수는 없다.  섭씨 280℃이상의 건조한 공기에 피부를 노출시키면 심한 통증을 느낀다.  신체가 피부면의 습기 증발에 의해 상쇄되는 이상의 속도로 열을 흡수하면 사망한다.

28. 높은 천장

바닥에서 3m이상의 높은 천장은 소방대원에게 있어서는 위험하다.  산업용건물의 높은 천장은 고열과 화염이 축적하기 때문에 연기속에서 인명검색을 하는 소방대원에 있어서 위험하다.  바닥에서 2.4m부터 3m 사이 높이의 천장을 가진 주택의 실내에서 연기가 충만해 있을 경우에는 소방대원은 천장에서 내러오는 고열 아래를 빠져나오기 위하여 어느 정도 몸을 낮추어 바닥으로 숙여야 하는지를 판단하고 플래시오버의 위험을 판단한다.  그러나 4.5m부터 6m의 천장높이를 가진 산업용건물에서는 플래시오버를 예지하는 것은 일반적인 방법으로는 불충분하다.  즉, 고열이 소방대원이 있는 곳까지 달하기 바로 전에 플래시오버의 위험상태로 달하는 수가 있기 때문이다.  이 것을 인식하지 않으면 치명적인 판단착오를 범할 수가 있다.  따라서, 플래시오버의 위험을 판단하기 위하여 연기중에 산재하는 작은 화점을 찾거나 화점 직상층에 있는 소방대원에게 연락을 취하여 고열상태인지 어떤지를 확인하는 것이 필요하다.

29.  넓은 바닥면

넓은 바닥면은 7.5m×15m이상의 내벽이 없는 구획을 말한다.  창고, 극장, 점포, 교회 등의 넓은 바닥면에 연기가 충만해 있는 경우에는 인명검색 및 구조작업은 매우 위험하다.  이 같은 상황에서는 소방대원은 방향감각을 잃고 출입구를 찾을 수 없어 공기호흡기 공기가 소진되어 질식하거나 연소해 오는 화재에 휘말리게 될 우려가 있다.

따라서 소방대원은 넓은 구획에서 인명검색을 할 경우에는 검색로프를 사용해야만 한다. 검색로프는 출입문이나 부근의 고정된 물건에 결착하고 옥내로 진입할 때에 연장할 수 있도록 해 놓으면 연기로 시계가 나빠져도 안전하게 원래 위치로 돌아올 수가 있을 것이다.

30. 대량방수

대량방수는 화점에 대하여 분당 300갈론(=1,135.5ℓ) 이상을 방수하는 것이 가능한 지상 또는 사다리선단의 대형 노즐로 하는 분무 또는 직상주수이다.  봉상주수노즐에 의해 초속 30m로 3톤에서 4톤의 물을 주수하는 방수로는 건물을 파괴하여, 그 파편이 소방대원의 머리위로 떨어지는 수가 있다.  대량방수 특히 봉상주수는 반드시 방사하지 않으면 목조건물의 지방울 이탈하거나 지붕기와나 벽돌제의 굴뚝을 날려버리거나 한다.  일반적으로 강력한 대량방수를 행하고 있는 구역에서는 위험하기 때문에 호스를 손으로 잡고 하는 소화작업은 해서는 안된다.

미국 1gallon은 3.785ℓ, 영국 1gallon 4.54ℓ임

31. 버섯상의 확대

버섯상의 확대는 밀폐된 실내에서의 화재에 의해 발생한 연기와 고열이 천장부근에서 수평으로 확대된 후에 바닥면 부근으로 내려오는 현상을 말한다.  인명검색을 하고 있는 소방대원은 연기와 고열의 버섯형상의 확대에 의해 도피할 곳을 잃어버리고 헤메거나 하는 것으로 이것은 작은 실내에서 자주 발생하고 있다.  화재건물의 높은 창, 계단 및 창을 개방하면 밀폐한 구획에 있는 연기나 고열의 버섯상의 확대를 지연시킬 수가 있다.

32. 위험물 표시판에 씌여진 「4」

위험물 표시판에 씌여진 4는, 출동소방대원에 있어서는 중요한 의미를 가진 번호이다.  이 번호를 이해하고 주의하지 않으면 중대한 실수를 범할지도 모른다.  건강, 가연성 및 폭발위험 등에 관한 위험물의 다이아몬드 모형 안에 씌어져 있는 4라고 하는 번호는 그 용기 또는 실내에는 보통이상의 위험이 있기 때문에 접근해서는 안된다는 것을 의미한다.  따라서 그곳에서 떨어져 그 위험성에 대하여 전문가로부터 자문을 받은 것이 좋다.  이 경우 소화 작업은 할 수 없다.

33. 잔화정리

잔화정리는 소방대가 현장을 철수한 후에 재 발화하지 않도록 연소방지 후에 행하는 소화 작업이다.  이 단계에 있어서의 위험은 경시되고 있지만 많은 소방대원이 사상하고 있다.  잔화정리 중에 발생하는 위험으로서는 건물의 도괴, 지하실에 있는 일산화탄소의 축적, 열려있는 엘리베이터․사프트에로의 전락, 감전, 보이지 않는 화점확인을 위하여 천장을 뚫어보는 작업에 의해 피로가 원인으로 발생하는 스트레스, 가스폭발 등이 있다.

34. 난간(Parapet)벽

난간벽는 지붕 상부에 허리위치의 높이에 설치되어 있다.  지붕을 둘러 싼 벽이다.  높이 정면장식의 난간은 화재중에 돌연 낙하 하는 수가 있다.

난간에는 자립벽, 비내력벽 및 내력벽의 세 종류가 있다.  자립 난간 벽이 가장 불안정하고 위험하다.

평평한 상점의 간판 상부에 놓여진 벽돌 난간벽은 강철제 I형의 봉으로 받쳐져 있다.  화재중에 배연을 위하여 창을 열어 불꽃이 분출되면 고열에 의해 강철봉이 변형하여 그 상부에 있는 벽돌제 난간벽이 붕괴한다.

35. 경사지붕

경사지붕은 한쪽을 서까래로 지탱하고 더욱이 한쪽을 내력벽으로 받치고 있는 지붕이다. 처마끝이 없는 지붕, 중간이 꺾인 지붕, 기타 기형태의 지붕등이 경사지붕에 해당한다.

경사지붕은 다음의 두 가지 이유에서 현장작업 중 가장 위험한 지붕이다.

(1) 붕괴위험

서까래가 붕괴하지 않더라도 지붕이 붕괴할 수 있다.  또한 작업중의 소방대원의 머리위로 슬레이트 기와가 떨어질 수가 있다.

(2) 추락위험

지붕으로 통하는 계단이 없기 때문에 소방대의 사다리를 사용하여 올라가지 않으면 안된다.  지붕표면이 평편하지 않기 때문에 소화 작업은 곤란하다.  또한 난간벽이 없기 때문에 소방대원이 지붕에서 떨어질 위험이 있다.

36. 플라스틱

플라스틱은 분자량이 많은 유기성 중합물질이다.  건축자재, 조형품, 직물 등으로 수천종류의 플라스틱이 사용되고 있다. 플라스틱의 가연성은 그 종류에 따라 다르지만 일반적으로 나무, 종이, 직물 등보다 화열이 높기 때문에 소방대원에게 있어서는 더욱 위험하다.  첫째, 본드의 폴리스칠렌․플라스틱은 18,000Btu(=4,539,600cal)를 발생하지만 나무나 종이는 7,000에서 8,000Btu밖에 발생하지 않는다.  둘째로 플라스틱에서 나오는 연기는 검은 농연으로 나무나 종이의 연기보다 시계가 나쁜 위험성이 있다.  셋째로 플라스틱의 연소율은 보통이상으로 높기 때문에 실내는 급속하게 플래시오버의 발생상태로 된다.  과거 30년간 주택에 있어서 플라스틱의 사용이 증가하였기 때문에 소화 작업은 더욱 더 위험성이 커지고 있다.

Btu(British thermal unit) 1Btu = 252.2ca = 1055J,  1cal = 4.184J

37. 되돌아오는 지점

되돌아오는 지점은 소방대원이 고열로 연기가 충만한 실내에서 플래시오버가 발생한 경우에 기어서 피난하여야 하는 지점으로 문 또는 창으로 1.5부터 3m의 곳이 된다.

38. 재 플래시 화염

재 플래시화염은 소화기나 또는 호스에 의해 진압될 정도로 훈소하고 있는 소실된 실내에 있어서의 가연성 가스 또는 연기의 급격한 연소이다. 화재가 진압되고 주수를 정지하여도 아직 고열가스와 타다 남은 찌꺼기에 남아있던 산소가 들어가면 급격히 재 플래시오버가 발생한다. 진화한 후 곧바로 최초의 조사를 하던 소방대원이 재 플래시오버화재로 그을릴 수가 있다.  재 플래시오버화재는 폴리우레탄이나 지하실의 기름버너의 화재에서 종종 발생하고 있다.

39. 주택화재

특히 1세대주택 및 2세대주택에서 화재가 가장 많이 발생할 뿐 만 아니라 소방대원의 순직사고도 가장 많이 발생하고 있다.  재해현장에 있어서의 순직은 주택화재에서 28%(1위), 임야화재에서 19%(2위), 점포 및 사무실화재에서 14%(3위)로 발생하고 있다.

40. Role Over

롤 오버는 연소확대 과정에 있어서 천장부근에서 산발적으로 발생하는 가연성가스의 발화이다.  이것은 플래시오버 전에 발생하는 것으로 주택화재에 있어서 연기와 고열의 강하와 함께 플래시오버의 전조현상이다.

롤 오버가 발생하기 시작하면 소방대원은 연기가 충만한 실내에서 탈출할 수가 없다.  롤 오버는 천장부근에서 보이거나 고열과 연기가 섞인 문이나 창의 윗부분에서 나타나거나 한다.

41. 연기

연기는 화재시에 발생한 매연 및 에어졸의 미립자이다.  소방대원은 불완전연소로 발생한 연기에 질식, 폭발, 시계불량, 길 잃음 및 퇴로의 차단에 의해 사상한다.  화재현장에 있어서 연기의 위험을 제거하기 위해서는 연기가 충만한 구역을 적적하게 배연하여야 한다.

42. 煙爆發

연폭발은 건물화재에 있어서 가연성 연기로 충만한 밀폐실내에서 발생한다.  또한 화재 발전단계 및 진압단계에 있어서 발생한다. 주로 화재구역에서 진압단계로 발생하는 연폭발은 backdraft폭발이라고 말하는 수가 있다.

연폭발은 최성기에 어떤 화점의 인접 실내에서도 발생하는 수가 있다.  예를들면, 연소한 실내의 인접 실내 또는 상층의 실내에서도 발생하는데, 주로 화재로부터 인접 실내에 침입한 연기에 의해 가연성 대기가 되는 것이다.  그리고, 인명검색중의 소방대원이 인접 실을 열면 연폭발이 발생한다.  火源은 주로 화재구역의 고열이고, 가연물은 인접 실내로 침입해 온 가연성 연기이며, 산소는 인명 및 연소지점을 검색하고 있는 소방대원이 최초로 진입한 시에 들어온 것이다.

연폭발은 주로 화재구역에 있어서 그 최성기에 발생하는 것이기 때문에 backdraft와는 다르다.

43.  과속

화재현장에서 과도한 속도로 행동하면 인명위험에 연결되는 실수를 범하는 것이 될 수도 있다.  화재현장에서는 자기 페이스대로 속도를 늦추어 행동하는 것이 필요하고 흥분하여 제정신을 잃어버려서는 안된다.  자기가 달성해야 할 것을 생각한 것을 실행하고 화재로 인하여 미혹되어서는 안된다.  사전계획으로 출동 전에 주어진 임무가 있기 때문이다.  다른 대원이 그 임무를 하고 있지 않더라도 자기는 자기에게 주어진 임무를 충실히 수행하여야 하는 것이다.

44. 스트레스

스트레스는 소방활동에 놓여진 임무와 위험에 의해 발생하는 육체적, 심리적 피로증 및 압박이다.  소방활동에 의한 스트레스로 심정지, 뇌졸중 또는 동맥류가 일어날 수가 있다.  46세부터 51세까지의 소방대원이 소방활동으로 인하여 육체적, 심리적인 스트레스에 의해 가장 많이 사망하고 있다.

45. 차량 스텝부분에의 승차

출동중 소방차량의 후방스텝 또는 측면스텝에 타고 있던 소방대원이 차량 충돌사고, 급격한 정지 또는 급격한 좌우 회전시에 종종 사망하고 있다.  매년 소방대원의 전체 순직자의 25%가 출동 또는 귀서 도상에서 순직하고 있지만 그 대부분은 차량의 스텝부분에 승차시 발생하고 있다.

46. Tunnel vision(시야축소)

Tunnel vision은 스트레스가 쌓인 화재현장에서 소방대원이 경험하는 시계의 왜곡이다.  소방대원은 특이 또는 위험한 상황을 직시하고 있어도 몸에 닥치는 위험 또는 죽음의 위난이 보이지 않게 된다.  화재라는 하나만 직시하여 현장전체의 상황을 판단하지 않으면 닥쳐오는 위험을 볼 수 없게 되는 것이다.  Tunnel vision과 성급한 현장행동은 사고의 원인이지만 전체적인 상황판단과 침착한 행동으로 사고는 보다 방지될 수가 있다.

47. 트러스(Truss)

트러스는 목재 또는 철골을 삼각형의 그룹으로 볼트 및 철판으로 결합하든지 용접한 구조부분을 말한다.  트러스는 지붕이나 바닥의 설계에 사용되고 있지만 화재시에 위험한 구조이다.  트러스가 지탱하는 다수의 작은 상호연결재의 질량대  표면적율이 크기 때문에 조기에 불타 떨어질 위험이 있다.  미국에서는 과거 20년간에 목재트러스의 붕괴로 21명의 소방대원이 순직하였다.  테라스의 하부, 상부 및 트러스 지붕 건물외부에서 순직이 발생하였다.  목재트러스가 붕괴하면 내력외벽도 붕괴할 가능성이 있다.

48. 비 억제상황

비 억제상황은 연기가 충만한 붕괴 또는 폭발이 발생할 우려가 있는 위험한 작업환경을 말한다.  혹은 직업 중의 군인과 소방대원이 가장 위험한 비 억제상황에서 작업을 한다.  광산노동자는 충분한 조명, 신선한 공기 및 지지구조가 있는 광산내부에서 작업을 하지만, 소방대원은 연기가 충만한 실내에서 기어서 전진할 때는 그와 같은 안전에 대한 보장이 없다.  소방대원은 호흡기, 손전등 등의 개인장비 및 호스를 가지고 행동하지 않으면 안된다.

49. 시계불량

화재현장에 있어서 연기 및 암흑에 의한 시계불량은 소방대원 사상사고의 주요 원인이다.  소방대원은 평소에 손전등을 휴대하지 않으면 안된다.  야간에는 스포트라이트나 조명기를 사용하여 재해현장을 조명하는 것이 필요하다.  모든 소방대원이 연기가 충만한 실내를 상정한 시계불량 상황에 있어서의 작업방법에 대한 훈련을 받지 않으면 안된다.  면체를 완전히 검은 테이프로 가린체 호흡기를 착장하면 시계불량 또는 시계제로의 연기가 충만한 실내에 있어서의 작업방법을 어느정도 습득할 수가 있을 것이다.

50. 바람

화재현장에서 풍향이 급히 변화하거나 돌풍이 불거나 하여 소방대원이 사상할 수가 있다.  키가 큰 덤불에서는 돌풍에 의해 불이 일시에 불타올라 소화 작업중의 소방대원이 피할 장소를 잃어버리는 수가 있다.  건물화재에서 급히 풍향이 변하여 화염이 나고 있는 창으로 불어들어가 화열이 인명검색 또는 호스를 조작하고 있는 소방대원의 진입로로 따라 들어가는 수가 있다. 삼림화재에서는 강풍에 의해 나무위의「樹管火災」를 발생시켜 작업중의 소방대원의 머리위로 화재를 확대시키는 수가 있다.

소방대원은 평소에 풍향을 이용하는 것을 생각하지 않으면 안된다.  가장 안전한 장소는 풍상이다.  바람에 부채질되어 연소하고 있는 화재를 분단할 필요가 있는 경우에는 반드시 옆에서 공격하고, 정면에서 공격해서는 안된다.