관리번호	11260200000004694		주용도				복합건축물				상호				신아타운
주소	서울특별시 중랑구 신내동 666-0														전화번호			주간 : 3422-4501
새주소(도로명)	봉화산로 194-0 신아타운																	야간 : *************
건물구조	양식(옥) (식)					철근콘크리트구조 (조)							(철근)콘크리트 (가)
	부지면적 : 3123.9 (㎡)					바닥면적 : 1707.04(㎡ )							연면적 : 31128.630000 (㎡)
	특별피난계단수 : 2			피난계단수 :					일반계단수 :			옥외계단수 :					경사로 :
	일반승강기수 : 3			비상승강기수 : 1					에스켈리이터수 :			비상구수 :
화재보험가입	가입년월일	20130719			회사명			삼성화재			가입대상물			건물		계약금액			10,000천원
소방안전 관리자	성 명 : 조건창									위험물안전 관리자				성 명 :
	전 화 : *************													전 화 :

관계자	구분	성명	생년월일	직업	주소
					새주소(도로명)
	점유자	김정식		대표이사	서울특별시 중랑구 신내동 0-0
					봉화산로 194-0 신아타운

층별현황	층별 구분	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	용도	주차장, 펌프실	주차장, 기계실	주차장,방재실,기계실	주차장	주차장, 전기실, 식당,분식(12),서점	판매시설,점포(19)	판매시설,점포(70)	판매시설,점포(72)	판매시설,요양병원,로하스요양병원-22병상	판매시설,요양병원,로하스요양병원-120142병상	근생, 교육, 업무,식당(3),사무실	근생, 교육, 업무,병원(6)	근생, 교육, 업무,독서실,관리실	근생, 교육, 업무,교회,학원	공가,2014년초 입점예정
	면적	1830	9422	9422	9422	9422	1597	6818	6818	6818	6818	10200	10200	10200	10200	10200
	상주인원	0	0	3	0	25	35	70	70	15	70	10	10	10	10	0
	수용인원	0	0	10	0	70	100	150	150	20	200	50	50	50	150	0
	기타

층별현황	층별 구분	11	12
	용도	공가,2014년초 입점예정	운동시설,골프연습장,교회
	면적	10200	1261
	상주인원	0	5
	수용인원	0	50
	기타

소방활동 정보카드

1. 건 물 개 황

건물개황 내용 빠짐없이 기재

특별용도	구분	동명	무대부	통신 기기실	방재 센터	배전 전산실	무창층	주방 식당	건조실	보일러 실	차고 주차장	비행장 격납고	기타
	위치 (층)	신아타운		3	3	4				2
	면적			15	15	20				15

시설별	소화설비										경보설비						피난설비						소방용수				소화활동설비					방염
종별 층별	소화기	간이소화용구	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러	물분무소화	포소화	이산화탄소	할로겐화합물	분말소화	비상경보	비상방송	누전경보기	자동화재탐지	자동화재속보	가스누설경보기	피난기구	공기안전매트	인명구조기구	유도등	유도표지	비상조명등	상수도소화용수	소화수조	저수조	기타	제연	연결송수관	연결살수	비상콘셉트	무선통신보조	커텐	카페트	기타
-5	3		3		406							9								8	3						2	3		3
-4	23		3		973							40		14						35	17						8	12		3
-3	15		3		973							40								32	17						8	12		3
-2	15		3		973							40								32	17						8	12		3
-1	15		3		973							40								32	17						8	12		3
1	3		2		170							26								13	2						2	4
2					859							111								29	16						8	8
3					859							111								29	16						8	8
4					906							123								32	16	13					8	8
5					859							111								29	16						8	8
6					1118							132								73	15						12	12
7					1118							132								73	15						12	12
8					1118							132								73	15						12	12
9					1118							132								73	15						12	12
10					1118							132								73	15						12	12
11					1118							132								73	15						12	12
12					153							21								16	2						2	2

2. 소방시설 현황

건축물연혁	동별명	용도	건축물구조	바닥면적	연면적	층수	허가일	가사용일	준공일	기타
	신아타운		양식(옥)(식)철근콘크리트구조(조)(철근)콘크리트(가)	1707	31129	/		0000-00-00	1999-10-25

소방시설공사	년월일	공사/정비 내용	시공업소
	2013-01-29	소화기구, s/p설비 ,자동화재탐지 설비, 비상조명등 설비, 유도등 설비 4F 386.02 m2 - 교육시설에서 에서 의료시설로 용도변경에 따른 소방시설 완공검사	삼성소방건설

	년월일	공사/정비 내용	시공업소

위험물등허가신고현황	구분	제조소등 구분	류별	품명	지정수량	허가일

구분	년월일	품명	수량	시설명

3. 건 물 개 황

소방검사결과조치	소방검사 년월일	지적사항	시정보완명령			불이행 사후조치	비고
			명령일	명령기한	시정여부

소방훈련	훈련일	합동지도	비고
	2014-06-16	- 훈련내용 - 1. 최단 출동로 파악 및 유사시 인명구조,화재진압 방법,소방시설 활용방법 등 2. 고압펌프, 고가, 굴절, 사다리차 등 고층 적응장비 활동 훈련 동원장비(인원) : 펌프차(5), 굴절차(2)	2/4분기 고층건축물 합동실전 대응훈련

4. 소방검사 결과 조치사항

화재발생현황	발생일시	원인	인 명 피 해 (명)			재 산 피 해 (천원)
			계	사망	부상	계	동산	부동산
	2010-02-07	전기합선(스파크)					112
	2011-10-02	담뱃불					330

작성자	년월일	내용	작성자
	2014-06-25	소방훈련사항 등록.	박진
	2014-06-01	소방활동계획도 저장.	조세현
	2014-06-01	소방활동계획도 삭제.	조세현
	2013-10-18	4/4분기 고층건축물 현지적응훈련	장.박환성
	2013-02-26	용도변경에 따른 소방시설 완공검사 자료조사 내용 입력	위. 권건혁 장.한

작성자	년월일	내용	작성자
	2013-01-24	1월중 소방활동자료조사	소방위 한진국, 소
	2012-06-19	- 가상화재 진압훈련 및 소방활동 자료조사 - 출동경로의 선정의 적정 및 예상 장애요소 대책 수립	소방교 주재원
	2012-05-29	2012년 5월 중 소방활동자료조사 결과입력 및 수정	한원철
	2010-11-15	고층 건축물 훈련 및 자료조사	소방장 홍희표
	2010-08-10	소방활동자료조사 결과입력	송문섭

	년월일	내용	작성자

작성자	년월일	내용	작성자
	2009-12-01	최초입력	김병기

주요수정내용

위치도	건물정면사진
출동대배치 및 진입로

5. 소방활동 계획도

지상층 화재진압작전도

지하층 화재진압작전도

A : 건물정면  B : 건물좌측

C : 건물후면  D : 건물우측

소방활동계획	주위환경		전	차량 통행이 많은 왕복 6차선 20미터 도로이고 출퇴근시간 및 차량정체시 소방차 부서선정에 어려움 많으나, 특수차는 고압선 등 없어 부서 가능. 건물 전면에 지상식 소화전이 있음
			후	후면에는 성원아파트가 위치해 있으며 지하주차장 입구가 설치되어 있어 공간 협소로 소방차량 진입은 안되며 유사시 수관 연장하여 후문으로 진입 소방활동에 임하여 함.
			좌	차량 통행이 많은 왕복 6차선 20미터 도로가 있고 건물 전면도로 보다는 차량 소통이 그리 많지는 않아 소방차량 부서에 어려 움 없으며 특수차도 부서 가능함.
			우	관상복합상가와 3미터 이격되어 있어 차량 부서 및 진입은 불가능 함. 관상복합상가 우측 신현초등학교 앞 지상식 소화전이 있어 소방용수 점유 및 활용 가능 함.
	문제점			- 불특정다수인이 이용하는 복합건축물로 내부에 노인요양시설이 있고, 많은 사람들이 이용하는 다중이용업소가 입점하여 있고, 또한 건물 내부구조가 복잡하여 유사시 신속한 인명대피
	진압대책			- 정기적인 현지적응훈련 및 도상훈련 등을 통하여 건물내부구조 사전 숙지로 현장대응능력 배양 - 정기적인 현지적응훈련 및 도상훈련으로 차량부서 및 진입로 확보 - 주변 소방용수
	본서와 거리			1000		안전센터와 거리				1000		인근수리		1136		호:		1	m
														1135		호:		50	m
														1137		호:		50	m
																호:			m
																호:			m
	인명구조 또는 피난대책			-소방안전관리자 및 상주자 등 관계자 정기적인 소방안전교육 훈련을 통한 화재 등 초기대응능력을 배양하고 유도등, 계단, 통로, 비상구 등 피난방화시설 유지관리 철저토록 지도하여 상시 인명구조 및 피난활동에 필요한 환경조성 - 지하층 이용객은 비상구 및 특별피난계단을 이용 지상으로 신속히 구조 - 지상층 이용객은 옥상 및 특수차 활용 인명구조 대피 유도
	대피장소			지상 및 옥상 등 피난층
	방화관리상 문제점			- 불특정 다수인의 이용이 빈번한 대형판매시설로 화재발생시 인명대피 및 인명구조에 적극 주력하여야 하나 관계자(경비)의 초동대처능력 제고에 어려움이 있음
	자위소방대 조직상황			○ 자위소방대 20명 편성 운영됨
	피해예상액			100천원
	출동사항	출동 구분		안전 센터명	예상출동소방력			소방용수 시설	운용방법		방수구수		수관 연장수		방수 소요시간		기타
					차량		인원
		제1착대		신내	7		15	1135	탱크중계		1구		3~5본		2분
		제2착대		망우	2		7	1135	탱크중계		1구		3~5본		2분
		제3착대		중화	2		7	1136	탱크중계		1구		3~5본		2분
		제4착대		면목	2		7	1137	탱크중계		1구		3~5본		2분
소방훈련지도개요	- 소방시설 관리유지 철저 지도 - 비상구 및 특별계단 등에 장애물 적치하는 경우가 없도록 계도 - 소방차량부서 및 진입로 확보 - 소방시설 등 관리 유지 철저 지도
기타특기사항	- 복합건축물로 화재발생시 인명피해 및 연소확대 우려됨 - 요양병원 및 식당(분식)이 입점해 있어 인명대피 및 인명구조대책에 주력요함 - 소방활동시 소방안전지도 적극활용 요함 - 전통시장으로 불특정 다수인의 이용이 많음 - 찜질방(10층,11층)은 폐업되었으며 2014년초에 입점예정임

6. 소방활동계획, 소방훈련 지도개요, 취약성 등

주위환경(작성예시) : 소방활동상 장애요인 구체적 기재

전 : 건물정면은 고압선이 있어 고가차 부서어려움, 출입구 3m로 소방차 진입 어려움,

후 : 건물후면은...

좌 : 건물좌측은...

우 : 건물우측은,,,

화재진압상 문제점 및 진압대책 구체적 기재

예) 건물 좌측 지상 주차장(정확하게)

인명구조여건 및 대책과

피난대책 기재

자위소방대 50명 편성 운영(통보연락반 00명,

소화반 00명, 대피유도반 00명, 응급구조반 00명)

00천원(화재보험 및 화재피해액 산정기준 참고하여 적정피해액 산정)

훈련지도개요는 당해 대상물의 제반사항을종합분석, 효과적이고 내실있는 훈련이 될수 있도록 중점적으로 지도한 사항 기록

기타특이사항은 정보카드 내용의 누락된 사항 및

기타 참고사항 기재