소방 활동 보고서(승강기 시건개방)

일시 : 2014년 4월30일 (01:57 ~ 03:50)

장소 : 중구 xx동 xxx번지 xx역 5번 출구 앞 승강기

활동상황 : 00역 5번 출구 외부 승강기 멈춤.

피해내용 : 구조인원 10명 (구조 후 요구조자 특이사항 없이 자택귀소)

현장상황 : 처음 구조대원 도착 시 지상에서 1미터가량 내려가 멈춰있던 상황으로 천장부에 비상 탈출구를  미관상 용접하여 탈출할 수 없는 구조로 된 승강기로 구조대원 및 승강기 유지업체 관계자가 조치 곤란한 구조로 작업시간이 2시간가량 소요됨.

사고개요 : 현장 도착 전 회현 펌프차와 승강기 기사가 지하2층 기계실에서 조치 중이었으며, 구조대 도착 후 승강기 기사가 지상으로 올라와 추가 조치하려 하였으나 승강기가 움직이지 않아 승강기 기사가 천장부를 그라인더로 절단 시도하였으나 불꽃이 튀어 화재 우려로 중지 시킨 후 구조대원이 전동 톱을 이용하여 일부 절단 후 유압전개기 및 절단기로 탈출구를 확보하여 사다를 이용하여 승강기 내부로 진입하여 요구조자를 안전하게 구조 함.

사용 장비 : 승강기 기사(그라인더), 구조대(전동 톱, 유압전개기 및 절단기, 거는 사다리)

개선사항 : 승강기 천장이 용접으로 밀폐되어있어 안전사고 및 화재 발생 시 탈출 불가 및 구조에 어려움이 있어 나사 결합 식으로 쉽게 개방이 가능하도록 개선이 요구 됨.