소방활동 안전관리 검토․평가서

평가 번호	92-01 (기관번호-순번)		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		000
평가 일시	2014. 04. 23 08:50~09:00					팀 원		현장지휘 2팀
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
	기계적	유압사다리 회전 및 전개 시, 일정치 아니한 속도로 작동될 수 있음			유압펌프의 점검을 확실히 하고, 유압사다리 조작시 유의함
		2. 유압사다리 리모컨을 소지한 채 다른 작업을 하여 의도치 않은 버튼을 누르게 되어 오작동			2. 유압사다리 작동 완료 후 리모컨의 홀드버튼을 누르고 다른 작업 시 반드시 리모컨을 안전한 장소에 내려놓는다.
	물 질 ․ 환경적	길이 좁아 대원들이 이동 및 작업하는데 어려움			작업에 참여하지 않는 인원들은 현장밖에서 대기하며, 필요 없는 작업 및 이동을 하지 않는다.
		2. 전깃줄이 많아 펌프차 위에 올라가서 작업하는데 감전의 위험이 있음			2. 전깃줄 위치를 파악하고 금속물질의 장비를 이동시킬 때 주의한다. 필요시 한전에 연락을 취하여 단선 조치를 한다.
		3. 바닥이 미끄럽고 장애물이 많아 이동시 낙상의 위험이 있음			3. 이동 시 낙상 및 장애물에 주의하며, 빠른 이동은 자제한다.
		4. 야간이라 시야 확보에 어려움			4. 개인이 소지한 손전등 및 차량에 설치된 작업등을 사용하여 시야확보에 주력함
	인 적	유압사다리 조작 미숙			장비점검 및 특수 장비 조작훈련을 철저히 하여 장비사용에 미숙한 점이 없도록 한다.
		2. 현장 활동 대원들의 주위 위험요소에 대한 인식 부족			2. 현장안전 교육 및 위험예지훈련을 실시하여 위험요소에 대한 파악 및 안전에 대한 인식을 고취시킴
	관리	1. 현장 통제 미흡			현장 작업에 필요한 인원 외엔 현장 진입을 통제한다.
		2. 복식 사다리가 사용 가능함에도 유압 사다리 전개			2. 간편하게 설치할 수 있고, 안전한 장비를 우선 사용하도록 한다.