소방활동 안전사고 사례 및 유형

2016

구 로 소 방 서

안전사고 사례 목록

		안전사고 유형	페이지
1.		충돌	1
	가. 나. 다.	펌프차에 승차 지연한 대원이 끌려감 출동할 때 문에 끼임 출동시 차량접촉	1 1 2
2.		출동 도중	2
	가. 나. 다. 라. 마. 바. 사. 아. 자. 차. 카. 파.	교차점에서 구급차 출동 횡단보도에서 보행자와 접촉 다리위에서 선행한 펌프차 충돌 확인하기 곤란한 T자형 도로의 교차점에서 충돌 자건거가 달려와서 충돌 피양 차량이 돌연 움직여 접촉 브레이크가 느슨하여 교차점에서 택시와 충돌 눈이 녹지 않은 골목길 주행하다 미끄러질 때 일방통행 역행하여 교차점에서 타 대와 충돌 출동도중 골목길에서 어린이가 달려올때 복식사다리 묶음을 잊어버리고 출동하여 낙하 출동도중 화학차가 옆으로 쏠림	2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9
3.		현장도착	9
	가. 나. 다. 라. 마.	비탈길에서 사이드브레이크가 풀어져 차량 이동 후방을 확인하지 않고 문을 개방하여 후방차량과 접촉 후방에서 유도하고 있던 대원을 추돌 요구조자 구출중 사고 차량이 움직임 현장부근에서 일반인이 뛰어 나옴	9 10 11 11 12
4.		기자재 운반	12
	가. 나.	적재사다리 운반 중 어린이와 충돌 사다리 운반 중 경찰관과 충돌	12 13
5.		넘어짐	13
	가. 나. 다. 라.	차량 뒷부분이 스텝 위에서 미끄러져 넘어짐 침수부분을 헛디뎌 넘어짐 수관에 발이 걸려 넘어짐 지붕 옥상 위에서 미끄러 넘어짐	13 14 14 15

안전사고 사례 목록

		사고유형	페이지
	마. 바.	반동력으로 넘어짐 담이 넘어져 밑에 깔림	15 16
6.		추락	16
	가. 나. 다. 라. 마. 바. 사. 아. 자. 차. 카. 타. 파. 하. 거. 너. 더.	대립주수를 맞고 추락 사다리가 옆으로 넘어져 추락 지붕위에서 미끄러져 추락 인접건물 진입 시 사다리가 옆으로 미끄러져 추락 사다리차가 갑자기 이동하여 균형을 잃고 전락 화점부근의 유리창이 파괴되어 추락 사다리 위에서 파괴 작업 중 추락 염화비닐제 지붕을 밟아서 추락 사다리 위로 올라가는 중 플래쉬오버로 추락 사다리 지주 밑에 가라앉아 사다리가 기울러져 추락 블록 담 위에서 미그러져 추락 사다리 위에서 방수 도중 반동력에 의해 추락 농연에서 바닥의 구멍을 확인하지 못하여 추락 주수한 물이 동결되어 미끄러져 추락 슬레이트 지붕에 빠져 추락 2층 베란다에서 농연이 분출하여 추락 지붕으로부터 추락	16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
7.		낙하	26
	가. 나. 다. 라. 마. 바. 사. 아. 자.	잔화 정리 중 기와가 대원에게 낙하 진압준비 중 낙하한 기와에 맞음 감전되어 관창을 놓쳐 확보원에게 떨어짐 방수한 물이 기와를 떨어뜨려 사다리 확보원에게 떨어짐 던져 내린 물건 등이 아래층의 대원에게 떨어짐 방수 중 계단이 낙하하여 밑에 깔림 몰탈 벽체가 낙하하여 밑에 깔림 관창을 놓쳐 사다리 확보원에게 떨어짐 파괴된 유리조각이 사다리 확보원의 머리 위에 떨어짐	26 26 27 27 28 29 29 30 30

안전사고 사례 목록

		사고유형	페이지
	차. 타. 파. 하. 거.	창고화재시 몰탈 천정이 낙하하여 떨어짐 인접건물의 내화 벽체가 박리하여 대원의 직근에 낙하 사다리차에서 카프링스패너를 낙하시켜 지상의 대원에게 떨어짐 1층 검색 중 2층 바닥이 낙하하여 밑에 깔림 광고용 앵글이 낙하하여 충돌	31 31 32 32 33
8.		농연과 열기	33
	가. 나. 다. 라. 마. 바.	농연내에서 도금 통에 추락 농연 내에서 바닥에 구멍이 난 것을 확인하지 못하여 추락 사다리차의 사다리 위에서 플래쉬오버를 만남 주의하지 않고 창을 파괴하여 상층의 검색원이 농연에 휩싸임 옥내진입 후 농연에 의해 퇴로를 차단 당함 옥내에서 활동 중 전등이 낙하	33 34 34 34 35 36
9.		훈련
	가. 나. 다. 라. 마. 바. 사. 아. 자. 차. 카. 타. 파. 하. 거. 너. 더. 러.	수관을 올릴 때 관창이 얼굴에 충돌 반동력에 의해 관창수가 베란다에서 추락 후방 미확인으로 추락 가설파이프에 공기통을 충돌하여 추락 요구조자를 등에 업고 구출 중 사다리 위에서 추락 사다리 위로 내려가는 도중 추락 사다리차에서 건물로 진입할 때 미끄러져 떨어짐 수관을 끌어내려는 중 균형을 잃어 추락 투하한 로프가 일반인의 머리에 낙하 농연 내에서 로프를 놓쳐 퇴로를 잃어버림 사다리 위로 오를는 도중 발이 미끄러져 추락 사다리 철수 도중 넘어짐 사다리 연장 중 돌풍으로 넘어짐 수직 도하시 거꾸로 매달림 수평 이동 중 지지물이 이동 휴대한 수관의 관창 부분이 떨어짐 훈련 중 3층에서 추락 차량에서 조명등 받침대를 떨어뜨려 발에 떨어짐	36 37 38 38 39 39 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46

안전사고 사례 및 유형

제 11 장  안전사고 사례 및 유형

1. 충  돌

가. 펌프차에 승차 지연한 대원이 끌려감

(1) 내 용 가까운 거리의 화재 출동지령을 받고 기관원이 급히 발진할 때, 승차 지연된 대원 1명이 펌프차의 한쪽을 잡은 상태로 끌려갔다.

(2) 요  인

(가) 가까운 거리의 화재 때문에 초조하여 지휘자의 명령을 받지 않고 발진했다.

(나) 지휘자가 대원 및 기관원에게 적절한 지시를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 기관원은 차량 주위와 대원 승차를 확인하고 지휘자의 명령에 따라 출발한다.

(나) 지휘자는 대원의 승차 상황을 확인함과 동시에 기관원에게 신호하여 출발시킨다.

나. 출동할 때 차량 문에 끼임

(1) 내 용 출동시 차고 내에서 대원이 승차하려고 문을 열 때 선행 차량이 발진, 문이 선행차량과 접촉할 우려가 있어 급히 문을 닫을 때 왼발이 끼임.

(2) 요  인

(가) 선행차가 출발할 때 후방 확인을 게을리 했다.

(나) 주변 상황에 대한 주의를 태만히 했다.

(3) 대  책

(가) 출동할 때는 차량주변을 확인하고 발진한다.

(나) 좁은 차고 안에서는 주위를 확인한다.

다. 출동시 차량접촉

(1) 내 용 출동시 차고 앞에서 일시 정지한 펌프차 앞을 지휘차가 먼저 출발하려다 접촉하였다. (2) 요 인 (가) 출동시 출동순위를 무시하고 출동했다. (나) 출동을 급히 서둘러 보지 못했다.

(3) 대  책

(가) 출동순위를 사전에 명확히 하여 두고, 부득이 출동순위를 변경할 때는 확성기 등으로 명령한다.

(나) 출동대 승차원 전원의 안전을 확인하고 출발은 지휘자의 명에 의한다.

2. 출동도중

가. 교차점에서 구급차 충돌

(1) 내 용 A구급대가 적신호의 교차점에서 일시 정지하여 좌우 확인하고 직진할 때, 오른쪽으로 진행한 B구급대와 충돌했다. (2) 요 인 (가) 사이렌 소리를 서로 자기 차량의 것으로 착각했다. (나) 청신호를 통과한 덤프차를 상호 확인하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 교차점을 통과할 때는 사이렌과 적색등을 너무 믿지 말고 확성기 등을 활용하여 신중히 통과한다.

(나) 차량 등으로 확인이 나쁠 때는 차선을 따라 안전을 확인하여 통행한다.

나. 횡단보도에서 보행자와 접촉

(1) 내  용

화재출동중 신호가 없는 횡단보도에서 보행자를 확인하기 위하여 일시 정지하고 보행자의 통과를 기다려 출발할 때 보행자가 급히 되돌아가 펌프차와 접촉했다.

(2) 요 인 (가) 보행자가 통과하므로 안이하게 출발했다. (나) 보행자가 눈앞의 사이렌과 경광등에 혼란이 생겨 일시적으로 판단할 수 없어 되돌아갔다.

(3) 대  책

(가) 보행자의 동정을 파악하여 신중히 통과한다.

(나) 확성기 등을 활용하여 명확히 지시하여 보행자를 유도한다.

다. 다리 위에서 선행한 펌프차 충돌

(1) 내 용 진단차가 화재출동 중 다리 위를 앞질러 갈 때 전방의 차량과 충돌했다. (2) 요 인 (가) 다리에서 순식간에 차간거리가 좁혀졌다. (나) 중량이 있는 펌프차의 스피드를 고려하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 다리 등의 전방시야가 나쁜 장소에서는 전방의 차량이 확인될 때까지 서행한다.

(나) 펌프차 등의 중량이 있는 차량에 주의한다.

라. 확인하기 나쁜 T자형 도로의 교차점에서 충돌

(1) 내 용 강우 시에 펌프차로 화재출동 도중 도로가 협소하고 신호가 없는 교차점에 들어간 때 트럭과 충돌했다. (2) 요 인 (가) 가까운 거리의 화재라 서둘렀다.
(나) 강우, 나무로 인하여 상호 확인이 어려웠다. (3) 대 책 (가) 지휘자는 냉정한 태도로 지시 명령한다. 특히 기관원은 주의하여 운전한다. (나) 확인이 나쁜 교차점에서는 스피드를 낮추고 반드시 일시정지를 한 후 안전을 확인하면서 주행한다.

마. 자전거가 달려와서 충돌

(1) 내 용 08:00경 화재출동 도중 골목길의 확인이 나쁜 T형도로의 교차점을 통과하려고 할 때 고교생이 탄 자전거가 과속으로 달려와 충돌했다.

(2) 요  인

(가) 등교 도중 급히 달리느라 소방차의 사이렌소리를 듣지 못했다.

(나) 사이렌을 너무 믿어 달려오는 것에 대한 주의가 없었다.

(3)  대  책

(가) 확성기 등을 활용하여 소방차량이 교차점에 접근하고 있는 것을 구체적으로   알린다.

(나) 골목길 등의 교차점에서 충돌의 위험우려가 있는 장소에는 일시 정지하여 안전을 확인하고 주행한다.

바. 피양 차량이 돌연 움직여 접촉

(1) 내 용 구급출동 도중 신호기가 있는 교차점에서 좌회전 가능 신호에 따라서 좌회전할 때 도로 중앙부에 피양한 차량이 급좌회전하여 접촉했다.

(2) 요  인

(가) 일단 도로 중앙부에 피양한 차량이 피양위치를 변동하려 했다.

(나) 피양한 차량은 이동하지 않는다는 선입견이 있었다.

(3) 대  책

(가) 확성기 등으로 구급차 주행 차선을 알리고 『피양차는 그대로 움직이지 않게 해 주십시오』등 구체적으로 지시한다.

(나) 교차점 부근에는 스피드를 낮추고 피양차 동정에 주의하여 주행한다.

사. 브레이크가 느슨하여 교차점에서 택시와 충돌

(1) 내  용

화재출동 도중 선행차량의 약 50m후방에서 급하게 일시정지 했지만 브레이크가    느슨하여 도로 중앙부까지 진입해 청신호를 받고 직진한 택시와 충돌했다.

(2) 요 인 (가) 앞차를 따라가기 위해 스피드를 내었다. (나) 브레이크 조작이 늦고 상황이 좋지 않았다. (3) 대 책
(가) 앞 차량이 적신호 교차점을 통과하여도 무리하게 따라가지 않도록 자기차량의 안전을 도모한다. (나) 차량 결점과 도로상황에 따른 조정을 한다.

아. 눈이 녹지 않은 골목길을 주행하다 미끄러질 때

(1) 내 용 화재출동시 2일전에 내린 눈이 녹지 않아 골목길을 주행 중 미끄러져 담에 충돌했다. (2) 요 인 (가) 도로상황에 따른 감속 주행을 하지 않았다.
(나) 간선도로가 완전히 녹아 있으므로 골목길도 녹아 있다고 판단하여 안이하게 통행했다. (3) 대 책 (가) 동결 우려가 있는 도로를 통행할 때는 스피드, 급브레이크, 급핸들 조작에는 특히 주의한다. (나) 출동시 골목길 동결을 예측하고 노력하여 간선도로에서 짧은 도로를 선정한다.

자. 일방통행을 역행하여 교차점에서 타 대와 충돌

(1) 내 용 펌프차가 화점 가까이의 일방통행로를 역주행중 신호없는 교차점에서 타대(펌프차)와 충돌했다. (2) 요 인 (가) 타대는 일방통행을 역행하는 차량을 예측하지 못했다.
(나) 화점 가까이는 소방차량이 상호 사이렌을 취명하기 때문에 자기대의 사이렌으로 타대의 인지가 지연되었다. (3) 대 책 (가) 일방통행을 역행할 때는 필요 최소한으로서 교차점에는 반드시 일시정지를 하고 안전을 확인하면서 주행한다. 필요에 따라 대원을 선행시켜 차량을 유도시킨다. (나) 화점 가까이에서는 스피드를 낮추어 타대의 접근을 예측하여 주행한다.

차. 출동도중 골목길에서 어린이가 달려올 때

(1) 내 용 (가) 좁은 도로를 출동중 소방차의 사이렌 소리를 들은 어린이가 골목길에서 달려와 미끄러졌다. (2) 요 인 (가) 화점을 목전에 두고 전방에의 주의력을 잃었다.
(나) 화재현장에 모이고 있는 어린이의 이상행동을 예측하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 승차원 전원은 전방과 옆쪽의 상황에 주의하여 안전을 확인한다.

(나) 확성기 등을 활용하여 주위사람들에게 주의를 환기시킨다.

카. 복식다리 묶음을 잊어버리고 출동하여 낙하

(1) 내 용 복식사다리를 활용하여 훈련도중 출동하게 되어 곧바로 복식사다리를 적재했지만 묶음을 잘못했기 때문에 노상에 낙하시켰다. 다행히 후속 차량 등에는 영향은 없었다.
(2) 요 인 (가) 출동을 급히 하려고 묶음을 소홀히 하였다. (나) 적재상태의 확인을 잊어버렸다. (3) 대 책 (가) 대원 상호연락을 취하여 확실히 적재한다. (나) 지휘자는 승차하기 전에 최종 확인을 한다.

타. 우천중 출동시 반대차량의 흙탕물로 시계불량

(1) 내 용 우천시 출동도중 반대차선 트럭의 흙탕물이 유리를 가려 전방 시계의 불량으로 급브레이크를 밟았기 때문에 미끄러져 반대 차선상에 진입했다.

(2) 요  인

(가) 대형차량으로부터 튀겨지는 물을 예측하지 않았다.

(나) 놀라서 급브레이크를 밟았다.

(3) 대  책

(가) 우천시는 주행속도를 감하며 반대차와 노면상황에 주의한다.

파. 출동도중 화학차가 옆으로 쏠림

(1) 내 용 경화학차로 화재출동 도중 교차점에서 약 40km/h로 우회전할 때 차체가 원심력에 의해 크게 기울어져 위험하게 옆으로 쏠렸다. (2) 요 인
(가) 스피드를 낼 때 부주의한 핸들조작을 했다. (나) 차량의 중량에 대한 주의를 하지 않았다. (3) 대 책 (가) 우．좌회전시와 커브에는 스피드를 낮추고 급핸들 조작은 하지 않는다. (나) 물을 적재한 차량은 커브 등에는 중량, 미끄러짐 등에 주의하여 주행한다.

3. 현장도착

가. 비탈에서 사이드브레이크가 풀어져 차량이 이동

(1) 내  용

완만한 비탈의 편도에 수리부서하여 송수조치 완료 후, 차량점검중 사이드브레이크가 풀려 차량이 움직임

(2) 요 인 (가) 사이드브레이크를 완전히 당기지 않았다. (나) 차량 바퀴에 고임목을 고이지 않았다. (다) 눈앞의 사태에 몰두하여 편도에 대한 확인을 하지 않았다.
(3) 대 책 (가) 편도에 한하지 않고 사이드 브레이크와 차량정지는 완전히 한다. (나) 차량의 기울어진 쪽 바퀴에 고임목을 고인다. (다) 정해진 순서를 엄수할 것

나. 후방을 확인하지 않고 문을 개방하여 후방차량과 접촉

(1) 내 용 일방통행 도로의 소화전에 수리 부서하기 위하여 정차하고 대원이 개방한 왼쪽 문에 후방에서 달려 온 소형트럭과 접촉했다. (2) 요 인
(가) 후방을 확인하지 않고 대원이 문을 개방했다. (나) 연기와 불꽃에 정신을 집중하여 주의력을 잃어 버렸다. (3) 대 책 (가) 문 개방은 반드시 뒤쪽의 안전을 확인하고 지휘자의 신호에 의해 하차한다. (나) 행동 하나하나에 세심한 주의를 도모한다. 특히 차도측의 문을 개방 하차할 때는 신중히 한다.

다. 후방에서 유도하고 있던 대원을 추돌

(1) 내 용 화재현장에서 예정수리를 넘어 후진하여 유도한 대원이 안보여 치었다. (2) 요 인 (가) 기관원의 경험이 적어 수리에 정통하지 않았다. 예정수리에 빨리 부서 하려고 했다.
(3) 대 책 (가) 지휘자는 경험이 적은 기관원에 대하여는 적절한 지시, 명령을 한다. (나) 유도원은 원칙으로 차량의 좌 후방에 위치하고 신호를 명확히 한다.

라. 요구조자 구출중 사고 차량이 움직임

(1) 내 용 동결된 다리 위의 교통사고 현장에서 구출작업중, 요구조자를 차 밖으로 운반한 직후 사고차량이 조금씩 움직여 앞에 있던 대원이 넘어지고 순식간에 가까이 있던 구급대원이 브레이크를 밟아 위기를 모면함.
(2) 요 인 (가) 사이드브레이크가 느슨 헐렁하고 동결에 의해 차바퀴가 미끄러졌다. (나) 동결도로에 있어서 차량안전 주의를 게을리 했다. (3) 대 책 (가) 행동을 개시하기 전에 반드시 사이드브레이크, 차바퀴를 확인한다. (나) 동결 노면과 도로에는 지형지물 등을 활용하여 사고차량을 고정한다.

마. 현장부근에서 일반인이 뛰어 나옴

(1) 내  용

밀집지역 화재에 출동하여 화점 직근에 부서하기 직전 사이렌 음을 듣고 뛰어나온  일반인이 위험하게 되었다.

(2) 요  인

(가) 화점을 눈앞에 두고 전방에의 주의를 하지 않았다.

(나) 화재현장에서 보이고 있는 일반인의 이상행동을 예측하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 승차원 전원이 전방과 측방의 상황에 주의하고 안전을 확보한다.

(나) 확성장치 등을 활용하여 뒷골목 등에의 주의를 한다.

4. 기자재 운반

가. 적재사다리 운반중 어린이와 충돌

(1) 내 용 상점가 화재에 출동하여 대원 2명이 사다리를 운반, 화점을 향하여 가는 도중 도로의 모퉁이에서 뛰어나온 학생과 충돌했다. (2) 요 인
(가) 화점을 눈앞에 두고 전방에의 주의를 하지 않았다. (나) 화재현장에 모이고 있는 일반인의 이상행동을 예측하지 않았다. (3) 대 책 (가) 전방을 잘 주시하고 도로와 모서리는 스피드를 낮추며 경적으로 주의를 촉구한다. (나) 화재현장 부근의 뒷골목은 피난하려는 사람 등의 이상한 행동이 있는 것을 충분히 인식하고 행동한다.

나. 사다리 운반중 경찰관과 충돌

(1) 내 용 주택밀집지역에서 발생한 가스폭발화재로 출동하여 현장도착과 동시에 사다리를 운반하여 화점으로 향하는 도중 블록담의 모퉁이에서 사다리 선단부가 달려온 경찰관의 얼굴을 가격하였다.
(2) 요 인 (가) 현장에 급하게 가기 위하여 전방에 대한 주의력을 하지 않았다. (나) 구부러진 도로에서 속도를 내고 있었다. (3) 대 책 (가) 구부러진 모서리와 골목길을 지날 때는 경적 등을 활용하여 소방대의 접근을 알려 주의를 환기한다. (나) 기자재 운반시는 전후대원이 연계를 도모하고 구부러진 모서리에는 속도를 낮추어 큰 원으로 회전한다.

5. 넘어짐

가. 차량 뒷부분의 스텝 위에서 미끄러져 넘어짐

(1) 내 용 현장에 도착하여 펌프차에서 사다리(적재비품 등)를 내릴 때 뒷부분 스텝에 발을 내려놓을 때 비에 젖어 있어서 미끄러져 넘어졌다.

(2) 요  인

(가) 스텝이 빗물로 미끄러지기 쉬웠다.

(나) 빨리 내리려고 서둘렀다.

(3) 대  책

(가) 급하게 스텝을 오르지 않고 자세를 취하여 신체를 확보하면서 스텝에 오른다.

(나) 주의력을 환기한다.

나. 침수부분을 헛디뎌 넘어짐

(1) 내  용

진화후 소손상황을 조사하기 위하여 건물 주변을 보행 중 방수에 의한 물 속에 발을 집어넣어 넘어졌다.

(2) 요  인

(가) 방수한 물로 오목하게 파인 곳을 확인할 수 없었다.

(나) 위험에 대한 주의력이 부족했다.

(3) 대  책

(가) 침수한 곳을 주의하여 걷는다.

(나) 화재 진화 후에도 현장은 불안전 상태가 많기 때문에 신중히 행동한다.

다. 수관에 발이 걸려 넘어짐

(1) 내  용

『방수개시』전달 후 관창을 보조하기 위하여 되돌아가는 도중 수관에 걸려 넘어져 전도됐다.

(2) 요  인

(가) 화재에 정신을 집중하고 발밑을 확인하지 않으면서 달렸다.

(나) 다수의 수관이 복잡하게 연장되어 있는 곳을 달렸다.

(3) 대  책

(가) 수관연장 상황, 파인 곳 등을 확인하면서 간다.

(나) 방수화를 신고 있을 때는 보통의 감각과 다른 것에 주의하고 수관을 단단히   밟고 넘어가는 것에 주의한다.

라. 지붕 옥상 위에서 미끄러져 넘어짐

(1) 내 용 방화조 2층 건물 지붕 위에서 갈고리로 파괴중 발이 미끄러져 넘어졌다. (2) 요 인 (가) 방수한 물로 지붕이 젖어 미끄러지기 쉬웠다.
(나) 갈고리로 지붕을 파괴할 때 균형을 잃었다. (3) 대 책 (가) 미끄러지기 쉬운 장소에는 간단한 사다리를 활용하여 발판을 확보한다. (나) 발판이 불안정한 장소에서 행동할 때는 작업내용에 따른 자세로 서서히 힘을 준다.

마. 반동력으로 넘어짐

(1) 내  용

방수를 보조하는 대원이 지휘자의 지시를 받고 조명등을 운반하기 위해 급히 수관을 내 던져 반동력으로 관창수가 넘어졌다.

(2) 요  인

(가) 지휘자의 지휘, 명령 및 대원간의 연계가 적절하지 않았다.

(나) 방수활동으로 지휘자와 보조자가 언동에 대한 주의를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 지휘자는 관창수에게 관창보조가 있는 것을 확인시키고 관창보조는 방수 종료후에 수관을 놓는다.

(나) 지휘자와 관창보조는 언동에 주의하고 타 대원에 대한 명령에서도 적극적으로 듣고 다음 행동을 준비한다.

바. 담이 넘어져 밑에 깔림

(1) 내 용 화재현장에서 관창을 어깨에 걸고 담을 넘으려고 잡는 순간 담이 무너져 밑에 깔렸다. (2) 요 인 (가) 담이 노후하여 무너지기 쉬웠다.
(나) 주의하지 않고 담을 올랐다. (3) 대 책 (가) 담 등을 넘을 때는 사다리 등을 활용하고, 담 등의 일부에 힘을 주지 않도록 한다. (나) 철근 등의 보강이 없는 담도 있으므로 손으로 흔드는 등으로서 강도를 확인한다.

6. 추  락

가. 대립주수를 맞고 추락

(1) 내  용

사다리 위에서 방수중 반대편에서 진입한 타대의 주수로 직접 얼굴에 맞고 균형을  잃어 추락했다.

(2) 요 인 (가) 농연 등으로 상호 대원의 주수위치가 확인되지 않았다. (나) 안면가리개 등을 활용하지 않고 작업자세를 안전하게 취하지 않았다.
(3) 대 책 (가) 대립주수를 할 때는 경적과 소리로 자기의 활동위치를 상대방에게 알린다. (나) 방수모의 안면가리개를 활용하고 상황에 따라 농연 등이 오는 것에 대비 공기호흡기의 면체를 장착한다. 사다리 위에서 작업할 때는 작업자세를 안전하게 취한다.

나. 사다리가 옆으로 넘어져 추락

(1) 내 용 2층 창틀에 사다리를 걸치고 관창수가 진입하여 2～3가로대를 올라갔을 때 갑자기 사다리가 창틀로 넘어져 전락했다. (2) 요 인 (가) 사다리가 안전하게 확보되지 않았다.
(나) 지면이 방수로 인하여 미끄러웠다. (3) 대 책 (가) 사다리는 창틀과 기둥에 걸치고 오르고 내릴 때는 안전을 확보하고, 로프로 고정한다. (나) 걸치는 위치는 평평하고 견고한 곳을 선정한다. 부득이한 경우는 좌．우 높이를 조정하여 안정시킨다.

다. 지붕 위에서 미끄러져 추락

(1) 내  용

방수로 미끄러진 인접건물 지붕에 올라 화점건물 2층 처마 끝 부분의 연소상황을   확인 중 양발이 미끄러져 추락했다.

(2) 요  인

(가) 방수한 물로 인하여 지붕 위가 미끄러지기 쉬웠다.

(나) 추락위험이 있는 장소에서 주의하지 않고 행동했다.

(3) 대  책

(가) 로프, 갈고리 등을 확보한다.

(나) 자세를 낮추고 균형을 유지하면서 행동한다.

라. 베란다의 난간이 약해 추락

(1) 내  용

공동주택의 2층 베란다에 사다리를 걸치고 진입할 때, 베란다 난간이 구부러져 균형을 잃고 추락했다.

(2) 요  인

(가) 난간이 충분한 강도가 없었다.

(나) 농연 등에 의해 사다리에서 베란다로 접근할 때까지 난간상황이 불명했다.

(3) 대  책

(가) 난간에 체중을 걸치기 전에 흔들어서 강도를 확인한다.

(나) 화점실로부터 농연이 분출하고 사다리를 걸친 베란다를 확인할 수 없을 때는  인접지붕 베란다 상황으로부터 강도 등을 예측한다.

마. 인접건물 진입시 사다리가 옆으로 미끄러져 추락

(1) 내  용

3명이 인접건물의 베란다로부터 화점건물의 2층에 사다리를 수평으로 걸치고 안전확보 없이 그대로 진입할 때 사다리가 옆으로 미끄러져 전락

(2) 요  인

(가) 확보하지 않고 건너가는 것이 위험하지 않다고 안이하게 판단했다.

(나) 앞에 진입한 대원과의 연락을 하지 않고 안전확보 없이 사다리를 건넜다.

(3) 대  책

(가) 기자재의 응급 활용과 특이한 진입을 할 때는 2중의 안전 확보를 강구한다.

(나) 베란다 강도와 걸치는 위치의 미끄러짐 등을 확인하고 대원은 상호 연락을 도모하여 진입한다.

바. 사다리차가 갑자기 이동하여 균형을 잃고 전락

(1) 내 용 야간에 개축중인 공중목욕탕 화재에 출동, 연소상황을 확인하기 위하여 사다리차를 이용 굴뚝위로 이동한 때에 사다리차가 갑자기 이동하여 균형을 잃고 추락했다. (2) 요 인 (가) 굴뚝 위에 신체를 유지할 공간이 적었다. (나) 좁은 장소에 주의하지 않고 진입했다. (3) 대 책
(가) 미끄러짐이 있는 불안정한 장소에는 사다리에 안전망을 설치하고 신중하게 행동한다. (나) 진입공간을 고려하고 진입대원은 최소한으로 한다.

사. 화점부근의 유리창이 파괴되어 추락

(1) 내  용

심야 맨션화재에서 5층 화장실의 대형 유리창이 열기 등에 파괴되어, 가까이 활동한 대원에게 추락했다.

(2) 요  인

(가) 맨션의 바닥으로부터 천정까지 유리가 시공되어 있다고 예측하지 못했다.

(나) 심야에 농연 때문에 주위 상황파악이 곤란했다.

(3) 대  책

(가) 옥내에 진입하기 전에 옥외에서 건물구조 파악에 주의를 한다.

(나) 조명기구를 활용하고 갈고리 등으로 주위상황을 확인하면서 행동한다.

아. 사다리 위에서 파괴 작업 중 추락

(1) 내 용 내화조 5층 건물의 3층 유기장 유리창에 배연구를 설정하기 위하여 복식사다리 위에서 갈고리를 사용하여 파괴 작업 중 유리조각이 낙하하므로 사다리 확보원이 위험을 느껴 사다리를 확보하지 않았기 때문에 옆으로 추락했다.
(2) 요 인 (가) 사다리 확보위치가 적정하지 않고 함부로 확보위치를 떠났다. (나) 확보원에 대한 주의를 하지 않았다. 주의 없이 유리를 바깥으로 낙하시켰다. (3) 대 책 (가) 사다리 연장 및 파괴위치에서 유리낙하범위를 예측하여 확보는 정면 또는 측면으로 한다. (나) 확보원과 연락을 긴밀히 취하여 파괴물건을 건물내부로 떨어뜨린다.

자. 염화비닐제 지붕을 밟아서 추락

(1) 내 용 목조 2층 건물 가내공장화재로 2층으로 진입하기 위하여 사다리를 걸치고 염화비닐제 지붕에 오를 때 지붕이 미끄러짐과 동시에 빠져 추락했다. (2) 요 인 (가) 염화제 지붕에 주의하지 않고 올랐다. (나) 아래 지붕이 노후화 되어 강도가 현저히 저하되었다.
(3) 대 책 (가) 지붕 등의 강도가 부족하다고 생각될 때는 기둥 등을 흔들어서 강도를 확인한다. (나) 염화제 슬레이트 지붕에는 원칙으로 오르지 않는다. 부득이 오를 때는 판자 등으로 발판을 확보한다.

차. 사다리 위로 올라가는 중 플래쉬오버로 추락

(1) 내  용

방화조 2층 건물 레스토랑 화재로 2층으로부터 약간의 백색연기가 확인됐다. 연소상황 확인과 인명검색을 위하여 2층 개구부에 사다리를 걸치고 수관을 휴대하여 다섯 번째 가로대를 올라갔을 때 플래쉬오버가 발생하여 사다리가 넘어지면서 추락했다.

(2) 요  인

(가) 사다리가 확실히 확보되지 않았다.

(나) 사다리의 위치선정에 주의를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 사다리를 건물에 연장할 때는 적정한 각도로 확보원과 연락을 취하면서 연장한다.

(나) 플래쉬오버 등이 예상될 때는 개구부를 피해 벽체 등에 걸친다.

카. 사다리 지주 밑이 가라앉아 사다리가 기울어져 추락

(1) 내  용

방화조 2층건물 주택화재에서 2층에 걸친 사다리 위를 중간 부근까지 오를 때 사다리 우측 지주 밑의 방수로 연약하게 된 땅이 가라앉아 사다리가 기울어져 추락했다.

(2) 요  인

(가) 사다리 확보 조치를 하지 않았다.

(나) 방수한 물에 의해 사다리 위치의 지반이 단단하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 오를 때는 사다리 확보를 확인하면서 한다.

(나) 사다리 상태가 변화하고 있는 것에 유의한다.

타. 블록 담 위에서 미끄러져 추락

(1) 내  용

주택화재로 인접건물 공동주택 2층 베란다로 이동하기 위하여 블록 담을 발판으로 진입하려고 할 때, 발이 미끄러져 전락했다.

(2) 요  인

(가) 공기호흡기, 방수복 등 장비중량에 대한 확인이 없었다.

(나) 발판이 불안정한 블록 담 위에서 무리하게 베란다로 진입하려 했다.

(3) 대  책

(가) 장비, 휴대 기자재의 중량균형과 진입공간 높이를 고려하여 신중히 행동한다.

(나) 높은 곳으로 진입할 때는 발판이 안전한 사다리 등을 사용한다.

파. 사다리 위에서 방수 도중 반동력에 의해 추락

(1) 내 용 방화조 2층건물 주택화재에 출동하여 2층 개구부로 사다리를 걸쳐 관창을 휴대하고 중간까지 올라갔을 때, 관창이 열려있는데 송수되어 반동력이 발생, 균형을 잃어 추락했다. (2) 요 인 (가) 사다리에 오를 때 관창을 완전히 잠그지 않았다.
(나) 기관원 등과의 연락을 하지 않아 송수가 너무 빨리 되었다. (3) 대 책 (가) 사다리 위와 발판의 불안정한 장소에 관창을 휴대하고 이동할 때는 관창 개폐상황을 재확인한다. (나) 기관원의 예비송수는 수관을 확인할 수 있는 위치까지 하고, 송수는 무선과 전령 등의 신호에 의하여 개시한다.

하. 농연에서 바닥의 구멍을 확인하지 못하여 추락

(1) 내  용

2층건물 공동주택화재로 2층 내부에 진입하여 분무주수로 농연을 제거하다 바로    앞 바닥에 구멍이 나있어 추락했다.

(2) 요  인

(가) 거실 내가 농연으로 확인할 수 없었다.

(나) 아래층의 연소상황 파악을 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 조명기구를 활용하여 발을 확인하면서 벽쪽으로 신중히 행동한다.

(나) 바닥구조와 화재경과시간 등을 고려하여 주의한다.

거. 주수한 물이 동결되어 미끄러져 추락

(1) 내 용 방화조 1층 건물 주택화재로 잔화확인을 위하여 지붕 위에서 기와를 제거하면서 방수행동중 주수한 물이 동결되어 미끄러져 추락했다. (2) 요 인 (가) 기온이 낮아 주수한 물이 동결됐다. (나) 지붕 위에서 균형을 잃기 쉬웠다.
(3) 대 책 (가) 기상상황 등으로부터 동결을 예측하여 아이젠을 착용하거나 사다리 등을 이용, 발판을 확보하고 신중히 행동한다. (나) 중심을 낮게 하고 동작을 적게 하여 신체안정에 주의하여 행동한다.

너. 슬레이트 지붕에 빠져 추락

(1) 내 용 방화조 2층건물 화재로 2층의 화세를 제압하기 위하여 사다리를 인접 차고 슬레이트 지붕에 걸치고 발판으로 하여 진입할 때 슬레이트가 파괴되어 오른발이 빠져 추락했다.

(2) 요  인

(가) 슬레이트지붕 위를 주의하지 않고 이동했다.

(나) 슬레이트지붕에 보강조치를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 슬레이트지붕은 원칙으로 발판이 없다. 부득이 이동할 때는 대들보 위의 고정볼트 등으로 그 위치를 판단한다.

(나) 슬레이트지붕 위에 판자와 사다리 등을 깔고 발판을 확보한다.

더. 2층 베란다에서 농연이 분출하여 추락

(1) 내 용 방화조 2층건물 2층부분 연소중 사다리를 활용하여 베란다로 진입 후, 직하층에서의 농연으로 호흡이 곤란하여 탈출하려고 했지만 사다리 위치를 알 수 없게 되어 전락하였다.
(2) 요 인 (가) 공기호흡기 면체를 착용하지 않았다. (나) 사다리 닿는 위치가 나쁘고 길이가 짧았다. (다) 주의하지 않고 개구부를 설정했다. (3) 대 책 (가) 연소하고 있는 건물에 진입할 때는 반드시 공기호흡기를 착용하고 상황에 따라서 면체를 착용한다. (나) 사다리는 열, 연기의 영향이 없는 위치를 선정하여 베란다 상단으로부터 2단 이상 편다. (다) 개구부를 설정할 때는 지휘자의 지시에 의한다.

러. 지붕으로부터 추락

(1) 내 용 겨울철 야간화재로 인접건물 지붕 위에서 상황 확인중 지붕의 기와에 걸려서 넘어져 추락했다. (2) 요 인 (가) 야간에 발 밑을 확인하지 않았다.

(나) 방수에 의해 기와가 젖어 있어 미끄러지기 쉬웠다.

(3) 대  책

(가) 조명기구를 활용하여 발을 확인한다.

(나) 미끄러지기 쉬운 지붕기와 위를 걸을 때는 자세를 낮추고 신중히 행동한다.    필요에 따라 사다리 등으로 발판을 확보한다.

7. 낙  하

가. 잔화 정리중 기와가 대원에게 낙하

(1) 내 용 방화조 2층 건물 주택화재에서 잔화정리 중 2층 대원이 기와를 떨어뜨릴 때 우연히 처마 밑을 통과하는 대원에게 떨어졌다. (2) 요 인
(가) 주의 없이 기와를 떨어뜨림 (나) 지상에 있는 대원이 상부에 대한 주의를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 기와 등을 낙하시킬 때는 반드시 지상의 안전을 확인하고, 사각이 되는 장소에는 경계원 등을 배치하여 상하 연락을 취한다.

(나) 지상대원은 상부와 주위상황에 주의하면서 행동한다.

나. 진입준비중 낙하한 기와에 맞음

(1) 내  용

목조 2층건물 주택화재로 2층으로 진입하여 화세를 제압하기 위하여 사다리를 걸치고 지상에서 호스를 정리하고 있을 때 돌연 지붕 기와가 낙하됐다.

(2) 요  인

(가) 기와의 낙하 위험범위 내에서 수관을 정리했다.

(나) 진입준비를 급히 서둘러 위쪽의 낙하물에 대한 주의를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 화재건물 주위에는 낙하물 및 비산범위 등을 예측하여 행동한다.

(나) 눈앞의 사태만 보지말고 연소상황에 주의하여 낙하물 등의 불안정한 상태의   발견에 노력한다.

다. 감전되어 관창을 놓쳐 확보원에게 떨어짐

(1) 내 용 2층건물 공동주택화재로 2층에 사다리를 걸치고 관창을 가지고 올라가 개구부 모서리에 관창을 접한 때 감전됨, 그 순간 양손이 마비되어 놓쳐서 관창이 사다리 확보원에게 떨어졌다.
(2) 요 인 (가) 관창의 낙하방지 조치가 없었다. (나) 누전되고 있는 것을 사전에 파악할 수 없었다.

(3) 대  책

(가) 사다리 위에서 방수할 때는 작업태세를 취하고 추락방지를 도모함과 동시에   요대를 사용하여 관창 낙하를 방지한다.

(나) 누전을 느끼면 주위 대원에게 알린다.

라. 방수한 물이 기와를 떨어뜨려 사다리 확보원에게 떨어짐

(1) 내  용

방화조 2층 건물 주택화재로 2층의 화세제압을 위하여 지상으로부터 방수한 물이   지붕 기와를 직격하여 기와 5～6장이 낙하하고 관창수 진입을 위해 사다리를 확보하고 있는 대원에게 떨어졌다.

(2) 요  인

(가) 천정의 손상 상황에서 낙하 현상의 사전파악을 하지 않았다.

(나) 콘크리트제의 천정과 기와의 박리 낙하를 예측하지 못했다.

(3) 대  책

(가) 건물구조로부터 지붕분열, 기와의 부푼 정도 등의 변화에 주의한다.

(나) 화재온도와 방수에 의한 작용에 의해 지붕의 기와가 노화하여 낙하하기 쉬운  것에 주의하여 행동한다.

마. 던져 내린 물건 등이 아래층의 대원에게 떨어짐

(1) 내 용 방화조 2층건물 공동주택 화재로 2층의 잔화정리 작업 중 던져 내린 물건이 아래층을 지나는 대원에게 떨어졌다.

(2) 요  인

(가) 잔화정리 방법을 아래층에 있는 대원에게 주지하지 않았다.

(나) 물건 등을 던져 내릴 구역에 대한 출입금지 조치가 없었다.

(3) 대  책

(가) 감시원을 배치하여 활동 내용을 확성기 등에 의해 아래층에 행동중인 대원에게 주의한다.

(나) 낙하위험이 있는 장소와 물건 등을 던져 내릴 범위에는 로프 등으로 출입금지 행동규제를 한다.

바. 방수중 계단이 낙하하여 밑에 깔림

(1) 내 용 방화조 2층 건물 공동주택화재로 1층의 계단 부근에서 방수중 계단 전체가 낙하하여 위험하게 밑에 깔리게 되었다. (2) 요 인 (가) 머리 위의 연소상황 파악을 하지 않았다.
◦ 계속 타고 있는 계단 밑에 주의 없이 진입했다. (3) 대 책 (가) 기둥, 대들보 및 계단의 접속부 연소상황에 주의한다. (나) 천정과 계단의 낙하위험을 예측하고 발과 갈고리 등으로 잔존 강도를 확인하면서 행동한다.

사. 몰탈 벽체가 낙하하여 밑에 깔림

(1) 내  용

방화조 1층 건물 창고화재에 출동하여 화점을 순회하여 뒷면에 왔을 때 대원의 다리부분에 몰탈 벽체 상부의 반정도가 붕괴하여 떨어졌다.

(2) 요  인

(가) 뒷면의 연소상황이 명확하지 않기 때문에 물탈 벽의 낙하를 예측하지 못했다.

(나) 화점건물에 너무 접근하여 행동했다.

(3) 대  책

(가) 몰탈 벽체 분열, 부푼 정도 및 소규모의 낙하에도 주의한다. 화재건물은 몰탈  벽 내부도 연소하여 낙하위험이 있다고 예측한다.

(나) 상황파악 및 정보수집 시에는 건물구조 등으로부터 낙하물을 예측하여 행동한다.

아. 관창을 놓쳐 사다리 확보원에게 떨어짐

(1) 내  용

방화조 2층 건물 천정 속을 지붕에서부터 소화하기 위하여 사다리를 지붕에 걸치고, 관창을 사다리 선단에 걸어 지붕에 오를 때에 사다리가 흔들려 걸쳐진 관창이 바깥으로 낙하하여 확보원에게 떨어졌다.

(2) 요  인

(가) 사다리 선단이 너무 짧아 불안정하게 지붕에 올랐다.

(나) 사다리 선단에 관창을 걸쳐놓아 낙하방지 조치가 불충분했다.

(3) 대  책

(가) 사다리는 진입장소 상황 및 작업내용에 따라서 사다리 위치와 연장길이를 결정한다.

(나) 발판의 불안정한 장소에 호스를 연장하는 경우는 진입한 대원이 신체안전을   도모한 후 로프 등으로 끌어올리는 방법으로 한다.

자. 파괴된 유리조각이 사다리 확보원의 머리 위에 떨어짐

(1) 내 용 목조 2층 건물 공동주택 화재로 사다리를 걸치고 2층 창문유리를 갈고리로 파괴할 때 유리조각이 사다리 확보원의 머리 위에 낙하했다. (2) 요 인 (가) 건물 내부로 유리조각을 떨어뜨리지 않았다.
(나) 사다리 확보원 위치가 파괴하는 위치 바로 밑에 있었다. (3) 대 책 (가) 유리는 상부로부터 서서히 파괴하고 최대한 건물 내부로 낙하시킨다. (나) 사다리연장은 파괴하는 창의 정면을 피하여 연장한다. 사다리 확보는 상황에 따라 정면 또는 측면으로 한다.

차. 창고화재시 몰탈 천정이 낙하하여 떨어짐

(1) 내 용 방화조 1층 건물 창고화재로 옥내에 방수중 천정의 이상을 느낀 소대장의 임기응변으로 몰탈 천정이 낙하하기 직전에 탈출했다. (2) 요 인 (가) 관창수의 의식이 소화활동에 집중하여 부푼 정도 등에 주의를 하지 않았다.
(나) 건물에서의 낙하위험을 예측하지 않고 내부 진입했다.

(3) 대  책

(가) 화재현장에서는 자기 활동범위의 상, 하, 좌, 우 상황을 확인하는 습관을 몸에 익힌다.

(나) 창고 등의 대상물은 특수한 구조와 특이한 물건이 들어 있는가를 염두에 두고 행동한다.

타. 인접건물의 내화 벽체가 박리 하여 대원의 직근에 낙하

(1) 내 용 목조 1층건물 주택화재로 잔화정리를 위하여 옥외에서 방수중 약 3m 떨어진 내화조 4층 건물의 외벽화장 몰탈 (약 2㎡)이 대원의 직근에 낙하되었다. (2) 요 인

(가) 외벽몰탈 낙하위험이 있는 좁은 도로상에 부서했다.

(나) 인접건물의 외벽 낙하를 예측하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 좁은 골목길 등에 부서할 때는 화재건물 이외의 주위상황에도 주의하고 항상  퇴로를 확보하여 둘 것.

(나) 화재의 최성기에 국한하지 않고 방사열의 영향을 받은 내화건물 외벽의 약화에 주의한다.

파. 사다리차에서 카프링스패너를  낙하시켜 지상의 대원에게 떨어짐

(1) 내  용

내화조 11층건물 4층 화재에 출동하여 4층 베란다에 걸친 사다리 선단에 호스결합 작업 중 방수복 주머니에 들어 있던 카프링스패너를 잘못하여 낙하시켜 지상의 대원에게 떨어졌다.

(2) 요 인 (가) 카프링스패너를 아무렇게나 주머니에 넣었다. (나) 낙하물의 예측 없이 사다리 아래쪽에 통행 규제가 되지 않았다. (3) 대 책

(가)  기자재 등의 낙하하기 쉬운 물건을 높은 곳으로 휴대할 때는 활동시의 체위와 동작에 따라서 낙하시키게 되는 것이 있으므로 적은 물건은 자루 등에 넣어 휴대한다.

(나) 높은 곳에서 활동하고 있을 때는 사다리 아래쪽에 로프 등을 펴서 통행규제와 출입금지 조치를 한다.

하. 1층 검색중 2층 바닥이 낙하하여 밑에 깔림

(1) 내 용 방화조 2층건물 점포겸용 주택 1,2층 100㎡ 연소중의 화재로 1층의 인명검색중에 2층 바닥이 돌연 낙하하여 밑에 깔렸다. (2) 요 인

(가) 상층 연소상황을 파악할 수 없었다.

(나) 점포 등의 2층 바닥이 낙하하기 쉬운 것에 주의하지 않았다.

(3)  대  책

(가) 검색중에는 대들보와 기둥의 접속부분 등에 주수를 병행한다.

(나) 점포 등은 매장의 공간을 넓게 사용하므로 기둥을 적게 하고 있는 경우가 있고 바닥강도가 저하되고 2층 수용물과 방수 등의 중량에 의해 화재시는 낙하하기 쉬운 것에 유의한다.

거. 광고용 앵글이 낙하하여 충돌

(1) 내  용

방화조 3층건물 복합용도 화재로 인명검색 종료후 다른 임무를 수행하기 위하여 화점건물 북측을 통행하려고 할 때 소대장이 『건물에서 떨어져』라고 지시하여 도로로 피난한 순간 광고용 대형앵글이 직근에 낙하했다.

(2) 요  인

(가) 대원들이 건물의 직하를 통행하고 있지만 낙하에 대한 위험을 느끼지 않았다.

(나) 상층의 낙하물 등에 대한 주의를 하지 않고 건물에 접근하여 행동했다.

(3) 대  책

(가) 연소진전 상황과 시간경과에 따라 위험요인이 변화하는 것을 염두에 두고 행동한다.

(나) 화재건물의 직하는 화재에 의한 유리, 간판 등의 낙하 및 위쪽에서 활동중인   대원이 잘못하여 기자재를 낙하시키는 경우를 예측하여 행동한다.

8. 농연과 열기

가. 농연 내에서 도금 통에 추락

(1) 내 용 도금공장 화재에서 내부 진입할 때 독극물이 있다고 인식은 했지만 어디에 있는가 구체적 위치를 알 수 없으므로 농연내를 인명검색하는 도중 도금통에 추락했다.

(2) 요  인

(가) 관계자 등으로부터 정보를 얻지 않았다.

(나) 도금 통의 위치를 숙지하지 않은 그대로 농연내로 진입했다.

(3) 대  책

(가) 독극물 등의 위치가 명확하지 않을 경우는 주의하여 진입한다. 또한 관내의    취급시설 등의 자료를 정리하여 둘 것

(나) 농연내의 검색은 갈고리 등을 이용하여 안전을 확인하고 신중히 진입한다.

나. 농연 내에서 바닥에 구멍이 난 것을 확인하지 못하여 추락

(1) 내 용 방화조 2층건물의 주택화재에 출동하여 2층 개구부에 방수하면서 내부로 진입할 때 바닥의 일부가 불에 타 없어진 구멍에 한쪽 발을 디뎌 추락했다. (2) 요 인 (가) 아래층의 연소상황을 파악하지 않았다.
(나) 농연내에서 바닥을 확인하지 않고 진입했다. (3) 대 책 (가) 목조, 방화조 화재에서 화점의 바로 위층으로 진입할 때는 1층의 연소상황 및 활동상황을 파악하면서 진입한다. (나) 농연내에서 방수할 때는 한쪽 다리로 안전을 확인하면서 전진하고 방의 가운데는 위치하지 않는다.

다. 사다리차의 사다리 위에서 플래쉬오버를 만남

(1) 내  용

연소위험이 큰 내화조 5층건물 공동주택의 인명검색을 하기 위하여 사다리차를 베란다에 대어 3, 4, 5층의 순으로 검색 후 5층에서 사다리 승강기를 내리고 있을 때, 3층 부분에서 돌연 플래쉬오버가 발생 급히 사다리를 내렸다.

(2) 요  인

(가) 진입 직후에는 연소하지 않았으므로 연소 위험성을 과소 판단했다.

(나) 진입시 아래층 개구부로부터의 연기 등, 상황을 확인하지 않고 사다리를 내렸다.

(3) 대  책

(가) 시간경과와 동시에 연소상황이 급변한 경우가 있는 것에 주의하여 행동한다.

(나) 지휘자와 기관원은 내부 진입자에게 연기의 분출상황 등을 주지시켜 예측불허의 사태에 대비한다.

라. 주의하지 않고 창을 파괴하여 상층의 검색원이 농연에 휩싸임

(1) 내 용 내화조 5층 건물 복합용도 3층 화재시에 지휘본부의 명령에 따라 4층에서 인명검색중일 때, 아래층의 사다리차탑승 대원이 창유리를 파괴, 4층이 단숨에 농연이 충만하여 검색중인 대원들이 연기에 휩싸였다.

(2) 요  인

아래층의 대원이 주의하지 않고 창유리를 파괴하여 급기에 의해 연기 흐름이 급변했다.

(3) 대  책

빌딩화재 등에는 상．하층 개구부의 개폐 등에 따라 중성대가 변화되고, 계단실에  연기가 갑자기 모이게 되므로 지휘자의 통제에 따라 파괴한다.

백화점의 상층에서 활동할 때는 사태의 급변에 대비하여 반드시 공기호흡기를 장착 하고 퇴로를 확보한다.

마. 옥내진입후 농연에 의해 퇴로를 차단 당함

(1) 내 용 방화조 2층 공동주택에 출동하여 방수 후 관창위치로 되돌아 가다가 문이 열려져 있는 2층 방을 검색중, 농연에 휩싸여 일시적으로 퇴로를 차단 당했다.

(2) 요  인

(가) 단독행동을 했다.

(나) 공기호흡기를 착용하지 않고 진입했다.

(3) 대  책

(가) 단독행동은 피하고 지휘자의 지시로 행동한다.

(나) 연소하고 있는 건물 등에 진입할 때는 반드시 공기호흡기를 착용하고 필요에  따라 엄호주수를 한다.

바. 옥내에서 활동중 전등이 낙하

(1) 내  용

농연이 충만되어 있는 다방 내로 진입하여 방수활동중 급격히 화세가 확대되어 일시 대피하기 위하여 후퇴할 때, 앞에 직경 약 1m의 전등이 낙하됐다.

(2) 요 인 (가) 농연 등에 의해 내부 장식품 등의 상황을 파악할 수 없었다. (나) 연소가 진행되어 천정의 부착부분 강도가 저하됐다. (3) 대 책

(가) 조명기구와 갈고리 등으로 내부상황을 확인하면서 신중히 진입한다.

(나) 장식품이 많은 점포 등에는 진입 전에 낙하위험이 있는 물건은 직사주수 등으로 제거한다.

9. 훈  련

가. 수관을 올릴 때 관창이 얼굴에 충돌

(1) 내 용 훈련탑 2층으로 물이 들어 있는 수관을 끌어 올릴 때 압력을 받은 관창이 얼굴에 충돌했다. (2) 요 인 (가) 로프를 끌어올리기에 정신없어 관창 접근에 주의하지 않았다.
(3) 대 책 (가) 관창위치를 확인하면서 수관을 끌어올린다. (나) 관창의 진동을 막기 위하여 끌어올린 로프는 관창 부분에 결속하고 지상대원과 연락을 취하면서 끌어올린다.

나. 반동력에 의해 관창수가 베란다에서 추락함

(1) 내 용 2층 베란다에서 방수를 개시할 때 반동력과 물이 올라오는 수관중량으로 수관이 밀려나고 관창수가 뒤로 끌려가 넘어져 추락했다. (2) 요 인

(가) 수관을 결속한 로프가 완만했다.

(나) 방수자세가 불안정했다.

(3) 대  책

(가) 수관결속은 원칙으로 카프링의 밑을 적정한 강도로 묶는다.

(나) 관창을 허리에 밀착시키고 중심을 낮게 하여 안정시킨다.

다. 후방 미확인으로 추락

(1) 내 용 훈련탑 6층에서 2층으로 강하한 뒤에 후방으로 미끄러져 카라비너를 로프에서 이탈시킬 때 지상으로 전락했다. (2) 요 인 (가) 후방을 확인하지 않고 행동했다.
(나) 안전확보원 등의 감시원이 배치되지 않았다. (3) 대 책 (가) 좁은 장소에서 강하할 때는 벽면에 등을 향하고 정위치에서 카라비너의 로프를 이탈시킨다. (나) 추락위험 장소에는 안전확보원 등의 배치를 하며 주의를 환기한다. 신체확보 등으로 추락을 방지한다.

라. 가설 파이프에 공기통을 충돌하여 추락

(1) 내 용 소방활동 효과확인에 있어서 훈련탑 2층 파이프 가설 창틀에 사다리를 걸치고, 물이 든 수관을 들고 진입할 때 파이프에 공기호흡기 용기를 충돌하여 균형을 잃고 추락했다.

(2) 요  인

(가) 구출시간 단축을 위해 용기와 파이프의 접촉에 주의하지 않았다.

(나) 물이 든 수관을 휴대하는 등 진입태세에 무리가 있었다.

(3) 대  책

(가) 공기호흡기 등의 착용 기자재에 의해 시계범위 외에 있는 장애물에 대한 감각을 잃어버리기 쉬우므로 신중히 행동한다.

(나) 물이 든 중량이 무거운 수관은 로프 등으로 끌어올린다.

마. 요구조자를 등에 업고 구출 중 사다리 위에서 추락

(1) 내 용 훈련탑 2층에서 요구조자를 등에 업고 사다리를 내려오던 중 지상으로부터 3번째 가로대 위치에서 발이 미끄러져 균형을 잃고 양손을 놓아 확보로프에 의해 겨우 지탱했다. (2) 요 인
(가) 지상에의 구출완료가 가까워져 긴장감이 이완됐다. (나) 가로대를 확실히 밟지 않고 체중을 걸치기 때문에 발이 미끄러졌다. (3) 대 책 (가) 사다리 이음과 로프에 주의하고 착지할 때까지 한 단계 한 단계 확실히 내린다. (나) 사다리 확보원과 연락을 취해 확인하면서 최후까지 긴장을 지속시킨다.

바. 사다리 위로 내려가는 도중 추락

(1) 내  용

4층에서 3층으로 단식사다리를 이용하여 내려가는 도중 마지막 가로대에 주의하지  않고 편하게 내려가려고 발을 내릴 때 균형을 잃어 추락했다.

(2) 요  인

(가) 가로대 확인을 게을리 했다.

(나) 지휘자 등이 적절한 지시를 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 단식사다리를 내려올 때는 확인하면서 한 단계씩 내려온다.

(나) 지휘자 등은 확보자와 강하자의 연락을 취하고 강하상황을 감시하여 필요한   지시를 한다.

사. 사다리차에서 건물로 진입할 때 미끄러져 떨어짐

(1) 내 용 지상 약 33m 높이의 옥상으로 사다리차 선단부에서 경사면 벽체로 진입하려고 할 때 미끄러져 떨어졌다. (2) 요 인 (가) 미끄러지기 쉬운 경사면 벽체로 진입하려고 했다.

(나) 옥상에 난간 등의 확보물이 없었다.

(3) 대  책

(가) 훈련내용, 진입 위치를 검토한다.

(나) 확보로프를 잊지 말고 단식사다리 등을 활용한 다른 진입수단을 병행한다. 또한 확보로프의 끝은 견고한 것에 결속한다.

아. 수관을 끌어내리는 중 균형을 잃어 추락

(1) 내 용 훈련종료후 2층 베란다에서 65mm 수관을 끌어내리는 도중 수관 무게로 인하여 균형을 잃어 전락했다. (2) 요 인 (가) 신체에 확보로프를 묶지 않고 불안정한 자세로 작업을 했다.
(나) 수관 속 잔여물 등의 중량에 대한 주의를 하지 않았다. (3) 대 책 (가) 높은 곳에서 활동할 때는 로프 등으로 신체를 확보하여 추락을 방지한다. (나) 수관 등의 중량물은 로프로 결속하여 지상의 대원과 연락을 취하면서 내린다. (다) 안정된 자세로 작업한다.

자. 투하한 로프가 일반인의 머리에 낙하

(1) 내  용

소방연습 사전준비중 내화조 5층 건물 지붕으로부터 투하한 로프가 빌딩 내에서 나온 종업원의 등 부분에 떨어짐

(2) 요 인 (가) 옥상과 지상대원과의 연락을 취하지 않았다. (나) 지상의 일반인에 대한 주의심 환기 및 안전감시를 소홀히 하였다. (3) 대 책 (가) 로프를 투하할 때는 지상대원의 신호를 받아 안전을 확인한다. (나) 일반인에게 주의를 환기하고 로프를 강하시킨다.

차. 농연 내에서 로프를 놓쳐 퇴로를 잃어버림

(1) 내 용 지하실내에 책상과 의자로 장해통로를 설정하고, 검색중 면체가 책상 등에 접촉하여 닿았기 때문에 연기를 흡입했다. 면체를 조이려고 하다가 손에 잡고 있는 로프를 놓쳐서 퇴로를 잃어 버렸다. (2) 요 인
(가) 검색요령이 부적절하고 면체가 벗겨져 연기를 흡입했다. (나) 로프를 신체에 결속하지 않았다. (3) 대 책 (가) 검색은 검색봉과 조명기구를 활용하여 장해물을 확인하면서 한다. (나) 로프를 안전밸트 또는 신체에 결속한다.

카. 사다리 위로 오르는 도중 발이 미끄러져 추락

(1) 내  용

훈련탑에서 공기호흡기를 장착하고 2층에 걸친 사다리 위로 오르는 도중 발이 미끄러져 팔만으로 지지하다가 추락했다.

(2) 요  인

(가) 방수화가 젖어 있어 미끄러지기 쉬웠다.

(나) 서둘러서 양발을 가로대에 확실하게 걸치지 않았다.

(3) 대  책

(가) 한쪽 발이 미끄러져도 다른 발과 손으로 확보할 수 있도록 한 단계씩 오른다.

(나) 사다리와 방수화가 젖어 있을 때는 천천히 오른다.

타. 사다리 철수 도중 넘어짐

(1) 내  용

사다리를 연장하여 작업이 끝나고 적재하기 위해 사다리를 건물로부터 끌어내리는  순간 사다리가 급히 낙하하여 옆에 있던 대원 쪽으로 사다리가 넘어졌다.

(2) 요  인

(가) 잡아당기는 것이 완만했다.

(나) 확보가 불충분했다.

(3) 대  책

(가) 사다리를 건물에서 이격시킬 때는 잡아당기는 힘으로 결속을 확인한다.

(나) 중심을 낮게 하고 손잡이를 확실히 잡아 안정된 자세로 확보한다.

파. 사다리 연장중 돌풍으로 넘어짐

(1) 내  용

훈련탑에서 사다리를 연장하여 결속할 때 돌풍에 의해 전도되었다.

(2) 요  인

(가) 강풍과 돌풍시의 사다리 조작에 대한 주의를 하지 않았다.

(나) 확보자세가 불충분했다.

(3) 대  책

(가) 바람의 강약에 주의하고 상황에 따라 사다리를 끌어당기면서 결속한다.

(나) 확보는 중심을 낮게 하며 안정된 자세로 하고 필요에 따라 보조자에게도 확보 시킨다.

하. 수직 도하시에 거꾸로 매달림

(1) 내  용

훈련탑 8층에서 경험이 적은 대원이 수직 도하로 강하하려고 할 때 왼손을 놓아    거꾸로 매달렸다.

(2) 요  인

(가) 기술적으로 미숙했다.

(나) 대원의 기량 파악을 하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 훈련은 기초훈련을 충분히 하여 단계적으로 실시한다.

(나) 대원 기량에 따른 훈련내용과 장소 등을 설정한다.

거. 수평 이동중 지지물이 이동

(1) 내  용

옥상 텔레비전 안테나 기둥을 지지점으로 로프를 연장하여 수평이동으로 중앙부에  이를 때 지지점으로 한 텔레비전 안테나 기초부분이 이동했다.

(2) 요  인

(가) 지지점의 강도확인이 없었다.

(나) 2중 안전조치를 강구하지 않았다.

(3) 대  책

(가) 관계자 등으로부터 정보 및 확인 등으로 강도를 확인한다.

(나) 로프의 지지점은 2개소 이상으로 설정하고 필요에 따라 지지점을 보강한다.

너. 휴대한 수관의 관창 부분이 떨어짐

(1) 내  용

훈련장에서 격벽(높이 2m)을 넘어 65mm 수관 1본과 관창을 받으려고 할 때 관창이 미끄러져 안면에 떨어짐

(2) 요  인

(가) 수관과 관창을 묶고 있는 호스반도가 이완됐다.

(나) 상호 의사소통이 되지 않았다.

(3) 대  책

(가) 운반하는 수관과 관창은 밴드 등으로 충분히 묶는다.

(나) 받으려고 할 때는 상호 관창과 결합부를 잡고 확인하면서 건네준다.

더. 훈련중 3층에서 추락

(1) 내 용 소방활동 효과 확인의 사전 훈련중 훈련탑 3층으로 진입하기 위하여 복식사다리와 단식사다리를 활용하여 진입할 때 단식사다리에서 3층으로 넘어간 대원이 발을 착지를 잘못하여 추락했다.
(2) 요 인 (가) 이동시 부주의한 착지로 균형을 잃었다. (나) 진입위치에 확보자 등이 배치되지 않았다. (3) 대 책 (가) 사다리로부터 건물로 진입할 때는 체중이동에 주의하고 발을 확인하여 신중히 한다. (나) 높은 곳의 진입시에는 로프를 확보하고 진입위치에 확보자 등을 배치한다.

러. 차량에서 조명등 받침대를 떨어뜨려 발에 떨어짐

(1) 내  용

소방활동 훈련에서 조명등을 운반하기 위해 문을 열고 조명등 받침대를 끌어당겨   내릴 때 왼쪽 발에 낙하했다.

(2) 요  인

(가) 시간을 단축하기 위하여 조명등을 적재 수납위치에 넣지 않고 다른 곳에 적재했다.

(나) 적재 기자재를 꺼내는 위치의 바로 밑에 발을 놓았다.

(3) 대  책

(가) 기기 손상사고와 2차 사고를 방지하기 위하여 기자재는 정해진 위치에 적재한다.

(나) 진동에 의해 적재기구가 동시에 낙하하는 경우가 있는 것을 예측하고 수납과  개방 및 발의 위치에 주의한다.