소방활동 장애 사례

아파트 단지 조형물 설치에 따른 소방차 진입 장애

조형물 설치시 4.5m이상 확보 적합 사례	층고 4.1m로서 고가 사다리차 진입곤란

4.1m

4.8m

12m

7.1m

단지내 동별 출입로가 건축물 하부를 통과하는 경우

층고 3.1m로 대형 펌프차(3.4m) 진입 곤란	층고 3.5m로 고가 사다리차(4m) 진입불가

3.1m

3.5m

급경사 및 급커브로 소방차 통행 회전반경 초과

10°이상의 급경사로 작업부서 선정 곤란	급커브(회전반경)로 대형차 진입 불가

차량통제기 설치로 진입로 협소 및 작업공간 미확보

진입로(2.5m) 협소 및 회전반경 미확보	사다리 전개을 위한 유압쟉키 작업공간 협소

소방차 활동구역 미확보 및 어린이 놀이터 등 장애요인 설치

소방차 전용구역 미확보로 작업공간 부족	놀이터 설치에 따른 소방차 부서곤란