서울소방

재난본부

소 방 장 비 규 격 서

NO.

안전헬멧

3,013개

1. 적용범위

이 규격은 소방관서에서 대원들이 재난현장에서 외부로 부터의 낙하물, 충격 등으로

인한 머리의 부상을 방지하고자 착용하는 안전 헬멧에 대하여 적용한다.

2. 필요조건

2-1 외부의 충격으로부터 대원의 머리 부분을 보호할 수 있어야한다.

2-2 야간에 안전하게 활동할 수 있도록 헤드랜턴을 부착할 수 있어야 한다.

2-3 장갑을 착용한 상태에서도 손쉽게 사이즈를 조절할 수 있어야 한다.

2-4 색상, 형태, 기관표시 문구 등은 수요부서와 사전협의하여 납품하여야 한다.

글자, 스티커 색인 예시(변경가능)
전면	우측	좌측	후면(3M반사광)
(8㎝*4㎝)	(5㎝*5㎝)	(5㎝*5㎝)	(12㎝*3㎝)

3. 헬멧

성능 및 구성품

○중   량: 350∼420g(헤드랜턴 제외)

○크   기: 51∼63cm

○재   질: 외부(ABS/Thermoplastic(PP shell) 또는 폴리프로필렌, 테크노폴리머 )

내부(고밀도 HD폴리스틸렌 또는 EPS)

○색   상: 수요부서와 협의

○특   징

- 외부는 PP재질로 되어있으며 두부를 고정하는 4개 이상의 머리끈 장착

- 10개의 메쉬로 보호되는 공기 순환구멍과 바깥쪽은 전기가 통하지 않는 절연재

- 내부의 패드는 이중패딩 재질로 충격흡수와 탈부착 및 물세탁 가능

- 측면에 4개 이상의 클립이 있어 헤드램프나 안면보호용 고글을 고정 가능

- 헬멧의 UP/DOWN 및 회전조절 가능한 시스템으로 편안한 착용감을 제공

○ 구성품: 헬멧,  보관용주머니, 사용설명서

서울소방 재난본부	소 방 장 비 규 격 서	NO.
	안전헬멧	2,973개
4. 헤드랜턴 성능 및 구성품 ○무 게: 80g∼100g(배터리포함) ○밝 기: 150 루멘 이상 ○방 수: IP 65등급 이상 ○사용시간: 최소 5시간 ~ 최장 20시간 이상 ○배터리: 1.5V AAA×3개 ○특 징 - 하나의 케이스에 LED와 배터리 포함한 단일구조일 것 - 랜턴의 고정방식은 헤드밴드 또는 고정부착형일 것(수요부서 별도협의) - 배터리 잔량표시등 기능 및 생활방수(IP65 이상) 기능이 있을 것 ○ 구성품: 헤드랜턴, 배터리(1.5V AAA×3개), 사용설명서 5. 검사 5-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 5-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 6. 주의사항 6-1 납품 - 계약자는 제품을 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 납품일 기준 1년 이내에 정식제조, 판매․ 유통되고 있어야 한다. - 계약체결 후 60일 이내에 납품, 장비는 일괄납품이어야 한다. (분할납품 불가) - 납품 전 수요부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. - 사용설명서를 수입제품의 경우 원본과 한글번역본을 함께 제출하여야 한다. - 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. (현재 미등록물품일 경우 반드시 납품 전 계약업체 사전등록 후 납품 시 제출) 6-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. 6-3 납품 시 필수 제출서류 - 입찰공고일 이전에 성능시험 및 안전검사에 관해 아래의 국내외 검증기관에서 승인받은 1개 이상의 증명서 또는 인증서를 제출하여야 한다. ＊ KFI, KS, CE EN, ANSI, NFPA 6-4 기타 - 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.