소성변형 파손구간 Core 채취 현황

	00 사업소
□ 위 치 : @@대로, @@역(시점) ~ @@아파트(종점) □ 조사구간 : 5차로 중 1차로, 버스전용차로 □ 도로규모 : 폭 3.5m, 연장 450m

□ 현장 위치도

조사 구간

코어 채취 지점

○ 지점 #1

코아 시료 사진		포장 깊이

포장두께 확인		파손 현상
시편길이	14 cm	균열발생 깊이	10 cm
포장깊이	15 cm	수분손상 여부	○ , ×

○ 지점 #2

코아 시료 사진		포장 깊이

포장두께 확인		파손 현상
시편길이	14 cm	균열발생 깊이	10 cm
포장깊이	15 cm	수분손상 여부	○ , ×