○소화기

1. 손잡이 부분의 봉인 줄을 제거하고 손잡이를 잡고 안전핀을 뽑습니다. ( × )

소화기를 바닥에 놓고 안전핀을 뽑는다.

2. 바람을 맞으며 서서 호스를 불쪽으로 향하게 합니다. ( × )

바람을 등지고 서서 호스를 불쪽으로 향하게 합니다.

3. 손잡이를 힘껏 움켜주고 소화약제를 빗자루로 쓸 듯이 골고루 뿌립니다. ( ○ )

4. 소화기는 잘 보이지 않는 고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되는 곳에 두어야 합니다. ( × )

-소화기는 잘 보고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되지 않는 곳에 두어야 합니다.

5. 소화기의 압력계 지침이 초록색 범위에 오면 정상이다. ( ○ )

6. 소화기의 설치높이는 1m이하여야 한다. ( × )

소화기의 설치높이는 1.5m이하여야 한다.

○소화전

1. 화재 발생을 목격하면 화재를 알리는 발신기 스위치를 누르고

옥내소화전함 문을 열어 노즐(물을 뿌리는 부분)과 호스를 꺼냅니다. ( ○ )

2. 물 뿌릴 준비가 되면 소화전함의 개폐밸브를 시계방향으로 돌려줍니다. ( × )

개폐밸브를 시계반대방향으로 돌려줍니다.

3. 화재 진화를 마쳤다면, 녹색 정치 스위치를 누르고 밸브를 잠급니다. ( ○ × )

○심폐소생술

1.심폐소생술의 순서는 기도유지-인공호흡-흉부압박이다. ( × )

- 흉부압박-기도유지-인공호흡

2. 흉부압박과 인공호흡의 비율은 30:2이다. ( ○ )

3. 10분 이내 심폐소생술을 시행하면 뇌손상은 희박하다. ( × )

- 3-4분 이상 산소공급이 안되면 뇌는 치명적 손상을 받는다.

4. 흉부압박은 4~5cm깊이로 100회/분의 속도로 한다. ( ○ )

5. 환자 호흡확인은 10초 이상 한다. ( × )

- 10초를 넘지 않는다.