진압장비 소모품 수요조사 목록
연번	품 명	규격 / 모델	수량	수요사유	비 고
1	에어필터(동력절단기)	partner k650	1(개)	노후	사양서첨부
2	2사이클 엔진오일 (동력절단기)	Husqarvana / LS+오일	1통	부족	“
3	동력절단기 날	Husqarvana 절단석	2(개)	노후	“
4	2사이클 점화플러그 (체인톱,동력절단기)	BOSCH / WS8E	5개	노후	“
5	시동줄 (체인톱, 동력절단기)	스타칭로프	2개	부족	“
6	체인톱날	Husqarvana / #20	2개	노후	“
7	체인톱 체인오일	Husqarvana / BIO	1통	부족	“
8	송풍기 에어필터	HONDA GX16O	1개	노후	“
9	파이프렌치(24인치)	일본(AIGO)	1개	노후	“
10	알카라인 건전지	듀라셀 9v	5박스	노후	“
11	앰디스크류락카라비너	AP-M34ASL	10(개)	부족	“
12	전선릴(접지형-차단)	1.5SQx30M	1개	노후	“
13	17PCS소켓(복스)렌치세트	KYC	1세트	부족	“
14	망간D형건전지	벡셀	5박스	부족	“

사   양   서

품 명 (모델명)	레이저 43090 에어 필터	제조사 (제조국)	Husqvarna (스웨덴)
참고그림
용도	◇ 동력절단기
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 제품명 : 레이저 43090 에어 필터 - 3중필터 시스템
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	2사이클 엔진오일	제조사 (제조국)	Husqvarna (스웨덴)
참고그림
용도	◇ 동력절단기
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 제품명 : 허스크바나 2사이클오일 - 용량 :1L
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	허스크바나 절단석 (16인치)	제조사 (제조국)	Husqvarna (스웨덴)
참고그림
용도	◇ 철, 스테인레스 절단
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 제품명 : 허스크바나 16 절단석 - 크기 : 외경 16 (406mm) 내경 20.0mm 두께4.0t - 재질 : 스틸
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	2싸이클 점화플러기 (WS8E)	제조사 (제조국)	보쉬 (일본)
참고그림
용도	◇ 체인톱, 동력절단기
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 규격 : 2싸이클용 - 길이 : 51mm - 제조 : 보쉬
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	시동줄 (3.0mm)	제조사 (제조국)	(독일)
참고그림
용도	◇ 체인톱 시동줄
규 격 및 성 능	◇ 규격 - 두께 : 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	체인톱날 (#20)	제조사 (제조국)	Husqvarna (캐나다)
참고그림
용도	◇ 절단 등
규 격 및 성 능	◇ 제 원 - 제품명 : 체인톱날 - 브랜드 : 허스크바나(Husqvarna) - 모델명 : #20 - 규 격 : 20 x 33T
비고	◇ CE, UIAA, TUV 규격에 인증된 제품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.

사   양   서

품 명 (모델명)	체인톱 체인오일	제조사 (제조국)	Husqvarna (스웨덴)
참고그림
용도	◇ 소방장비 점검 등
규 격 및 성 능	◇ 제 원 - 제품명 : 체인오일 - 브랜드 : 허스크바나(Husqvarna) - 모델명 : BIO - 규 격 : 1L
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	Oiled Sponge Air Filter for Honda GX120 GX160 GX200	제조사 (제조국)	HONDA
참고그림
용도	◇ 송풍기 에어필터
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 제품명 : 혼다 GX120 GX160 GX200용 오일드 스폰지 에어 필터 - 스폰지
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	파이프렌치(24인치) (일본AIGO)	제조사 (제조국)	AIGO (일본)
참고그림
용도	◇ 소방장비점검
규 격 및 성 능	◇ 규격 - 6인치, 8인치, 10인치, 12인치, 14인치, 18인치, 24인치, 36인치
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	듀라셀 9v 알카라인 건전지	제조사 (제조국)	듀라셀 (말레이시아)
참고그림
용도	◇ 소방장비(손전등) 등
규 격 및 성 능	◇ 제원 - 규격,종류 : 6LR61 / 9V-Alkaline Battery(알카라인) - 구성 : 1박스 10개입 - Voltage (전압) : 9V
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	앰디 스크류락 카라비너 (AP-M34ASL)	제조사 (제조국)	대산호이스트 (한국)
참고그림
용도	◇ 추락 위험이 있는 높은 곳에서의 활동
규 격 및 성 능	◇ 제품상세 - 강도 : 상하(27kN) / 열린상태 : 8kN / 좌우 : 8kN - 개폐구 열림 : 25mm(스크류락) / 25mm(볼락) / 25mm(트위스트락)
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	전선릴 (접지형-차단)	제조사 (제조국)	MIJUTECH (국내산)
참고그림
용도	◇ 각종전기 기구의 전원연장 및 다수의 전기제품 사용
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 상품명 : 접지 코드연장 케이블 - 규격 : VCTF 1.5SQ*3C - 최대전압 : 250V - 최대사용량 : 2800W - 제품길이 : 9M/18M/27M - 특징 : 케이스는 난연성 및 내열설의 수지로 되어있고 내구성이 우수한 재질을 사용
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	17PCS소켓(복스)렌치세트	제조사 (제조국)	KYC (대만)
참고그림
용도	◇ 장비점검 등
규 격 및 성 능	◇ 제 품 구 성 - 6각소켓12가지 (8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm) - 라쳇 핸들 250mm - 후렉시블바 380mm - 소켓연결대 125mm(대) - 스파크 풀림 핸들 21mm - 하드 철 케이스(case)
비고

사   양   서

품 명 (모델명)	[벡셀]망간D형 건전지	제조사 (제조국)	벡셀 (기타)
참고그림
용도	◇ 신호봉
규 격 및 성 능	◇ 제품 사양 - 사이즈 : D - 공칭전압 : 1.5V - 높이 : 61.5mm - 지름 : 34.2mm - 무게 : 99g
비고