소음 측정자료 평가표

작성년월일 : 2014 년 6 월 9 일

1. 측 정 년 월 일		2014 년 6 월 9 일 월요일			14 시 00 분부터 15 시 00 분까지
2. 측 정 대 상		소재지 : 서울시 광진구 능동로 216 명 칭 : 서울어린이대공원 놀이동산 내 놀이시설(슈퍼점퍼)
3. 측 정 자		소속 : 소음진동팀 직명 : 환경연구사 성명 : 서 광 석 (인) 소속 : 소음진동팀 직명 : 지방기계운영주사 성명 : 오 광 록 (인)
4. 측 정 기 기		소음계명 : NL-32 (Rion, Japan) 기록기명 : DPU-414 부속장치 : 삼각대, 방풍망
5. 측 정 환 경		반사음의 영향 : 없음 풍속 : 0.5 m/s 이하 진동, 전자장의 영향 : 없음
6. 측정대상의 소음원과 측정지점
소 음 원	규 격		대 수	측 정 지 점 약 도 (측정 사진)
놀이기구 (슈퍼점퍼) Compressor	100 HP (75 ㎾)		1 대
				Compressor 앞		Control Room

폐쇄

7. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정소음도 : [별첨] 참조

나. 배경소음도 : [별첨] 참조

다. 대상소음도 : [별첨] 참조

(☞ 측정소음도가 배경소음도 보다 10 dB(A) 이상 크면 배경소음의 영향이 작기 때문에 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 함)

[별첨]

단위 : dB(A)

구 분	Compressor 앞	Control Room	비 고
배경소음	45.4	46.2	동특성 : Fast
가동-1 (창호 Open, Compressor만 가동)	70.7 / 70.5	64.4 / 63.9	동특성 : Fast
가동-2 (창호 Close, Compressor만 가동)	68.8 / 67.4	62.5 / 61.8	동특성 : Fast
가동-3 (창호 Open, 놀이시설 Full 가동)	73.5 / 72.2 / 72.7	77.0 / 76.5 / 76.1	동특성 : Slow

※ ‘소음진동관리법’에 의한 생활소음측정기준은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 소음도가 클 것으로 예상되는 지점의 지면 위 1.2 ～ 1.5 m 높이로 한다고 명시되어 있어 생활소음측정기준을 적용하지 못하고, 단순 기계소음 만 1분 등가소음으로 측정하였음.

※ ‘산업안전보건법’의 소음허용한계는 1일 8시간 가중평균 90 dB(A) 임.

8시간 가중평균 85 dB(A) 이상은 특수건강진단 대상이며, 청력보호구를 지급하여야 함.

또한 8시간 가중평균 80 dB(A) 이상은 작업환경측정 대상임.

[가동-3]의 측정방법은 작업환경측정방법에 따라 동특성을 Slow 조건으로 측정하였음.