소화기 관리요령 및 강매주의 안내문

평소 소방안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 깊은 감사를 드리며, 동대문소방서에서는 소화기에 관해 다음사항을 당부하오니 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

✔ 소방관은 소화기 충약 및 판매를 하지 않습니다.

소방공무원과 유사한 복장을 착용하고, 소방기관에서 나온 것처럼 소화기 강매 및 약제 교체 등을 강요하여 빈번한 피해사례가 발생하고 있습니다. 관계자 여러분의 관심과 주의를 바랍니다.

※ 소화기는 ‘소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제36조’ 및 ‘동법 시행령 제6조 별표2의2’에 의해       형식승인대상 소방용품으로 규정되어 있습니다.

※ 2012. 2. 5. 이후 소화기를 충약, 충압 할 때는 별도의 제품검사를 완료해야 사용할 수 있습니다.

✔ 소화기는 다음과 같이 관리하여야 합니다.

분말소화기는 가장 대중화된 소화기로써 작동이 간단하고, 이동이 쉬운 장점이 있습니다.

① 소화기상부의 압력계 지침을 확인하여 녹색일 경우 정상입니다. ※ 녹색-정상, 노란색-압력저하, 빨강색-과압상태 ※ 압력계 지침이 노란색에 있을 경우 즉시 교체합니다. ② 장시간 습기에 노출되면 분말이 응고될 수 있으므로, 뒤집어서 2 ~ 3초 분말의 응고를 확인합니다. ※ 분말이 응고될 경우 ‘또르르~’ 하면서 구르는 소리가 들립니다.

✔ 소화기 사용요령을 항상 숙지하여야 합니다.

①② 화재가 나면 당황하지 말고 침착하게 손잡이를 잡고, 손잡이 앞쪽에 있는 안전핀을 뽑습니다.

③ 바람을 등지고 서서 호스를 불쪽으로 향하게 잡는다.

④ 손잡이를 움켜쥐고 불을 향해 빗자루로 쓸 듯이 분사한다.

불조심은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

서울특별시 동대문소방서장