송정동 자전거도로 공사현장(1,650mm)

1,650mm관로주변(위험지역)	1,650mm관로주변(위험지역)
1,000~400mm퇴수관 노출	400mm퇴수관 노출