설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 송파구

○ 사 업 명 : 2015년 가로수 생육환경 개선사업

○ 위    치 : 강동대로

○ 사 업 비 : 금224백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2015.3.10.(화)

심  의  결  과

◦ ‘2014년 보행 지장 가로수 및 가로수 관리시설물 조사’ 자료 참고하여 시도로의 뿌리융기 가로수 정비 20주 이상 설계 반영

◦ 동부공원녹지사업소 양묘장에서 보유 중인 지피류(맥문동, 비비추)을 가급적 관급으로 식재

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미를 배치', '안전휀스' 설치하여 시민의 보행불편을 최소화

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)

○ 심의결과 : 조건부