설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 송파구

○ 사 업 명 : 2016년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 중대로, 삼전로

○ 사 업 비 : 금355백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.4.12.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 띠녹지는 30㎝ 이상을 환토하고 빗물유입이 가능하게 경계턱을 낮추고 식재 토층을 5~10㎝ 낮은 오목형으로 조성바랍니다.(도면에 띠녹지 단면도 반영 필요)

◦ 띠녹지내 가로수와 가로수 메워심기의 경우 가로수 주변에 통기 및 급수시설를 설치바랍니다.

◦ 띠녹지와 띠녹지 사이에 있는 가로수의 보호덮개 빈 공간에 지피류(애기맥문동 등)을 식재하여 경관을 향상을 도모바랍니다.

◦ 소나무 재선충 예방 및 확산방지를 위해 소나무(둥근형)는 식재를 지양바랍니다.

- 1년 6개월에서 2년 이내에 예방나무주사를 하였고 굴취시 재선충병 방제 조치(약제살포 등)한 소나무류로 식재

- 생산(굴취)에서 하자가지 이력사항 기록관리

◦ 사철나무는 은테사철나무, 금태사철나무 등 여러 종류를 바꿔가며 식재도 고려바랍니다.

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.

○ 가로수 생육환경 개선사업은 보도에서 시행하는 공사로 “보도블럭 10계명”을 준수하고, 특히 ‘보행안전 도우미’를 배치 및 ‘안전휀스’를 설치하여 시민의 보행불편을 최소화하기 바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)