송파지하차도 보수공사비(개략공사비)

구분	부재	손 상 내 용	보수보강공법	보수 물량	단위	단가(원)	보수 공사비(원)	순위	조치계획
U - T Y P E 옹 벽	중앙 분리대	파손	단면보수	0.11	㎡	188,000	20,680	2	2016 반영
	포장부	joint열화, joint파손 joint파손, 열화	구스joint재시공	50.40	m	682,000	34,372,800	2	2016 반영
		joint패임
		미끄럼방지 포장망상균열	미끄럼방지포장재시공	187.20	㎡	70,000	13,104,000	2	2016 반영
		미끄럼방지포장망상균열, 박리	미끄럼방지포장재시공	72.00	㎡	70,000	5,040,000	2	2016 반영
		배수로 이물질 퇴적	청소	20.00	m	30,000	600,000	2	2014 반영
		아스콘 균열	포장부실링보수	265.00	m	30,000	7,950,000	3	2016 반영
		아스콘 망상균열	절삭후덧씌우기	6.00	㎡	24,000	144,000	3	2016 반영
		포트홀	팻칭보수	0.28	㎡	57,000	15,960	3	2016 반영
		소성변형	팻칭보수	15.00	㎡	57,000	855,000	3	2016 반영
		아스콘 파손	팻칭보수	0.24	㎡	57,000	13,680	3	2016 반영
		아스콘 패임	팻칭보수	0.05	㎡	57,000	2,850	3	2016 반영
		차선상태 노후화	차선도색	600.00	㎡	18,000	10,800,000	3	2016 반영
	옹벽	joint실링열화	실링보수	299.50	m	30,000	8,985,000	2	2015 반영
		joint파손	단면보수	0.02	㎡	188,000	3,760	2	2015 반영
		균열, 누수	지수보수	1.00	m	147,000	147,000	1	2015 반영
		실링열화	실링보수	420.00	m	30,000	12,600,000	2	2015 반영
		인조 대리석 파손	인조대리석재설치	7	EA	93,000	651,000	3	2016 반영
		타일들뜸, 박리	타일재시공	0.24	㎡	73,000	17,520	2	2015 반영
		타일탈락	타일재시공	0.65	㎡	73,000	47,304	2	2015 반영
		콘크리트 파손, 노후화	단면보수	0.17	㎡	188,000	31,960	2	2015 반영
		연석부페인트박리	재도장	320.00	㎡	45,000	14,400,000	2	2015 반영
		타일균열	타일재시공	0.07	㎡	73,000	5,256	2	2015 반영
B O X	슬래브 하면	파손	단면보수	0.40	㎡	188,000	75,200	2	2015 반영
		재료분리	단면보수	0.50	㎡	188,000	94,000	2	2015 반영
	포장부	그레이팅 변형	그레이팅 재설치	1.00	EA	60,000	60,000	3	2016 반영
		아스콘 패임	팻칭보수	6.00	㎡	57,000	342,000	3	2016 반영
	기둥	타일파손	타일재시공	0.17	㎡	73,000	12,264	2	2015 반영
순공사비							110,391,234
부대공비							-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]							55,195,617
총공사비							165,586,851

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.