수 계 별		대수	펌 프				모터동력(Hp)	펌프배관		비고
			유 량 (㎥/분)	양정(H)	흡입관(A)	토출관(A)		흡입(A)	토출(A)	주배관(A)	COP
용 마	주	2	68.1	54	700	500	1,160	1,000	800	1,350	EL25.25
	조 절	2	34.1	54	500	400	600	700	500
월계 / 아차산	주	2	52.8	49	600	500	860	900	700	1,200	EL25.25
	조 절	2	26.4	49	400	350	420	600	450

``

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

용마 송수펌프

A(주펌프)

용마 송수펌프

B(조절펌프)

아차산 송수펌프

C(주펌프)

아차산 송수펌프

D(조절펌프)

월계 송수펌프

M814A

M814B

M824A

M824B

M834

월계배수지

(HWL 60.0m)

아차산배수지

(HWL 73.0m)

용마배수지

(HWL 75.1m)

#1 흡수정

(25만톤)

#2 흡수정

(25만톤)

바이패스관

D1650mm

대현산배수지

(HWL 75.7m)

뚝도정수장

암사정수장

반포배수지

(HWL 59.0m)

방배배수지

(HWL 58.0m)

청담직송

라인스토핑

퇴수300

수계전환 계획도

개 → 폐

개도율 조정

개

잠실대교

개 ↔ 폐

연결공사

폐

폐

폐

개

개

폐

폐

개

개

개

퇴수600

퇴수300

개

퇴수300

D1650

D1650

D1650

D1350

D1350

D1650

D2200

D2200

D1500

D1350

D1200

D1200

D2200

F.M

3단계

2단계

1단계

4단계

By-pass D300

By-pass D300

D2400

폐

개

강  북

정수장

구의정수장 송수펌프 현황