(예시)수난구조대 청사 안전점검 체크리스트

점검항목	세부확인사항	점검결과 및 조치사항
소방시설 (경보설비, 소화설비 등)	- 종류·수량의 적정성 - 정상작동여부 - 관리실태 등	- ABC분말소화기 12종 - 축약식소화기로 정상압력 범위 - 관리상태 양호
피난시설 (비상구, 피난통로 등)	- 개방 및 장애 여부 - 종류·수량 등의 적정성 - 정상작동여부 등	- 비상구 근처 적재물 없음 - 피난유도등 3종 - 정상작동
긴급출동차량 등 접근 · 출동로	- 장애물 방치여부 - 구조적 문제점 등	- 출동로 도중 장애물 없음 - 청사가 철판구조물로서 미끄럼에 주의가 요함
위험시설 (유류, 가스, 화공약품 등)	- 허가량·종류 준수여부 - 시설의 적법·안전성 - 안전관리 실태 등	- 취사용 LPG가스 3통 사용 - 직사광선으로부터 차단하기 위한 가림막 설치
화재진압 인명구조장비 (방열복, 방호복, 공기호흡기 등)	- 종류 및 수량 - 사용법 숙지여부 - 관리실태	- 방열복 3set - 매월 전 직원 대상으로 교육실시 - 구조정에 set별로 정리함
중요시설 (기계(보일러), 전기 등)	- 시건장치의 설치 및 견고성 - 외부인에 대한 위치노출 여부 - 출입자 체크(경보)여부 등	- 중요시설에 대한 시건장치 활용 - 출입자에 대한 기록유지
대테러 교육·훈련·홍보	- 교육·훈련·홍보 실시여부 - 테러범식별, 유사시행동요령 테러예방수칙 등 홍보	- 매월 전 직원 대상으로 교육실시
비상계획 (수방계획, 재난계획 등)	- 계획의 수립·시행여부 - 유사시 상황의 관리·전파체계, 대피유도·진화 등의 역할분담, 인원·자원의 동원·지휘체계 등의 적합성 등	- 홍수시 단계별 조치사항 수립 - 매년 수방계획에 의거 시행
보 안 관 리	- 출입자 감시·통제 적합성 - 출입통제설비, 수원(水源) 등 불순분자 접근차단 방안강구 여부 - 시설의 안정성 - 화재예방, 청사보안 순찰 등	- 청사CCTV를 통해 출입자 감시 - 근무자 화재예방 및 청사보안을 위한 정기적인 순찰 시행

2000. 0. 0.

점 검  :  (인)

(인)

【관련사진】