서울특별시

(소방재난본부)

물 품 규 격 서

위치표지판

긴급구조용 수난사고위치표지판

210개(105개소)

1. 적용범위

이 규격은 서울특별시 한강 수변지역의 자전거도로 등 문화체육 시설에서 발생하는 추락, 고립 등 안전사고 신속대응위한 긴급구조용 수난사고위치표지판 구매설치에 대하여 적용한다.

2. 필요조건

2-1 규격 및 형식

2.1.1 규 격 : 250 × 600mm 자전거도로 가로시설 부착형

단) 한강 가로등 및 설치 시설물 규격에 따른다.

2.1.2 재 질 : 알루미늄판

2.1.3 수 량 : 210개(2개 1쌍)

계	한강
210	210

2.1.4 코 팅 : 지정색 분체도장 위 반사시트 커팅 부착

2.1.5 결 속 : 나사식 조임방식

2-2 디자인 : 서울특별시 도시시설물 부착형 긴급구조 위치표지판 표준에 의함.

(서울특별시 디자인심의를 거친 공공시설물 표준형디자인)

3. 성능 및 구성품

3-1 구    성 : [별표 1]에 의함.

3-2 설치위치 : 가로시설물 지면으로부터 1.8m ~ 2m 이내에 설치해야 한다.

4. 제품보증 및 A/S

4-1 위치표지판은 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의

하자 발생 시 즉시 A/S  또는 신품으로 교체하여야 한다.

4-2 공급자는 위치표지판 표준제작 도안 및 위치도(mapping)를 제출해야 한다.

5. 기타

5-1 납품 시 수요부서 지정장소에 납품 및 설치하여야 한다.

5-2 원활한 구매설치를 위해 납품(설치)완료 7일전 반드시 수요부서에

문서로 통보해 주어야 한다.

5-3 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다.

5-4 구성품의 조건은 표준규격에 준수해야 한다.

[별표 1]