1. 수도계량기 교체요령

1) 준비물

- 교체용 신품계량기

- 교체용 공구(스패너, 드라이버)

- 고무패킹

- 작업지시서(민원접수전표), 확인서, 작업일보, 필기구

2) 분해 순서

- 계량기함 뚜껑을 열고 계량기의 유리가 깨어졌는지 확인한다.

- 인입선 앵글밸브를 찾아 물이 통하지 않도록 잠근다.

- 계량기에 표시된 물의흐름 방향을 확인한 후 벽 등에 표시한다.

- 계량기 양쪽 연결 너트를 풀어 뒤로 보낸 후 계량기를 떼어낸다.

3) 조립 순서

- 계량기 몸통에 표시된 물의 흐름 방향표시 화살표를 확인한다.

(역설치가 되지 않도록 주의하여야 한다.→교체전 방향표시)

- 계량기를 떼어낸 양쪽 끝 너트에 고무패킹을 넣는다.

- 계량기를 삽입한 후 너트를 적당한 힘으로 조인다.

- 앵글밸브를 서서히 열어 누수 없이 정상조립 되었는지 확인한다.

- 기물번호, 철거지침, 설치지침 및 수요가 교체확인 기재한다.

- 가정용 13mm 제외하고 설치봉인을 한다.

- 재 동파가 되지 않도록 충진재 등으로 보온한 후 덮개를 덮는다.