시민과 함께 하는 동파 ‧ 동결 예방

단계별로 쉽게 알수 있는『동파 예보제』실시

① 관심 단계	⇒	② 주의 단계	⇒	③ 경계 단계	⇒	④ 심각 단계
일 최저기온 –5℃ 초과		일 최저기온 -5℃ ~ -10℃		일 최저기온 –10℃ ~ -15℃		일 최저기온 –15℃ 미만

단계별 시민 행동 요령

동파위험 단계	시민 행동요령
① 관심 단계 일최저기온 –5℃ 초과 (동파 가능성 상존)	◎ 수도계량기 보호통(함) 내부에 헌옷 보온재 채우고 ◎ 뚜껑을 비닐이나 보온재등으로 덮거나 부착 외부 찬 공기 차단 ◎ 외부 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온재(하드론, 아티론) 등으로 노출 부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
② 주의 단계 일 최저기온-5℃ ~-10℃ (동파 발생)	◎ 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
③ 경계 단계 일 최저기온–10℃ -15℃ (동파발생 위험수준)	◎ 장기간 집을 비울 때는 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방
④ 심각 단계 일 최저기온 –15℃ 미만 (동파 다량발생)	◎ 장기간은 물론 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방

	수도계량기 동파 및 수도관 동결 예방

겨울철 수도계량기 및 수도관이 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다. 미리 수도계량기함, 노출수도관을 보온하여 불편 없는 겨울 보내세요

동파, 동결예방 방법

⓵ 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

⓶ 계량기함(통) 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.

⓷ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐카바 등으로 넓게 밀폐한다.

⓸ 노출 수도관은 보온재로 사전 보온한다.

⓹ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

동결 및 동파시 조치요령

⓵ 수도계량기와 연결 배관을 헤어드라이기 나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며, 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.

⓶ 계량기 동파 및 동결 시 다산콜센터나 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

	☎120

강동수도사업소	☎ 3146-5000 야간 3146-5290~3

	강동수 도 사 업 소 장