‘16년도 소형 수도계량기 만기 교체 계획

(남부수도사업소)

2016년도에 검정유효기한이 도래하는 만기 교체 대상 수도계량기를 적시에 교체하여 수도 사용량 측정의 정확도 향상 및 세입증대

1. ‘16년 만기도래 수도계량기 교체 계획

가. 만기교체 대상 총괄 내역

구 분	만기교체 대상 건수 (A)	아리수인포 시스템 조회건수 (B)	교체 유보 건수(C)
			소계	재건축, 재개발	옥내관노후 (벽체형)	급수 중지등	기 타 ( )
합 계	24,800	44,669	19,869	741	2,544	76	16,508
2016년	24,300	30,823	6,523	172	0	0	6,351
2015년이전	500	13,846	13,346	569	2,544	76	10,157

[작성방법]
- 만기교체 대상 건수 (A = B – C) ‣ ‘16년에 수도사업소 만기교체 대상으로 관리할 수전수 (교체 목표수량) ☞ 아리수인포시스템에서 만기교체대상으로 조회된 건수에서 교체유보 건수를 제외한 수량 - 아리수인포시스템 조회 건수 (B) ‣ 아리수인포시스템 - 수용가 – 계량기교체관리 – 교체대상 계량기등록 · 사업소, 구별선택, 구경(15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 - [2016년 : 2016.1.1.~2016.12.31], [2015년이전 : 1900.01.01.~2015.12.31] - 교체 유보 건수 (C) ‣ 재건축, 재개발 : 당해연도 재개발, 재건축이 예정(승인)되어 계량기 교체가 불필요한 경우 (자치구별 주택과, 도시계획과 등 관련부서에 요청공문 발송하여 확인) ‣ 옥내배관 노후 : 급수배관 노후로 교체작업시 누수가 우려되어 교체가 불가능한 수전(벽체형) ‣ 급수중지 등 : 급수중지, 정수처분 등으로 교체가 유보된 수전 ‣ 기 타 : 기타 사유(공가, 장애물적치 등)로 교체불가(유보) 수전 --- 사유 명시

☞ 교체 장애수전은 수전별로 구체적 사유를 조사하여 아리수인포시스템 “계량기 교체 장애관리 대장”에 기록 관리 (교체장애 수전 발생 및 정비 진행사항, 정비결과 등)

나. 구경별 만기교체 대상 내역

만기교체 대상 건수		구 경 별 (개)
		15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
합 계	24,800	20,823	2,019	1,171	536	195	56

[작성방법 : 합계는 ‘가’항의 합계({2016년+2015년이전}건수와 동일한 숫자로 작성]

2. 수도계량기 만기 교체 중장기 계획

○ 2017 ~ 2021년 만기교체 대상(소형)

구 분	합 계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
만기교체 대상 건 수	계	41,647	34,512	28,477	31,530	33,208
	15mm	34.945	28,958	23,895	26,429	27,864
	20mm	3,331	2,760	2,278	2,550	2,656
	25mm	2,082	1,725	1,423	1,575	1,660
	32mm	832	690	569	630	664
	40mm	333	276	227	252	265
	50mm	124	103	85	94	99

[작성방법]
- 아리수인포 시스템을 활용하여 조회된 건수 기재 ‣ 아리수인포 시스템 (수용가–계량기교체관리–교체대상 계량기등록 ) · 사업소, 구별선택, 구경 (15~50mm), 교체예정일, 조회 ⇒ 엑셀저장 ☞ 교체예정일 : 2017년의 경우(2017. 1. 1. ~ 2017.12.31.) 선택 조회 - ‘17년이후 연도별·구경별 교체건수는 사업소별 ‘16년 교체유보율 등을 감안하여 작성