수락고가차도 하부 도로점용 검토의견

○ 수락고가차도 하부 공중하장실 설치

계 획 안	검 토 의 견
수락고가차도 하부 공중화장실 설치	○ 서울특별시 고가하부 점용기준 제4조(주요 구조와의 이격등)에 따른 도로시설물의 안전점검, 유지관리, 화재 등으로부터 보호를 위하여 도로시설물 주요 구조부로부터 이격하여 설치 할 것. - 교대 및 교각으로부터의 1.5m 이상(단, 고정물 적치시 2.0m이상) - 고가 거더 하면으로부터 아래로 최소 2.0m이상 이격하여 설치 ○ 고가하부에 조명을 설치할 경우 사전 유지관리부서(서울시설공단)와 협의 후 이행 될 수 있도록 조치하여 주시고, 향후 설치대상물 이전·변경 시에도 유지관리부서인 서울시설공단과 사전협의를 통해 시행될 수 있도록 조치 바람.