2015. 2.

효율적인 수목관리

수   목   관   리

생   산   부

(생산관리과)

1. 수목관리의 목적 : 개개의 수목을 조기에 활착시키고, 육성하여 유지함에

있어 수목에 기대되는 기능을 발휘시킴에 있다

2. 수목관리의 특수성 : 조경공사가 완성된 때에 건축물, 부대시설물, 노면포장       등은 그목적이나 기능이 최고의 상태에 있는데 반하여 조경수목은 미숙한         상태에 있기 때문에 적절한 관리로 식재 목적과 기능을 높일 수 있도록 하는       생육관리는 중요하다. 년수가 경과하여 수목이 활착된 후 일정한 형상에          달한 시점에서 비로소 유지관리가 시작되는 특수성이 있다. 토양의 척박,         배수시설의 부족, 태풍에 대비한 버팀목의 정비 등이 필요하기 때문이다.

3. 수목전정

(1) 전정의 목적 : 수목 본래의 목적에 부합시키기 위해 수목의 가지, 가지끝         등을 잘라내는 작업이며, 미관상, 생리상, 실용상의 목적으로 구분할 수 있다.

① 미관상의 목적

- 자연상태의 수형을 가진 수종일지라도 불필요한 줄기나 가지를 잘라내           건전한 생육을 도모하고 수목이 갖는 본래의 미를 좀 더 높이게 한다

- 인공적인 수형으로 만들 경우는 불균형을 이루는 줄기나 가지 등을               전정하거나 손질하여 직선이나 곡선으로 마무리하여 조형미를 높인다.

② 실용상의 목적

- 방화수, 방풍수, 방음수, 차폐수, 녹음수 등을 불필요한 줄기나 가지를            정지, 전정하여 지엽의 생육을 양호하게 하여 그 본래의 목적을 달성             하게 한다.

- 가로수 등은 주로 여름철 전정을 실시하여 통풍을 원활하게 하고 태풍에           의한 도복 등의 피해를 방지케 한다.

- 한정된 작은 공간에 식재된 수목을 전정에 의하여 수목의 크기를 조정           하고, 한정된 공간에서의 조화를 이룰 수 있게 한다.

③ 생리상의 목적

- 지엽이 너무 밀생한 수목 가지를 정리하여 통풍, 채광이 잘되게 함으로써           병충해를 방지하고 풍해와 설해에 대한 저항력을 강하게 한다.

- 쇠약해진 수목은 지엽을 부분적으로 잘라서 새로운 가지를 재생케하여           수목에 활력을 불어 넣어 준다.

- 꽃이 피고 열매를 맺는 수목은 도장지, 허약지 또는 지나치게 강하게              자란 가지를 전정하여 생장을 억제시켜 개화 결실을 촉진케 한다.

- 이식한 수목은 지엽을 자르거나 잎을 훑어 주어 뿌리에서의 흡수한               수분과 잎•줄기 등에서의 증발한 수분과의 균형을 이루게 하여 활착              상태를 좋게 한다.

(2) 전정의 분류

① 조형을 위한 전정

② 생장을 조정하기 위한 전정

- 벚나무의 밑줄기부분에 움이 돋아나는 경우 수세가 약해지므로 생장을           촉진시키기 위해서는 눈에 보이는 대로 잘라 버려야 한다

- 말라죽은 가지,, 꺽어진 가지, 병충해를 잎은 가지는 제거해 버려야만             생장을 촉진시킨다.

③ 생장을 억제하기 위한 전정

- 옥향, 회양목, 눈주목 등은 일정한 형태로 유지시키고자 하거나, 일정한           공간에 식재된 수목을 필요 이상으로 자라지 않게 하기 위해서 실시

- 느티나무, 배롱나무, 단풍나무, 모과나무 등 맹아력이 매우 강한 수종의           경우 굵은 가지의 길이를 줄여 잔가지를 발생시켜 크기를 억제 시킨다.

④ 갱신을 위한 전정

- 팽나무는 굵은 가지를 잘라서 새가지를 형성시키기 위해 전정

⑤ 생리조정을 위한 전정

- 이식할 때 뿌리가 절단되는 등 뿌리가 심하게 손상되기 때문에 상부의           지엽을 그대로 둘 때에는 말라 죽어버리기가 쉽다. 따라서 손상된 뿌리           로부터 흡수되는 수분의 수급균형을 취하기 위해서 적당하게 가지와             잎을 다듬어준다.

⑥ 개화결실을 촉진시키기 위한 전정

- 과수나 화목류의 개화촉진을 위한 것

- 결실을 위조로 한 관상

- 개화결실을 동시에 촉진하기 위하여

(3) 전정할 때의 고려사항

① 주변환경과 조화를 이루어야 한다

- 가지가 환경에 순응되는 모양으로 만들어 정원이나 건물 등의 구조물과           어울리는 식재경관을 구상하고 그 경관이 조성된 후에도 항상 일정한            상태로 유지관리될 수 있-도록 노력해야 한다.

② 수목의 생리, 생태특성 등을 잘 파악해야 한다.

(4) 전정의 일반원칙

① 무성하게 자란 가지는 제거한다.

② 지나치게 길게 자란 가지는 제거한다.

③ 수목의 주지는 하나로 자라게 한다.

④ 평행지를 만들지 않는다.

⑤ 수형이 균형을 잃을 정도의 도장지는 제거한다.

⑥ 기타 불필요한 가지를 제거한다.

(5) 전정시기

① 춘기전정(봄)

- 3월부터 5월 사이에 실시하는 전정작업

- 봄철은 생장기로 강한 전정을 하게 되면 수세가 쇠약해진다.

- 봄에 꽃피는 진달래, 철쭉류 목련류, 동백나무 등의 화목류는 꽃이 진            후에 전정을 하면 다음해에 많은 꽃을 볼 수 있다.

② 하기전정(여름)

- 밀생된 부분을 솎아내거나 도장지를 잘라 내는 전정작업

- 강전정은 피해 목적에 알맞은 가벼운 전정을 2~3회 나누어 실시

③ 추기전정(가을)

- 9월부터 11월에 실시하는 전정작업

- 강전정을 하면 허약한 가지의 자람으로 동해를 입기 쉽다.

- 여름철에 자라난 도장지나 혼잡한 가지를 가볍게 전정하는 정도 실시

④ 동기전정(겨울)

- 12월부터 3월 휴면기간 중에 실시하는 전정작업

- 굵은가지의 솎아내기나 베어내기와 같은 수형을 다듬기 위한 강전정 실시

4. 수목시비

(1) 수목시비의 목적

① 수목이 전전하게 생육하여 본래의 아름다움과 녹색 유지

② 병충해, 풍해, 한발, 공해 등의 유해한 제인자에 대한 저항력 증진

③ 화목류의 개화, 결실을 촉진

(2) 비료의 종류

① 무기질 비료

- 단질 비료 : 질소비료, 인산비료, 칼리비료, 석회비료, 고토비료 등

- 복합 비료 : 제1종 ~ 제4종복합비료,(배합, 고형, 흡착, 액체비료)

② 유기질 비료

- 동물질비료 : 어비류, 계분, 골분

- 식물질비료 : 부숙톱밥, 유박류 등

(3) 시비 방법

① 표토시비법

- 수목주위의 표토에 비료를 흩어뿌리는 작업 방법

- 비교적 신속하고 간단하나 비료의 유실량이 많다

② 토양내 시비법

- 20~30cm 깊이로 파고 비료를 시여한 후 덮어준다.

- 비료성분이 직접 토양내로 흡수되어 유실을 방지하여 효과적이다.

③ 엽면시비법

- 비료를 물에 희석하여 직접 엽면에 살포하는 것

- 쾌텅한 날씨를 택해서 시비

④ 수간주사법

- 수피에 드릴로 구멍을 내어 비료성분을 주입한 후 밀봉

- 인력과 시간이 많이 소요되어 특수한 경우에 사용

(4) 시비 시기

① 토양의 지면이 동결해 있는 겨울을 빼고 년중 실시

② 꽃나무류는 낙화후 화아분화전에 시비하면 좋다.

③ 8~9월 시비는 초상의 해를 입을 염려가 있으므로 작업 지양

④ 고형복합과 같은 분해 속도가 느린 비료는 연중 실시

5. 수목 관수(물주기)

(1) 수목 관수의 목적

① 뿌리로부터 수분을 흡수하고 잎이나 수피로 증산하는데 증산량이 많을

경우 고사하는데 인위적으로 수분을 공급하여 고사 방지하기 위함

(2) 관수시기

① 강수량과 증발량의 균형이 현저히 불량할 때

② 하절기에 20일 이상 비가 오지 않을 때

③ 수목의 생육상태를 관찰하여 잎이 시들기 시작하는 징후가 확인될 때

(4) 관수량

① 보통 토사에서 20cm 깊이까지 물이 들어가도록 관수한다.

(5) 관수할 때 유의사항

① 식재후 2~3년은 고사할 확률이 많으므로 관수가 늦지 않도록 한다.

② 여름철의 관수는 낮 동안의 직사광선을 피해 오전 또는 저녁에 관수

(오전 10시 이전, 오후 4시 이후)

③ 한번 관수하기 시작하면 충분히 강우가 있을 때까지 연속적으로 시행