수목소재 측정 기준

○ 수고(H) : 지표면에서 수관의 정상까지의 수직거리

(파고라에 식재된 등나무는 줄기의 길이)

○ 흉고직경(B) : 지표면에서 1.2m 높이의 줄기(수간) 지름

(줄기 둘레 ÷ 3.14 = 줄기지름)

○ 근원직경(R) : 흉고직경을 측정하기에는 불합리한 교목, 관목, 어린나무에

적용함을 원칙으로 지표면의 줄기(수간)의 지름

(줄기 둘레 ÷ 3.14 = 줄기지름)

○ 수관폭(W) : 나무 가지의 폭을 말함

타원형 수관폭은 최대부위의 수관폭과 최소부위의 폭을 합한

합한 평균치를 표시

○ 가지수 : 관목의 경우 나무높이와 수관폭에 대한 규격 표시외에 수종에 따라              지면에서 갈라진 가지수를 표시

수목의 표기방법

○ 교목

- 수고(m) × 흉고직경(R)

- 수고(m) × 근원직경(B)

- 수고(m) × 수관폭(W)

○ 관목

- 수고(m) × 수관폭(W)

- 수고(m) × 근원직경(B)

- 수고(m) × 줄기수

수목 측정 위치

○ 흉고직경(B) 측정 : 버즘나무, 벚나무, 은행나무, 자작나무

○ 근원직경(R) 측정 : 가이즈까향나무, 감나무, 벚나무, 공작단풍, 구상나무,

꽃사과, 느티나무, 능소화, 대추나무, 등나무, 때죽나무,

참나무류, 마가목, 매실나무, 모감주나무, 모과나무,

목련, 배롱나무, 복자기, 산딸나무, 산사나무, 산수유,

살구나무, 소나무, 이팝나무, 자귀나무, 단풍나무,

향나무, 구상나무, 선주목 등

○ 수관폭(W) 측정 : 사철나무, 개나리, 철쭉류, 쥐똥나무, 회양목, 화살나무,                        무궁화, 눈주목, 박태기나무, 병꽃나무, 보리수나무,

라일락, 명자나무 등 관목