수방장비(양수기) 점검 결과

부 서 명 : 구로소방서                 점검일자 : 2022년  7월  15일

1. 수방장비 현황
구분	수중펌프		엔진펌프						부속자재
	0.5마력	1마력	3.5마력			6마력			호스		전기릴선
수량	13대	4대	대			대			개		개
2. 수방장비 체크리스트
구분	점 검 항 목				점 검 결 과					조 치 계 획
					양호		불량	미흡
수중 펌프	전원 케이블 피복 상태 (피복 벗겨짐 등)				√
	초기 가동 시 진동, 이상소음 발생				√
엔진 펌프	엔진 작동 및 정상 가동 여부
	보관 시 연료차단 밸브 잠금 상태
	휘발유 보관장소에 화기주의 안내문 부착
부속 자재	호스, 전기릴선 등 보관 상태				√
	수방장비 관리대장 비치 및 작성 여부				√
	호스 및 양수기 수량·규격 일치 여부				√
※ 특이사항 각 119안전센터별 보유
3. 현황사진
양수기 보관 사진				작동점검 사진
점검자 : 직급 소방장 성명 장명규 (서명)