풍․수해 대비 수방장비 점검결과

□ 추진 개요

○ 추진 기간 : 2014. 5. 13 ~ 2014. 5. 14 (양일간)

○ 추진 대상 : 각 119안전센터, 구조대

□ 수방장비 현황

❍ 배수지원 장비 : 6종 74점

구분	계	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프 (가반식)	이동식 발전기	이동식 집수기
양천	20	2	3	11	1	1	2
신정	11	1	1	9
목동	11	1	1	9
신월	14	1	1	9	1	1	1
신트리	11	1	1	8	1
구조대	7			6		1
총계	74	6	7	52	3	3	3

❍ 내수면 수난 구조장비 : 5종 43점

구분	계	고무보트	잠수장비 (SET)	라이프자켓 (구명자켓)	구명부환	수중조명등
양천	3			2	1
신정	2				2
목동	1				1
신월	5			2	3
신트리	1				1
구조대	31	1	3	16	9	2
총계	43	1	3	20	17	2

□ 점검 결과

❍ 배수지원 장비 중 수중펌프 2개 고장(신정 1, 목동 1)

- 고장 내역 : 토출부 호스 노후

□ 향후 조치

❍ 2대 수리 의뢰 : 양천구청(안전치수과 하수기전팀) 이동정비반

❍ 창고 보유분(수중펌프 5대) 119안전센터 사용전환

- 교체 수량(2) : 신정(1), 목동(1)

- 잔류 수량(3) : 양천 추가 지급(3)