수범사례 - 1

구조낭 회전방지 장치 설치

□ 구조낭 회전에 따른 견인로프 꼬임현상 개선

개선 전		개선 후
추진 배경	◯ 구조낭 운영 상황에서 바람에 의해 견인로프 꼬임현상 발생 ◯ 견인로프 꼬임에 따른 로프 손상우려 증대 ◯ 구조낭 회전에 따른 탑승인원 불안감 증대
개선	◯ 구조낭이 회전하지 못하도록 “회전방지장치 설치” - 헬기가 전진할 때 발생하는 바람을 이용, 구조낭 중심축 고정
기대 효과	◯ 견인로프 손상방지에 따른 구조낭 안전사항 개선 ◯ 구조낭 탑승인원(대원, 요구조자) 불안감 감소 및 헬기운영 대원 심리적 안전성 증대 ◯ 자체제작에 따른 예산 절감