▣ 수서배수지 통수관련 배수관부설 위치도 (수서동 IC~수서역)

D=500mm

L=80m

D=500mm

L=500m

400mm

600mm

1350mm

700mm

1350mm

600mm

900mm

900mm

900mm

1000mm

300mm

수서 배수지

수서 증압장

수서역

수서   IC

1구간

2구간

▣ 수서배수지 통수 시 제수밸브 위치도 (수서역~수서배수지)

가압장 설치위치

B=3m× L=7m

녹지

1

수서역

900

1350

900

600

700

900

2

3

4

5

7

6

수서배수지

수서증압장

세곡보금자리

범 례
개
폐