▣ 수서IC 굴착 위치도 (수서동 572번지)

D=500mm

L=80m

▣ 수서배수지  위치도 (수서역~수서배수지)

수서   IC

D=500mm

L=80m

400mm

300mm

1350mm

600mm

600mm

1350mm

수서역

700mm

1000mm

수서 증압장

수서 배수지

900mm

900mm