수손피해 방지대책 추진계획

1. 수손방지

1) 중점장소

가. 화재규모, 용도 등에 경험이 있고 적응할 수 있는  소방부대를 선정하여 주수를 통제한다.

나. 방화층 및 직하층을 가장 중점적으로 한다

다. 발전설비, 변전설비, 컴퓨터 시스템실 등을 조기에 파악하고 해당 시설 상층을 특히 염두에 두고 조치한다.

라. 지하실 ,엘리베이터,샤프트 등으로의 유입 방지를 한다.

마. 연소 확대 방지 후 화재발생실 등의 소화용수 유수를 펌프를 이용하여 처리한다.

2. 주의사항

가. 도서관 및 공공성이 높은 대상물은 수손방지에 철저를 기한다.

나. 컴퓨터, 공학기, 악기 등은 방수시트를 싸서 기능을 보호한다.

다. 방수개시 후 신속하게 화재발생 아래층에 방수시트를 깐다.

라. 잔화정리 시 이불, 의류 등은 베란다나 옥외로 반출하여 처리한다.

마. 수손방지 조치후의 상황을 순차적으로 관리한다.

3. 방지대책

가. 화재상황에 따라 관창을 선정한다.

나. 화재규모등에 따라 수손방지 담당자 및 순손방지 장소를 지정한다.

다. 수손방지용 기자재로 방수시트 외에 가압펌프 등의 활용도를 고려한다.

라. 철저한 주수 통제를 통해 수손방지를 기여한다.

끝.