수손피해 방지대책 추진 계획

서별	출동 차량	추진 계획	비고
중랑	펌프	1) 장비점검시 - 관창, 수관 등 진압장비의 누수, 망실 등 세부 점검 및 정비 실시 - 수손피해 방지 물품(구입후) 적재 확인 및 효율적인 현장운용을 위한 정기적인 실전 TEST 실시 * 위험예지훈련과 연계, 불확실성에 대비 2) 현장출동중 - 화재 발생 대상처 구조•화점층 및 화재 유형 등과 관련된 정보를 지령지와 무선 수신 등 가능한한 모든 창구를 통해 취득, 공유하고 현장활동중 수손피해 발생 방안 상호 의견개진 3) 현장도착후 - 직하층, 화점옆 다른 실 및 주변 등 피해 예상 지점에 구급 대원들이 안전 확보 후 가능한 범위 내에서 정보 제공 및 수손 방지포 전개 등 긴밀한 협조체제 구축 - 선착대 신속하고 정확한 상황판단을 통해 스프링클러로 인한 2차 피해 방지를 위해 관계자와 협의, 밸브를 폐쇄 등
	구급