수손피해 방지대책

소방서	현 실 태	개 선 안	사 유(문제점)	비 고
개화	○ 계단 등 기타 화재장소에서 폴리에스틸 비닐관을 사용하고 있음	○수손피해장비를 폴리에스틸 비닐관보다 규격화된 고무호스로 제작하여 지급	○ 화재현장에서 비닐관은 재질이 약해 수관등 기타장비에 잘 파손되어 수손피해방지 장비로 부적합함