(수술실 9월) 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2015년 9월 1일(화) / 점검자 : 김선미

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량 (수술실/내시경실)	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	제세동기 (Defibrillator)	1 (수술실)	전원작동 및 충전상태	양호
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
	전기소작기	2 (1/1)	파손여부	-
			작동상태	양호
	마취기	1 (수술실)	파손여부	-
			작동상태	양호
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	5 (1/4)	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호	※SIEMENS모니터(4대) 용지출력기능 없음
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	Gomco suction	1 (수술실)	전원작동	양호
			압력 유지 및 작동	양호
	산소포화도 측정기	1 (내시경)	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능상태	양호
	의료용 분무기 (Nebulizer)	1 (내시경)	전원작동 및 충전상태	양호
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	8 (4/4)	파손 여부	-
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기 (potable 포함)	10 (5/5)	파손 여부	-
			작동 상태	양호
	수동 혈압계	2 (1/1)	파손 여부	-
			작동 상태	양호
	휠체어	1 (수술실)	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	8 (3/5)	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			운반차 난간	양호
	내시경기기	4 (내시경)	파손여부	-
			작동상태	양호
	멸균기 (스팀/E.O gas)	3 (공급실)	파손여부	-
			작동상태	양호
	내시경자동 세척소독기	2 (내시경)	파손여부	-
			작동상태	양호
비고	- 9월 1일 내시경 장비 예방 점검 실시 (By 올림푸스)