<붙임 5>               수영장 부적합 항목에 대한

보건환경연구원 해설

□ 수소이온농도(PH)

○ 개  요

수용액의 산이나 알칼리 정도를 나타내는 것으로서 물속에 용존하는 염류나 유리탄산 함유량에 따라 수소이온농도가 달라지므로 지질이나 오염물질로부터 영향을 받는다.

일반적으로 자연수나 수돗물은 6.5 ～ 7.0 범위이다.

○ 영  향

강산이나 강알칼리의 물을 마실 경우 점막에 영향을 미치고, 배관시설의 부식을 초래한다.

○ 관  리

수원의 교체나 석회석 등 알칼리 또는 황산 등 산성제의 약품을 투입하거나 폭기(공기와 접촉할 수 있도록 분수처럼 공중으로 날림)시킨다.

□ 유리잔류염소

○ 개  요

수중 미생물을 살균하는 방법 중의 하나로 염소를 주입하게 되는데  이때 주입된 염소가 살균과정에서 반응에 의해 소비되므로 지속적인 소독을 위해서는 여분의 염소가 필요하다. 수중에 미생물이나 오염물질 등 유기물이 많으면 염소소비량이 증가되며 확실한 소독을 위해서는 일정량 이상의 유리잔류염소가 반드시 필요하다.

○ 영  향

수영장물 처리 수준의 유리잔류염소 농도는 물맛에 영향을 미치나 유리잔류염소가 부족할 경우 미생물의 소독이 불완전하다.

○ 관  리

계속적인 수질검사를 실시하여 일정한 유리잔류염소 농도가 유지 되도록 주입

□ 과망간산칼륨(KMnO4)소비량

○ 개  요

물 속에 산화성물질(주로 유기물)에 의해 소비되는 과망간산칼륨의 양으로서 수영장물의 오염지표를 나타낸다. 분뇨나 체표 분비물(땀,떼 등) 등으로 오염정도가 심할 경우 과망간산칼륨 소비량이 높아진다.

○ 영  향

어떤 특정물질을 나타내는 것은 아니므로 건강에 대한 직접적인 영향은 판단하기 어렵다.

○ 관  리

오염물질을 제거하기 위해 환수 또는 여과 필요

□ 대장균군

○ 개  요

대장균 및 대장균과 성상이 유사한 세균의 총칭으로서 소화기계통의 전염병이나 식중독균이 대장균군과 대개 공존하는 경우가 많으므로 사람 또는 가축의 배설물 등에 의한 오염도를 표시하는 지표이다.

○ 영  향

대장균군이 검출되는 경우 반드시 분변(변,오줌등) 등에 의한 오염이나 병원균의 혼입을 확증하는 것은 아니지만 장티푸스, 콜레라, 세균성이질 등 수인성 전염병원균이나 분변의 혼입 가능성을 추정한다.

○ 관  리

염소나 오존으로서 소독 실시

※ 장티푸스균, 콜레라균, 세균성이질균은 유리잔류염소 농도 0.1㎎/ℓ에서 15～30초에 사멸