경로 3

GCB1

6.6KV/

380-220V

500KVA

6.6KV/

380-220V

500KVA

장래분

한전-예비선로

한전-주선로

미금s/s 미금 아리수T/L #1

▽

Υ

▽

Υ

△

Υ

△

Υ

미금s/s 미금 아리수T/L #2

DS 1

DS 2

DS 3

DS 4

DS 7

DS 5

DS 6

GCB2

GCB3

GCB4

GCB5

154KV/6.6KV

15/20MVA

154KV/6.6KV

15/20MVA

HV/M1

HV/M2

HV/T2

HV/T3

HV/T1

HW

-19

HW/M2

HW

-20

HW

- 1

HW

- 2

HW

- 3

HW

- 4

HW

- 6

HW

- 5

HW

- 7

HW

- 8

HW

- 9

HW/T1

1호기

900KW

7호기

900KW

2호기

1800KW

3호기

1800KW

4호기

1800KW

9호기

1800KW

8호기

1800KW

5호기

1800KW

6호기

1800KW

ACB LW-1

ACB LW-2

상시전원

예비전원

TR 1

TR 2

정수장 예비선로에서 변압기1호 수전순서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B-1

B-2

B-3

C-1

C-2

D-1

D-2

D-3

E-1/5

F-1/5

G-1

G-2

H-1

I-1

H-2

J-1

J-2

MCCB

10

HV/7

송  수

펌프동

HV/3A

HV/3B

HV/2B

HV/2A

HV/1

HW/M1

1,2계열  여과지

3,4계열  여과지

관리본관

탈수기동

고도정수

HV/6B

HV/6A

HV/5B

HV/5A

HV/4

1,2계열  여과지

송  수

펌프동

3,4계열  여과지

관리본관

탈수기동

고도정수

1차 전환 수전계통도

2005.8.27. 09:30～10:00

GCB1 →  OPEN

GCB2 → CLOSE

2차 전환 수전계통도(원상복구)

2015.9.01.10:00～11:00

GCB2 →  OPEN

GCB1 → CLOSE

HV/7

경로 1

GCB1

6.6KV/

380-220V

500KVA

6.6KV/

380-220V

500KVA

송  수

펌프동

HV/6B

HV/6A

HV/5B

HV/5A

HV/4

HV/3A

HV/3B

HV/2B

HV/2A

HV/1

장래분

한전-예비선로

한전-주선로

미금s/s 미금 아리수T/L #1

▽

Υ

▽

Υ

△

Υ

△

Υ

미금s/s 미금 아리수T/L #2

DS 1

DS 2

DS 3

DS 4

DS 7

DS 5

DS 6

GCB2

GCB3

GCB4

GCB5

154KV/6.6KV

15/20MVA

154KV/6.6KV

15/20MVA

HV/M1

HV/M2

HV/T2

HV/T3

HV/T1

HW

-19

HW/M2

HW/M1

HW

-20

HW

- 1

HW

- 2

HW

- 3

HW

- 4

HW

- 6

HW

- 5

HW

- 7

HW

- 8

HW

- 9

HW/T1

1호기

900KW

7호기

900KW

2호기

1800KW

3호기

1800KW

4호기

1800KW

9호기

1800KW

8호기

1800KW

5호기

1800KW

6호기

1800KW

1,2계열  여과지

1,2계열  여과지

송  수

펌프동

3,4계열  여과지

3,4계열  여과지

관리본관

관리본관

탈수기동

ACB LW-1

ACB LW-2

상시전원

예비전원

TR 1

TR 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B-1

B-2

B-3

C-1

C-2

D-1

D-2

D-3

E-1/6

F-1/6

G-1

G-2

H-1

I-1

H-2

탈수기동

J-1

J-2

MCCB

10

고도정수

HV/8

고도정수