수중보 근무 수칙

1. 근무자는 근무지를 이탈해서는 안 되며 복무사항에 의거 근무한다.

2. 해당 수중보에 근무하는 근무자 및 관련자 외는 출입을 금지 한다.

3. 기전설비는 수중보관리 매뉴얼에 따라 정기 및 수시 점검·정비를  철저히 실시하여 수중보 가동에 차질이 없도록 한다.

4. 기전설비 점검은 보안 해당자 책임 하에 실시하여야 하며, 근무자는 운전 전(前) 확인 점검을 운전요령에 의거 실행 하여야 한다.

5. 수중보 근무자는 화재나 안전사고에 각별히 주의, 재해 사고가 없도록     한다.

6. 수중보 근무자는 매일 1회 이상 수중보 주변을 순찰하고 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

가. 수중보 시설, 기타 하천 부속물을 손상하는 일체의 행위 단속 및 주변청소

나. 기상 또는 불안전한 개소의 발견 및 이에 따른 조치

- 수중보 근무자는 근무사항을 매일 일지에 기록 한다.

- 수중보 근무자는 수중보 가동 매뉴얼에 의거 운영 및 관리 하고,

조사측정, 수문조작, 점검 및 정비사항 등을 기록 유지 한다.

- 수중보 근무자는 홍수 등 수문조작이 필요한 경우, 주변 어부 등 에게 안전사고 방지를 위한 방송을 2회 이상 하고, 보고계통의 지시에 따라야 하며 홍수통제소, 팔당댐, 양수장 등 관계기관에 협조 한다.

7. 수중보 시설물 및 기타 사건 사고에 즉시 보고를 원칙으로 총괄책임자

에게 6하 원칙에 의거 근무책임자가 보고하여 조치 시행한다.