서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서
	수난구조대 구조장비
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 인명구조용으로 사용하는 구조장비에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1. 조건 : 수난구조대에서 인명구조 출동 시 수중에서 사용되는 구조장비로서, 제작 및 생산년도가 1년 미만이어야 한다. 2-2. 구성 : 수중 음파 탐지기 1set 3. 성능 및 특징 3-1. 수중 음파 탐지기 1). 각 구성품 세부사양 (1) 토우피시 (a) 재 질 : 스테인레스 스틸(Stainless Steel) 또는 알루미늄(Aluminium) (b) 사이즈 : 947∼1160 x Ø63∼Ø89(mm) (c) 무 게 : 7kg∼16kg(공기중) (d) 운용주파수: 325∼400/675∼900kHz 듀얼 주파수 (e) 펄스 폭: 25 ~ 150㎲(400kHz), 15 ~ 50㎲(900kHz) (f) 빔 각도 : 0.3∼1.7deg Horizontal, 30 ∼ 40deg. Vertical/ 325∼400/675∼900kHz (g) 촬영 폭 : 200m∼300m Max. (325∼400kHz), 100m Max. (675∼900kHz) (h) Beam Tilt : 10°, 20°, 30° 센서 각 조정 가능 (i) 고도 센서 : 200kHz, 20deg (j) 수심 센서 : 0.5% Full Scale (k) 자세 센서 : Heading, Pitch, Roll (l) 운용 수심 : 200m Max. (m) 3중 안전회수 장치 1) Safety Pin : 200kg 2) Tail Fins 3) 수중 위치 추적 음파 발신기 : 1km(가청거리) / 4년(수명) (n) 토우피시 받침대 (o) 운반케이스 : 생활 방수형 펠리칸 케이스 (2) 토우피시 예인 케이블 100M ∼ 150M (a) 케이블 외경 : Ø6.7 ∼ Ø12mm (b) 케이블 길이 : 100m(표준) (c) 파단강도 : 1,450kg 이상 (d) 재질 : 폴리우레탄 또는 케블라 강화 케이블 (3) 토우피시 케이블 릴 (a) 재 질 : 스테인레스 스틸 (b) 사이즈 : 400 x 460 x 460(mm) (c) 무 게 : 15 ∼ 17kg (d) 슬립 링 장착 (e) 10m 데크 케이블 (4) 방수형 컨트롤 유닛 (a) 운용 시스템 : 노트북 사용(Window 7 또는 8) (b) 사이즈 : 406 x 330 x 174(mm) (c) 무게: 12kg (인터페이스포함) 이하 (d) 전원: 12-24VDC, 100Watt (e) 모니터 : LCD 14인치 이상 (f) 인터페이스 내장형 (g) 인터페이스 : USB, LAN, 시리얼 포트 (5) 방수형 GPS 항해 유닛 (a) 운용 시스템 : 노트북 사용(Window 7 또는 8) (b) 사이즈 : 406 x 330 x 174(mm) (c) 무게: 12kg (인터페이스포함) 이하 (d) 전원: 12-24VDC, 100Watt (e) 모니터 : 고휘도 와이드 LCD 14인치 이상 (f) 네비게이션 : GARMIN GPS (g) 전용항해프로그램 SONAVI® 1) 수중 목표물 위치 추적 시스템 2) 이동 방향 및 속도 디스플레이 3) 목표 지점간 거리 측정 (6) 방수형 밧데리 유닛 (b) 사이즈 : 502 x 400 x 188(mm)이하 (c) 무게: 25kg (배터리 포함)이하 (d) 전원: 24VDC, 26Ah이상 (e) 충전 : 110 ~ 220 VAC, 150W (f) 충전시간 : 8~10시간 (7) 침강기 (a) 사이즈 : 470 x 697 x 215(mm)이하 (b) 무게: 15kg 이하 (c) 재질: 스테인레스 스틸 (d) 안전와이어 (8) 운용 소프트웨어 (a) RealScan® 또는 Tritech Seanet Pro 1) 운용시스템 : Window 7 또는 8 2) 토우피시 항로 추적 3) 수심, 고도, 자세(Roll, Pitch, Heading) 정보 제공 4) 관심물체 마킹 기능