수 질 검 사 결 과

□ 현  황

○ 상호 :

○ 주소 :      구      대로 ․ 로 ․ 길            (     동   번지   호)

○ 성명 :                             (☎ :                       )

□ 아리수 수질검사결과 (2016.    .    )

구 분	검사항목/검출의미	수질기준	수질검사결과
			결과	판 정
수질검사 결 과	탁 도 (물의 맑고 탁한 정도)	0.5 NTU이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	잔류염소 (소독제 잔류농도, 물의 안전성 지표)	4.0 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	pH (물의 액성으로 산∙알칼리상태)	5.8 ~ 8.5		□ 기준이내 □ 기준초과
	철 (수도관의 노후상태)	0.3 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	구 리 (수도관의 노후상태)	1.0 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
종 합 점검결과	□적 합 : 안심하고 음용하세요(차게하여 마시면 더 맛있습니다) □잔류염소 부족 : 개선완료시까지 마시는 물은 끓여 드세요 □수질기준 초과 : 원인조사 및 정밀검사 실시 예정입니다
기타의견

□ 정수기 수질검사결과

구 분	검사항목	수질검사결과
수질검사 결 과	탁 도 (물의 맑고 탁한 정도)
	pH (물의 액성으로 산∙알칼리상태)
정수기종류	역삼투압(R/O)방식 정수기( ), 중공사막(U/F)방식 정수기( ) 나노필터(N/F)방식 정수기( ), 기타( )
제원	제조사 : , 제조일 : , 필터교환 일자 : 모델명(번호) : , 정수방식(세부) :

아리수에 대한 불편사항이나 문의사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다.

- 다산콜센터 ☎ 120 또는 강동수도사업소 3146-5000, 수질팀 3146-5048

- 상수도홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)

▣ 점검자 : 행정지원과 수질팀                       (인)

서울시 상수도사업본부 강동수도사업소장